7-2.DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定 DHCPクライアントの「IPアドレス自動取得」の各設定について説明します。
必要な設定が完了しましたら こちら の操作（設定の保存）を行って下さい。
| DHCPクライアントのオプション設定
| DHCPクライアントの「ホスト名」（コンピュータ名）の設定について説明します。
・ | プロバイダから特に指定がない場合、オプション設定は不要です。
| IPアドレス変換の設定（IPマスカレード）
| 以下の内容について説明します。
| IPアドレス変換（IPマスカレード）の概要。
| IPアドレス変換（IPマスカレード）のセッション情報保持時間の設定。
| Windows Messenger変換の設定。
| PPTP変換の設定。
・ | セッション情報保持時間を特に変更する必要がない場合は、工場出荷値（3分）のままお使い下さい。
・ | UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能 を使用する方は、Windows Messenger変換を無効（工場出荷値）にして下さい。
| DNS情報の設定
| DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）の設定について説明します。
・ | プロバイダから特に指定がない場合、DNS情報の設定は不要です。
| UPnPニックネーム（接続名称）の設定
| Windows XPの「インターネット ゲートウェイ」アイコンに表示される接続名称（UPnPニックネーム）の設定について説明します。
メ モ
| DMZホスト機能の設定については 11-2.DMZホスト機能の設定（11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時−） を参照して下さい。
必要な設定が完了しましたら以下の操作を行い、「DHCPクライアント・ IPアドレス自動取得設定」画面の［設定］ボタンをクリックし、設定を保存して下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
設定の更新・NetGenesisの再起動が完了した後、7-3.WANポート情報 を参照して下さい。
直前に表示したページへ戻る
7.プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する へ戻る