14-1.スタティックルーティング設定 スタティックルーティング設定について説明します。 複数のルータが存在する、PPPoEマルチセッション機能を使用する、シリアルポートやモデムポートを使用する等の場合、スタティックルーティング設定が必要となります。 （LAN内からNetGenesisへ送られたTCP/IPパケットの経由先・経路を決める必要があります。） 設定画面のメニューの「ルーティングの設定」の中の、［スタティックルーティング設定］をクリックして下さい。 以降、スタティックルーティング設定を行うポートに応じて、以下を参照して下さい。
PPPoEポート
WANポート
LANポート
シリアルポート | （NetGenesis SuperOPT-ITS）
モデムポート | （NetGenesis SuperOPT-ITS Plus）
RIP機能について
他のルータの中にRIP対応のルータがある場合、NetGenesisのRIP機能（※）を使用することが可能です。
RIP機能の設定については 14-4.RIP設定 を参照して下さい。
※ | WAN側へのRIP広告動作が有効となる動作モードは「ローカルルータ」及び「専用線IP接続」のみです。
| （他の動作モードの場合、動作保証外となります。）
ルーティング処理の優先順位について
NetGenesisの内部では、スタティックルーティング→ソースルーティングの順番で処理されます。
スタティックルーティングおよびRIPにより登録されたルーティング情報に該当した通信は、ソースルーティングでは処理されません。
<<動作例>>
ソースルーティング設定 | スタティックルーティング設定
送信元IPアドレス/サブネット | 192.168.0.100/32
ルーティング先 | PPPoE1
送信先IPアドレス/サブネット | 192.168.1.0/24
ルーティング先 | PPPoE2
→ | 上記の場合、送信元IPアドレス「192.168.0.100」から送信先ネットワークアドレス「192.168.1.0/24」宛の通信はPPPoE2へルーティングされます。 （PPPoEポート1へはルーティングされません。）
設定が完了した場合は、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
14.ルーティングの設定 へ戻る