Q. | 「帯域制限設定」と「帯域制限情報・制御」の違いは？
A. | 以下の違いがあります。
| 帯域制限設定
| 設定場所：「WANポートの設定」→「WANポート 動作モード・帯域制限設定」内
| 設定内容を動作に反映させるためには、設定の更新/再起動を行う必要があります。 一度設定を行えば、NetGenesisを再起動（電源OFF/ON）しても設定内容は消えません。 （設定内容を保持します。）
| 参考情報：17-1.WANポート 帯域制限設定
| 帯域制限情報・制御
| 設定場所：「制御・情報表示」→「帯域制限情報・制御」
| 設定内容をリアルタイムで動作に反映させます。 設定の更新/再起動を行う必要はありません。 ただし、NetGenesisを再起動（電源OFF/ON）すると設定内容は消去されます。 （起動時に「WANポート帯域制限の設定」が読み込まれます。）
| 参考情報：19-2.帯域制限情報・制御
設定時のQ&A へ戻る