ポートベースVLAN設定例
ポートベースVLAN 設定例1 | ポートベースVLAN 設定例2 | ポートベースVLAN 設定例3 | ポートベースVLAN 設定例4
| ポートベースVLAN 設定例1） |
| 〔 グループ化のポリシー 〕
| HUBポート間（L1〜L4）の通信を全て遮断する。
| 各グループからのインターネット接続を許可する。
（必要なグループ数：4）
閉じる
| ポートベースVLAN 設定例2） |
| 〔 グループ化のポリシー 〕
| HUBポート間（L1〜L4）の通信を全て許可する。
| L2〜L4ポートからのインターネット接続を禁止する。
| L1ポートからのインターネット接続を許可する。
（必要なグループ数：2）
閉じる
先頭へ戻る
| ポートベースVLAN 設定例3） |
| 〔 グループ化のポリシー 〕
| L1ポートとL2ポートの通信を許可する。
| L2ポートとL3ポートの通信を許可する。
| L3ポートとL4ポートの通信を許可する。
| 上記3通り以外のHUBポート間の通信を全て遮断する。
| 各LANポートからのインターネット接続を許可する。
（必要なグループ数：7）
閉じる
先頭へ戻る
| ポートベースVLAN 設定例4） |
| 〔 グループ化のポリシー 〕
| L1ポートとL2ポートの通信を許可する。
| L1ポートとL3ポートの通信を許可する。
| L1ポートとL4ポートの通信を許可する。
| 上記3通り以外のHUBポート間の通信を全て遮断する。
| L1ポートからのインターネット接続を許可する。
| L2〜L4ポートからのインターネット接続を禁止する。
（必要なグループ数：4）
閉じる
先頭へ戻る