PPPoEポート（スタティックルーティング設定） PPPoEポートのスタティックルーティング設定について説明します。 PPPoEポートには「PPPoE ポート１（セッション１）〜PPPoE ポート４（セッション４）」の４つのポートが存在します。
はじめに
■ | 「フレッツ（PPPoE）簡単設定」を行った場合、「PPPoE ポート１（セッション１）」がデフォルトゲートウェイとなります。
■ | 「PPPoE ポート２（セッション２）〜PPPoE ポート４（セッション４）」は、PPPoEマルチセッション機能を使用する際に、スタティックルーティング設定、もしくはソースルーティング設定が必要となります。
■ | デフォルトゲートウェイに設定できるPPPoEポートは1つだけです。 複数のPPPoEポートをデフォルトゲートウェイに設定した場合、ポート番号の若いPPPoEポートがデフォルトゲートウェイとして動作します。 PPPoEポート1＞PPPoEポート2＞PPPoEポート3＞PPPoEポート4
| 例えば、PPPoEポート2とPPPoEポート4をデフォルトゲートウェイに設定した場合、PPPoEポート2がデフォルトゲートウェイになります。 （PPPoEポート4はデフォルトゲートウェイとして動作しません。）
■ | PPPoEマルチセッション機能を使用しない場合や、PPPoEクライアント接続とシリアル/モデムポートを併用しない場合は、本設定は不要です。
スタティックルーティングの設定方法は以下の2通りがあります。
| PPPoEポートをデフォルトゲートウェイに設定する
| NetGenesisのLANポートと異なるネットワークアドレス宛のTCP/IPパケットを、全て特定のPPPoEポート宛に送ります。
| PPPoEポートにルーティングテーブルを設定する
| 特定のネットワークアドレス宛のTCP/IPパケットを、特定のPPPoEポート宛に送ります。
＊ | PPPoE ポート２（セッション２）に、フレッツ・スクウェアのルーティング情報（テーブル）を登録する例を元に説明します。
メ モ
| デフォルトゲートウェイとルーティングテーブルを併用することも可能です。 その場合、ルーティングテーブルが優先されます。
RIP機能について
他のルータの中にRIP対応のルータがある場合、NetGenesisのRIP機能（※）を使用することが可能です。
RIP機能の設定については 14-4.RIP設定 を参照して下さい。
※ | WAN側へのRIP広告動作が有効となる動作モードは「ローカルルータ」及び「専用線IP接続」のみです。
| （他の動作モードの場合、動作保証外となります。）
14-1.スタティックルーティング設定 へ戻る
PPPoEポートをデフォルトゲートウェイに設定する 「PPPoEポートをデフォルトゲートウェイに設定する」設定について説明します。
チェック！
| デフォルトゲートウェイに設定できるPPPoEポートは1つだけです。 複数のPPPoEポートをデフォルトゲートウェイに設定した場合、ポート番号の若いPPPoEポートがデフォルトゲートウェイとして動作します。 PPPoEポート1＞PPPoEポート2＞PPPoEポート3＞PPPoEポート4
例えば、PPPoEポート2とPPPoEポート4をデフォルトゲートウェイに設定した場合、PPPoEポート2がデフォルトゲートウェイになります。 （PPPoEポート4はデフォルトゲートウェイとして動作しません。）
以下の手順で設定を行って下さい。 （以下、PPPoE ポート１の例です。）
メ モ
| 実際に設定する際は、既存のLANやISPからの情報等に合わせて設定して下さい
2. 「PPPoEポート１（セッション１）のスタティックルーティング設定」の中の、［PPPoE ポート１（セッション１）をデフォルトゲートウェイに設定する］にチェックが入っていることを確認して下さい。 メトリック（ルーティングの優先順位）の設定を行います。
   | LAN内にルータがNetGenesis 1台のみの場合 そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   | LAN内に他のルータがある場合（RIP機能と併用）
   ・ | NetGenesisを最優先にする場合、そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   ・ | 他のルータ等を優先させる場合、環境に応じてメトリック値を選択して下さい。
※RIP機能については 14-4.RIP設定 を参照して下さい。 以上で「PPPoEポートをデフォルトゲートウェイに設定する」の設定は完了です。 画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
PPPoEポート（スタティックルーティング設定） へ戻る
PPPoEポートにルーティングテーブルを設定する 「PPPoEポートにルーティングテーブルを設定する」設定について説明します。 以降、PPPoEマルチセッション機能を使用し、PPPoE ポート２（セッション２）からフレッツ・スクウェアへ接続するために必要なルーティング情報（テーブル）を登録する例を元に説明します。 PPPoE ポート２（セッション２）に、フレッツ・スクウェアのルーティング情報（テーブル）を登録することにより、以下のように動作します。
■ | NetGenesisのLAN側からフレッツ・スクウェア宛の通信が発生した場合
→ | PPPoE ポート２（セッション２）に登録したルーティング情報（テーブル）により、PPPoE ポート２（セッション２）を経由してフレッツ・スクウェアへTCP/IPパケットを送ります。
■ | NetGenesisのLAN側からインターネット宛（フレッツ・スクウェア以外宛）の通信が発生した場合
→ | デフォルトゲートウェイに設定されているPPPoE ポート１（セッション１）を経由して、ISPへTCP/IPパケットを送ります。
以下の手順で設定を行って下さい。
メ モ
| 登録可能なルーティング情報（テーブル）数は最大16個です。
1. 「PPPoE ポート２（セッション２）のスタティックルーティング設定」欄の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「PPPoE ポート２（セッション２） ルーティングテーブル リスト追加・編集」画面が表示されます。
   メ モ
   | 「PPPoE ポート２（セッション２）をデフォルトゲートウェイに設定する」のチェックは、そのままチェックを入れないで下さい。
2. フレッツ・スクウェアのルーティング情報を登録します。 下記表の "IPアドレス/サブネット" を「PPPoE ポート２（セッション２） ルーティングテーブル リスト追加・編集」画面の「IPアドレス/サブネット」欄に入力して下さい。
   NTT東日本 | NTT西日本
   IPアドレス/サブネット | メトリック | IPアドレス/サブネット | メトリック
   220.210.194.0/25 | 1 | 10.0.0.0/8 | 1
   220.210.199.160/27 | 1 | - | -
   220.210.199.192/27 | 1 | - | -
   220.210.196.0/25 | 1 | - | -
   220.210.196.128/26 | 1 | - | -
   220.210.198.0/26 | 1 | - | -
   220.210.199.144/28 | 1 | - | -
   220.210.199.208/28 | 1 | - | -
   ※1： | 上記は2008年9月の情報です。
   | 将来、変更される場合もありますので、以下のURLから最新情報を入手して下さい。
   ・ | NTT東日本 FLET'S .com （フレッツ・スクウェア ルーティングアドレス情報）
   | http://flets.com/square/routing.html
   ・ | NTT西日本 フレッツ・スクウェア アクセスガイド
   | http://www.flets-square.info/connection/another.html
   上記のURLは予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承下さい。
   ※2： | NTT東日本の管轄地域でご利用の方は、上記の8個の情報を全て登録して下さい。
   ＊ | サブネットが「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で指定された場合、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
3. 「IPアドレス/サブネット」の入力後、追加ボタンをクリックして下さい。 登録リストに追加されます。
   メ モ
   | 登録（追加）した情報の右横に表示されているボタン（［編集］〜［最後］）については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
4. ルーティング情報の登録が完了しましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   「追加したエントリが最後尾にある＝一番最後に処理される」ということになりますので、必要に応じて追加したエントリを移動して下さい。
以上でPPPoE ポート２（セッション２）に、フレッツ・スクウェアへ接続するために必要な、ルーティング情報（テーブル）の登録は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
PPPoEポート（スタティックルーティング設定） へ戻る