1-2.設定を行う前に確認すること NetGenesisの設定を行う前に確認が必要な内容について説明します。
| 回線接続（開通）の確認
対象： | 全てのプロバイダ。
| PPPoEソフトウェアについての注意
対象： | PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダ。 （Bフレッツやフレッツ・ADSL、ひかりone、eo光等）
| MACアドレス記憶型のケーブルモデム
対象： | CATV（ケーブルテレビ）
| IPアドレスの解放（DHCPクライアント）
対象： | IPアドレス自動取得のCATV、プロバイダ等。
| NetGenesisに複数台のパソコンを接続する手順
対象： | NetGenesisに複数台のパソコンを接続する場合。
| 既存のLANにNetGenesisを追加する手順 （NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順）
対象： | NetGenesisのLANポートIPアドレスを工場出荷値（192.168.0.1/24）から変更する場合。
＊ | NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する方は、NetGenesisの設定を行う前に必ずこの項目を参照して下さい。
| ルータタイプの回線終端装置と接続する際の注意
対象： | プロバイダから提供された回線終端装置にルータ機能が搭載されている場合。
1.はじめに へ戻る
回線接続（開通）の確認 NetGenesisとケーブルモデムやONU、ADSLモデム等（回線終端装置）を接続する前に、パソコンとモデム直結（NetGenesisを介さない接続）の状態でインターネット接続が可能か確認して下さい。 パソコンとモデム直結の状態でインターネット接続ができない場合、プロバイダへお問い合わせ下さい。
先頭へ戻る
PPPoEソフトウェアについての注意 パソコンに「PPPoEソフトウェア」（フレッツ接続ツール等）をインストールしている場合、NetGenesisの設定を行う前に必ずアンインストールして下さい。
メ モ
| アンインストールを行う前に、回線の切断を行って下さい。
アンインストール方法等については、「PPPoEソフトウェア」のマニュアルやヘルプ等を参照して下さい。
先頭へ戻る
MACアドレス記憶型のケーブルモデム ケーブルモデムの中には「接続されているネットワーク機器のMACアドレス（物理アドレス）を記憶する機種」があります。 この場合、ケーブルモデムがNetGenesisを導入する前に接続していたLANカード（パソコン側）のMACアドレスを記憶しているため、NetGenesisを接続しても通信を行うことができません。 （ケーブルモデムが記憶したMACアドレス以外とは通信を行わないため。） ケーブルモデムがLANカード（パソコン側）のMACアドレスを記憶している場合、ケーブルモデムの電源をOFFにして30分程度放置して下さい。（ケーブルモデムが記憶しているMACアドレスが消去されるまで放置して下さい。） 再度電源をONにすると、接続されている機器（NetGenesis）のMACアドレスをケーブルモデムが自動的に取得します。
チェック！
| NetGenesisの設定が完了してもインターネットへ接続することができない場合、上記の作業を行って下さい。
※ | NetGenesisのWANポートのMACアドレスを変更することでも対処可能です。 WANポートのMACアドレスの変更方法については 12-5.WANポートのMACアドレスの設定 を参照して下さい。
メ モ
| ケーブルモデムが記憶しているMACアドレスが消去されるまでの時間（電源をOFFにする時間）は、ケーブルモデムの機種によって異なります。
先頭へ戻る
IPアドレスの解放（DHCPクライアント） 契約しているプロバイダ（DHCPサーバー）からIPアドレスを自動取得することが可能な場合、NetGenesisにパソコンを接続する前に、 回線終端装置と接続しているパソコンのIPアドレスを解放する（プロバイダへ返す）必要があります。 パソコンがプロバイダからIPアドレスを取得済みの状態の場合、NetGenesisのDHCPクライアント機能（WANポート）を使用しても、NetGenesisはプロバイダからIPアドレスを取得できません。 プロバイダ側では「1ユーザー＝1つのIPアドレス」となるため、パソコンがプロバイダからIPアドレスを取得したままの状態では、NetGenesisにはIPアドレスが付与されません。 この場合、NetGenesisにパソコンを接続する前に、 回線終端装置と接続しているパソコンのIPアドレスを解放しなければなりません。（プロバイダへ返さなければなりません。） パソコンのIPアドレスを解放する方法については、以下を参照して下さい。 （回線終端装置とパソコンを接続した状態で行って下さい。）
Windows 98/MeでIPアドレスを解放する方法
Windows 2000/XPでIPアドレスを解放する方法
Windows VistaでIPアドレスを解放する方法
Mac OS をご利用の方へ
Mac OS の場合、IPアドレスを解放することができません。
プロバイダ側のリース期限（IPアドレスの貸出時間）が満了となるまで、プロバイダから取得したIPアドレスは解放されません。
パソコンの電源をOFFにして、しばらく時間をおいてからNetGenesisと 回線終端装置を接続するようにして下さい
| Windows 98/MeでIPアドレスを解放する方法 以下の手順でIPアドレスの解放を行って下さい。 ［スタート］→［ファイル名を指定して実行］と順番にクリックして下さい。 ［名前］欄に、「winipcfg」と入力して［OK］ボタンをクリックして下さい。 「IP設定」画面が開きます。 ［PPP Adapter］となっている場合、［▼］をクリックして使用しているイーサネットボード名へ変更して下さい。 ［IPアドレス］欄に値が表示されていることを確認した後、［解放］ボタンをクリックして下さい。 ［IPアドレス］欄が、「0.0.0.0」に変わったことを確認して下さい。 以上でIPアドレスの解放は完了です。 「IP設定」画面は、［OK］ボタンをクリックして閉じて下さい。 Windowsを終了し、パソコンの電源をOFFにして下さい。 （回線終端装置はパソコンから外して下さい。）
3. | Windows 2000/XPでIPアドレスを解放する方法 Windowsに管理者権限でログインした後、以下の手順でIPアドレスの解放を行って下さい。 ［スタート］→［プログラム］（すべてのプログラム）→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］と順番にクリックして下さい。 「コマンドプロンプト」画面が表示されます。 ここで「ipconfig」を入力して下さい。 例） c:\>ipconfig ［IP Address］欄に値が表示されていることを確認した後、「ipconfig /release」を入力して下さい。 例） c:\>ipconfig /release
   ※「ipconfig」と「/release」の間に半角スペースを入れて下さい。
「IP address successfully released........」と表示されることを確認した後、再度「ipconfig」を入力して下さい。 （2と同様です。） ［IP Address］欄が「0.0.0.0」になったことを確認して下さい。 以上でIPアドレスの解放は完了です。 「コマンドプロンプト」画面は、［×］ボタンをクリックする等して閉じて下さい。 Windowsを終了し、パソコンの電源をOFFにして下さい。 （回線終端装置はパソコンから外して下さい。）
3. | Windows VistaでIPアドレスを解放する方法 Windowsに管理者権限でログインした後、以下の手順でIPアドレスの解放を行って下さい。 ［スタート］→［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］と順番にクリックして下さい。 「コマンドプロンプト」画面が表示されます。 ここで「ipconfig」を入力して下さい。 例） c:\>ipconfig 「IPv4 アドレス」欄に値が表示されていることを確認した後、「ipconfig /release」を入力して下さい。 例） c:\>ipconfig /release
   ※「ipconfig」と「/release」の間に半角スペースを入れて下さい。
[IPv4 アドレス]欄が消えたことを確認して下さい。 以上でIPアドレスの解放は完了です。 「コマンドプロンプト」画面は、［×］ボタンをクリックする等して閉じて下さい。 Windowsを終了し、パソコンの電源をOFFにして下さい。 （回線終端装置はパソコンから外して下さい。）
先頭へ戻る
NetGenesisに複数台のパソコンを接続する手順 NetGenesisに複数台のパソコンを接続する場合、以下の手順で各設定作業を行って下さい。
先頭へ戻る
既存のLANにNetGenesisを追加する手順 （NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順） 既存のLANにNetGenesisを追加する場合、以下の手順で各設定作業を行って下さい。
チェック！
| NetGenesisでIPアドレス無変換の接続モード（以下）を使用する方は、必ず以下の手順でNetGenesisのLANポートIPアドレスを変更して下さい。
・ | PPPoEクライアント接続（アンナンバード）
・ | IPアドレス固定接続（アンナンバード）
・ | LAN型ダイヤルアップIP接続
・ | 専用線IP接続
先頭へ戻る
ルータタイプの回線終端装置と接続する際の注意 ルータタイプの回線終端装置（以降、ルータモデムと呼びます）を使用する場合、必ずルータモデムのLAN側のプライベートネットワークアドレスを確認して下さい。 （詳しくはルータモデムのマニュアル等を参照して下さい。） ルータモデムのLAN側プライベートネットワークアドレスによっては、NetGenesisのLANポートIPアドレス（あるいはルータモデムのLAN側ネットワークアドレス）の変更が必要となります。 NetGenesisの設定を行う前に、以下を参照して下さい。
ルータモデムのLAN側プライベートネットワークアドレスが 192.168.0.x の場合
ルータモデムのLAN側プライベートネットワークアドレスが 192.168.0.x以外 の場合
| ルータモデムのLAN側プライベートネットワークアドレスが 192.168.0.x の場合 NetGenesisのLANポートIPアドレス（およびDHCPサーバー）の変更が必要です。 この場合、NetGenesisのLANポートIPアドレス（工場出荷値：192.168.0.1）とWANポート（DHCPクライアント機能）が自動取得するIPアドレスが同一ネットワークになってしまうため、インターネットへ接続することができません。
例） | NetGenesisのLANポートIPアドレス | ： | 192.168.0.1（工場出荷値）
| ルータモデムのLAN側プライベート ネットワークアドレス | ： | 192.168.0.xxx
→ | ルータモデムのLAN側DHCPサーバーからNetGenesisのWAN側DHCPクライアントが取得するIPアドレスは「192.168.0.x」となり、NetGenesisのLAN側とWAN側が同一ネットワークになってしまう。
| （NetGenesisのLAN内からWANポート側へ出ていくことができなくなる。）
※ | 上記環境はサブネットマスクが「255.255.255.0」（/24）の例です。
ルータモデムとNetGenesisを接続する前に、NetGenesisのLANポートIPアドレス（及びDHCPサーバー）の設定を変更して下さい。 2 パソコンの設定 → 3.設定の開始と終了 の順番に読み進み、12-1 LANポートIPアドレスの設定 及び 13-1 DHCPサーバー設定 を行って下さい。
チェック！
| NetGenesisのWAN側/LAN側の両方のIPアドレスが同一ネットワークの場合、NetGenesisが正常動作しませんので注意して下さい。
| ルータモデムのLAN側プライベートネットワークアドレスが 192.168.0.x以外 の場合 NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する必要はありません。
例） | NetGenesisのLANポートIPアドレス | ： | 192.168.0.1（工場出荷値）
| ルータモデムのLAN側プライベート ネットワークアドレス | ： | 192.168.1.xxx
→ | NetGenesisのLANポートIPアドレスとルータモデムのLAN側プライベートネットワークアドレスが、それぞれ別々のネットワークのため、問題なくインターネットへ接続できます。
※ | 上記環境はサブネットマスクが「255.255.255.0」（/24）の例です。
先頭へ戻る