Q. | ISPから複数の固定IPアドレスを取得しているが、NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能と複数固定IPアドレス変換機能のどちらを使用すれば良いのか？
A. | NetGenesisのLAN内で使用するIPアドレスの種別（グローバルIPアドレスかプライベートIPアドレスか）によって決めて下さい。
| アンナンバード（unnumbered）機能
| ISPから取得した複数の固定（グローバル）IPアドレスを、そのままLAN内で使用する場合に使用します。
| （NetGenesisのIPアドレス変換機能は無効になります。）
| 契約したISPに合わせ、以下のどちらかを参照して下さい。
| フレッツ・ADSLやBフレッツ等、PPPoE接続を必要とするISPへ接続する場合
| 6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う から LAN内にグローバルIPアドレスを設定する を参照して下さい。
| PPPoE接続を必要としないISPへ接続する場合
| 8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う から LAN内にグローバルIPアドレスを設定する を参照して下さい。
| 複数固定IPアドレス変換機能
| ISPから取得した複数の固定（グローバル）IPアドレスを、LAN内の複数のプライベートIPアドレスへNAT（1対1）/IPマスカレード（1対複数）変換します。
| ISPから取得した固定IPアドレス数よりも、LAN内のパソコンの台数の方が多い場合等に使用します。
| 契約したISPに合わせ、以下のどちらかを参照して下さい。
| フレッツ・ADSLやBフレッツ等、PPPoE接続を必要とするISPへ接続する場合
| 6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う から LAN内にプライベートIPアドレスを設定する を参照して下さい。
| PPPoE接続を必要としないISPへ接続する場合
| 8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う から LAN内にプライベートIPアドレスを設定する を参照して下さい。
設定前のQ&A へ戻る