複数固定IPアドレス変換 IPアドレス記入表 （固定IPアドレス・2個）
本ページを印刷し、ISPから取得した固定IPアドレスとプライベートIPアドレス、IPアドレス変換方式を記入して下さい。
（複数固定IPアドレス変換機能の設定を行う際の参考にして下さい。）
※1： | WAN側ネットワーク内のゲートウェイはIPアドレス変換の対象外となります。
※2： | 「LAN側 変換後の先頭IPアドレス」の最後の数値は「2の倍数」（固定IPアドレス数の倍数）にして下さい。
| 【 NetGenesisのLANポートIPアドレスが「192.168.0.1」（工場出荷値）の場合の設定例 】
| →192.168.0.0 / 192.168.0.2 / 192.168.0.4．．．．192.168.0.254
| ISPから取得した固定IPアドレス（※1） | IPアドレス変換方式 （NAT or IPマスカレード） （or WAN側ゲートウェイ） | プライベートIPアドレス（※2）
1) |  |  | （LAN側 変換後の先頭IPアドレス）
2) |  |  |
IPマスカレード変換される プライベートIPアドレス（範囲） |