8-1-2.IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）設定 「IPアドレス固定（1〜16個）」の各設定について説明します。
必要な設定が完了しましたら こちら の操作（設定の保存）を行って下さい。
| WAN側ネットワークの設定
| （NetGenesisの）WAN側ネットワークの設定について説明します。
| （ISPから取得した固定IPアドレスに応じて設定します。）
| −固定IPアドレス：1個− |  | −固定IPアドレス：2〜16個−
| IPアドレス変換の設定 （IPマスカレード） |  | IPアドレス変換の設定 （NAT/IPマスカレード）
| 以下の内容について説明します。 |  | 以下の内容について説明します。
| IPアドレス変換（IPマスカレード）の概要。
| IPアドレス変換の設定。 （変換用ネットワークの設定） ・・・変換IPアドレス数：1個
| IPアドレス変換（IPマスカレード）のセッション情報保持時間の設定。
| Windows Messenger変換の設定。
| PPTP変換の設定。
| 複数固定IPアドレス変換（NAT/IPマスカレード）の概要。
| IPアドレス変換の設定。 （変換用ネットワークの設定） ・・・変換IPアドレス数：2〜16個
| IPアドレス変換（IPマスカレード）のセッション情報保持時間の設定。
| Windows Messenger変換の設定。
| PPTP変換の設定。
・ | セッション情報保持時間を特に変更する必要がない場合は、 工場出荷値（3分）のままお使い下さい。
・ | UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能 を使用する方は、 Windows Messenger変換を無効（工場出荷値）にして下さい。
| DNS情報の設定
| DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）の設定について説明します。
| UPnPニックネーム（接続名称）の設定
| Windows XPの「インターネット ゲートウェイ」アイコンに表示される接続名称（UPnPニックネーム）の設定について説明します。
メ モ
| DMZホスト機能の設定については 11-2.DMZホスト機能の設定（11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時−） を参照して下さい。
必要な設定が完了しましたら以下の操作を行い、「IPアドレス固定・ IPアドレス固定（1〜16個）設定」画面の［設定］ボタンをクリックし、設定を保存して下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
直前に表示したページへ戻る
8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う へ戻る