補足情報：AutoDNS機能について
NetGenesisのAutoDNS機能について説明します。 「AutoDNS機能」とは、ポート※がDNS情報を保持していない状態でも、DNSの名前解決による回線の自動接続を可能にするための機能です。
※ | PPPoEポート、シリアルポート、モデムポート
以下の全ての条件に合致したポートは、NetGenesisのProxyDNSに対する名前解決が発生すると、AutoDNS機能により回線の自動接続が行われます。
AutoDNS動作条件
・ | 回線接続方法の設定を「自動接続」に設定している。
・ | 「AutoDNS機能を使用する」にチェックが入っている。
・ | 「プライマリDNS〜フォースDNS」欄が空欄になってる。
・ | 回線が切断状態である。
AutoDNS動作例
| NetGenesisの設定
・ | PPPoEセッション1を常時接続で使用（インターネット接続）
・ | シリアルポートを自動接続で使用（RASクライアント接続）
・ | シリアルポートがAutoDNS動作条件に合致
・ | スタティックルーティング設定でPPPoEセッション1をデフォルトゲートウェイに設定
・ | スタティックルーティング設定でシリアルポートに特定ネットワークアドレスを設定
| パソコンの設定
・ | DNS（ネーム）サーバーにNetGenesisのLANポートIPアドレスを設定（ProxyDNSを使用）
パソコンでProxyDNS宛の名前解決が発生すると、NetGenesisはスタティックルーティング設定に関係なくAutoDNSの動作条件に合致したポートに対して名前解決要求する。
シリアルポートが自動接続する。

株式会社マイクロリサーチ