速度制限設定 補足情報
［優先度有効］についての補足情報 | ［優先度有効ポート］と速度制限設定の補足情報
| ［優先度有効］についての補足情報
| ［優先度有効］にチェックを入れた場合、QoS設定の［ポートベース優先度］の設定によって、速度制限設定の "優先度・高" と "優先度・低"のどちらの速度を上限とするか決まります。
◆ | 受信速度
| 各ポートの優先度はQoS設定 ［ポートベース優先度］の「ルータ」ポートの優先度になります。
例） | ・QoS設定 ［ポートベース優先度］ ルータ：優先度・高 |
→ | ［優先度有効］にチェックを入れた場合、L1〜ルータの "優先度・高" に設定した速度が上限となります。
| "優先度・低" に速度を設定した場合、「上限速度が無い状態」になります。
| 以下の画面例の場合、速度制限設定のL2 "優先度・低" の "速度有効" にチェックを入れて速度を設定すると、「上限速度が無い状態」になります。
※ | 以下、「ポートベース優先度」の設定を行った例です。
◆ | 送信速度
| 各ポートの優先度はQoS設定 ［ポートベース優先度］の各ポートの優先度になります。
例） | ・QoS設定 ［ポートベース優先度］ | L1 L2 L3 L4 ルータ | ：優先度・高 ：優先度・低 ：優先度・低 ：優先度・低 ：優先度・高
→ | ［優先度有効］にチェックを入れた場合、上記の優先度に設定した速度が上限となります。
| 異なる優先度に速度を設定した場合、「上限速度が無い状態」になります。
| 以下の画面例の場合、速度制限設定のL2 "優先度・高" の "速度有効" にチェックを入れて速度を設定すると、「上限速度が無い状態」になります。
※ | 以下、「ポートベース優先度」の設定を行った例です。
| ［優先度有効］にチェックを入れない場合、速度制限設定の "優先度・低" の速度を上限とします。
（QoS設定の［ポートベース優先度］の優先度は使用しません。）
閉じる
先頭へ戻る
| ［優先度有効ポート］と速度制限設定の補足情報
| （QoS設定と速度制限設定の両方を設定した場合）
| QoS設定の［優先度有効ポート］でチェックを外したポートは、速度制限設定の "優先度・低" に設定した速度が上限となります。
閉じる
先頭へ戻る