シリアル/モデムポート情報・制御
| NetGenesis SuperOPT-ITSの場合
| NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの場合
以降、シリアルポート（NetGenesis SuperOPT-ITS）を例に説明します。 動作モードにより、表示内容は異なります。
| ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続の場合
| RASサーバーIP接続の場合
| LAN型ダイヤルアップIP接続の場合
| 専用線IP接続の場合
19-1.PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御 へ戻る

ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続 以下、シリアルポート（NetGenesis SuperOPT-ITS）を例に説明します。
| 最新の情報に更新 （ボタン）
| 「PPPoE/シリアルポート情報・制御」画面の表示内容を更新する場合にクリックします。
| （リアルタイムでは表示されません。）
シリアルポート（S02） | の表示エリア（セッションのタイトルバー）
| ［接続］または［切断］ボタンが表示されます。
| その時の回線状態（※1）によって、ボタン表示が変わります。
※1： | 「回線状態」は、本画面の「状態」欄に表示されます。
| ・回線切断状態：［接続］ボタンが表示されます。 ・回線接続状態：［切断］ボタンが表示されます。
メ モ
| 回線切断から再度［手動接続］を行う場合は、5秒以上間隔を開けて下さい。
| 表示されているボタンをクリックすることにより、回線の接続、または切断が可能です。
自動接続時に表示されるエラーメッセージ
回線接続方法の設定 で「自動接続」を選択し、かつ本画面を開いたまま放置した場合、［接続］［切断］ボタンを押すと以下のようなエラーメッセージが表示されることがあります。
| ［接続］ボタンをクリックした場合に表示されるエラーメッセージ
| LAN内の別のパソコンの操作等によって自動接続が行われた等、すでに回線が接続された状態の場合、以下のエラーメッセージが表示されます。
| ［切断］ボタンをクリックした場合に表示されるエラーメッセージ
| 無通信自動切断の設定 を行い、かつ「送信無通信時間」「受信無通信時間」が満了となり、自動的に回線が切断された場合、以下のエラーメッセージが表示されます。
［接続］［切断］ボタンをクリックする前に、［最新の情報に更新］ボタンをクリックすることをお勧めします。
| ニックネーム（接続名称 または モード）
| ニックネーム（接続名称） に設定した内容が表示されます。
| 接続モード（回線接続方法）
| 回線接続方法の設定 によって、表示内容が異なります。
| RASサーバーIP接続と併用する場合は、「/ 着信接続」と表示されます。
| 状態
| その時の回線状態を表します。
| 「接続状態」、「切断状態」、「待機中」の3つの中の1つが表示されます。
・接続状態 | ： | 回線が接続されていることを表します。
・切断状態 | ： | 回線が切断されていることを表します。
・待機中 | ： | 接接続処理中であることを表します。（※2）
※2： | アナログモデムの場合は、接続完了まで時間がかかるため、「待機中」と表示されることがあります。
| 接続時間
| 回線が接続されてから経過した時間を表します。
| 「状態」欄が「切断状態」の場合、表示されません。
| ［最新の情報に更新］ボタンをクリックすることにより、更新されます。
| 取得した自IPアドレス
| 取得した相手IPアドレス
| 「取得した自IPアドレス」は接続先から（自動）取得したIPアドレスを、「取得した相手IPアドレス」は接続先のDHCPサーバーのIPアドレスを表します。
| 取得したプライマリDNS
| 取得したセカンダリDNS
| 接続先のDHCPサーバーから取得した「プライマリDNS」「セカンダリDNS」を表します。
◆ | DNS情報の設定 の「WAN側から取得したDNS情報を優先する」にチェックが入っている場合、NetGenesisのProxyDNS機能が（回線接続時に）DNS名前解決を行う際、「取得したプライマリDNS」「取得したセカンダリDNS」の情報を使用します。
| （回線接続時は、「DNS情報の設定」の「プライマリ〜フォースDNS」欄の情報を使用しません。）

シリアル/モデムポート情報・制御 へ戻る

RASサーバーIP接続の場合 以下、シリアルポート（NetGenesis SuperOPT-ITS）を例に説明します。
| 最新の情報に更新 （ボタン）
| 「PPPoE/シリアルポート情報・制御」画面の表示内容を更新する場合にクリックします。
| （リアルタイムでは表示されません。）
シリアルポート（S02） | の表示エリア（セッションのタイトルバー）
| 回線接続状態（※1）の場合、［切断］ボタンが表示されます。
※1： | 「回線状態」は、本画面の「状態」欄に表示されます。
| 表示されているボタンをクリックすることにより、回線の切断が可能です。
回線切断時に表示されるエラーメッセージ
既に回線切断が行われている状態で、［切断］ボタンを押すと以下のようなエラーメッセージが表示されます。
［切断］ボタンをクリックする前に、［最新の情報に更新］ボタンをクリックすることをお勧めします。
| ニックネーム（接続名称 または モード）
| 「RASサーバーIP接続」と表示されます。 ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続と併用する場合は、ニックネーム（接続名称） に設定した内容が表示されます。
| 接続モード（回線接続方法）
| 「着信接続」と表示されます。
| ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続と併用する場合は、回線接続方法の設定 で設定した接続モードも表示されます。
| 状態
| その時の回線状態を表します。
| 「着信待ち」、「接続状態」、「待機中」の3つの中の1つが表示されます。
・着信待ち | ： | 回線が切断されていることを表します。 ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続と併用している場合は「切断状態」と表示されます。
・接続状態 | ： | 回線が接続されていることを表します。
・待機中 | ： | 接続処理中であることを表します。（※2）
※2： | アナログモデムの場合は、接続完了まで時間がかかるため、「待機中」と表示されることがあります。
| 接続時間
| 回線が接続されてから経過した時間を表します。
| 「状態」欄が「切断状態」の場合、表示されません。
| ［最新の情報に更新］ボタンをクリックすることにより、更新されます。
| 取得した自IPアドレス
| 取得した相手IPアドレス
| RASサーバーIP接続で設定したIPアドレス情報 を表示します。 「取得した自IPアドレス」はRASサーバーIPアドレスを、「取得した相手IPアドレス」はRASクライアントのIPアドレスを表します。
| 取得したプライマリDNS
| 取得したセカンダリDNS
| RASサーバーIP接続の場合、空欄になります。

シリアル/モデムポート情報・制御 へ戻る

LAN型ダイヤルアップIP接続 以降、シリアルポート（NetGenesis SuperOPT-ITS）を例に説明します。
| 最新の情報に更新 （ボタン）
| 「PPPoE/シリアルポート情報・制御」画面の表示内容を更新する場合にクリックします。
| （リアルタイムでは表示されません。）
シリアルポート（S02） | の表示エリア（セッションのタイトルバー）
| ［接続］または［切断］ボタンが表示されます。
| その時の回線状態（※1）によって、ボタン表示が変わります。
※1： | 「回線状態」は、本画面の「状態」欄に表示されます。
| ・回線切断状態：［接続］ボタンが表示されます。 ・回線接続状態：［切断］ボタンが表示されます。
メ モ
| 回線切断から再度［手動接続］を行う場合は、5秒以上間隔を開けて下さい。
| 表示されているボタンをクリックすることにより、回線の接続、または切断が可能です。
自動接続時に表示されるエラーメッセージ
回線接続方法の設定 で「自動接続」を選択し、かつ本画面を開いたまま放置した場合、［接続］［切断］ボタンを押すと以下のようなエラーメッセージが表示されることがあります。
| ［接続］ボタンをクリックした場合に表示されるエラーメッセージ
| LAN内の別のパソコンの操作等によって自動接続が行われた等、すでに回線が接続された状態の場合、以下のエラーメッセージが表示されます。
| ［切断］ボタンをクリックした場合に表示されるエラーメッセージ
| 無通信自動切断の設定 を行い、かつ「送信無通信時間」「受信無通信時間」が満了となり、自動的に回線が切断された場合、以下のエラーメッセージが表示されます。
［接続］［切断］ボタンをクリックする前に、［最新の情報に更新］ボタンをクリックすることをお勧めします。
| ニックネーム（接続名称 または モード）
| 「LAN型ダイヤルアップIP接続」と表示されます。
| 接続モード（回線接続方法）
| 回線接続方法の設定 によって、表示内容が異なります。
| 状態
| その時の回線状態を表します。
| 「接続状態」、「切断状態」、「待機中」の3つの中の1つが表示されます。
・接続状態 | ： | 回線が接続されていることを表します。
・切断状態 | ： | 回線が切断されていることを表します。
・待機中 | ： | 接接続処理中であることを表します。（※2）
※2： | アナログモデムの場合は、接続完了まで時間がかかるため、「待機中」と表示されることがあります。
| 接続時間
| 回線が接続されてから経過した時間を表します。
| 「状態」欄が「切断状態」の場合、表示されません。
| ［最新の情報に更新］ボタンをクリックすることにより、更新されます。
| 取得した自IPアドレス
| 取得した相手IPアドレス
| 「0.0.0.0」と表示されます。
| 取得したプライマリDNS
| 取得したセカンダリDNS
| 空欄になります。

シリアル/モデムポート情報・制御 へ戻る

専用線IP接続の場合 以下、シリアルポート（NetGenesis SuperOPT-ITS）を例に説明します。
| 最新の情報に更新 （ボタン）
| 「PPPoE/シリアルポート情報・制御」画面の表示内容を更新する場合にクリックします。
| （リアルタイムでは表示されません。）
シリアルポート（S02） | の表示エリア（セッションのタイトルバー）
専用線IP接続の場合、ボタン等は表示されません。
| ニックネーム（接続名称 または モード）
| 「専用線接続」と表示されます。
| 接続モード（回線接続方法）
| 「常時接続」と表示されます。
| 状態
| その時の回線状態を表します。
| 「接続状態」、「待機中」のどちらかが表示されます。
・接続状態 | ： | 回線が接続されていることを表します。
・待機中 | ： | 接続処理中、もしくは回線が切断されていることを表します。（※）
※ | アナログモデムの場合は、接続完了まで時間がかかるため、「待機中」と表示されることがあります。
| 接続時間
| 回線が接続されてから経過した時間を表します。
| 「状態」欄が「待機中」の場合、表示されません。
| ［最新の情報に更新］ボタンをクリックすることにより、更新されます。
| 取得した自IPアドレス
| 取得した相手IPアドレス
| 「0.0.0.0」と表示されます。
| 取得したプライマリDNS
| 取得したセカンダリDNS
| 空欄になります。

シリアル/モデムポート情報・制御 へ戻る