2-1.Windows Vista のTCP/IP設定 Windows Vista のTCP/IP設定（※）について説明します。
※ | TCP/IPプロトコルがセットアップされていない場合、必ず追加して下さい。
| （追加方法についてはWindowsのマニュアルやイーサネットボードのマニュアル等を参照して下さい。）
はじめに
■ | NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合、パソコンに「プロバイダから取得した固定（グローバル）IPアドレス」を設定する必要があります。
| この場合、パソコンのTCP/IP設定を行う前に「NetGenesisのLANポートIPアドレスの設定変更」と「DHCPサーバーの設定変更」を行う必要があります。
| 設定を進める手順等については 「1-2.設定を行う前に確認すること」の 既存のLANにNetGenesisを追加する手順（NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順） を参照して下さい。
■ | Windows VistaのTCP/IP設定画面は、Windows側のバージョンアップ等により変更となる場合があります。
メ モ
| 各パソコンのTCP/IP設定やソフトウェア（WWWブラウザやメールソフトウェア）の設定は、NetGenesisに接続する全てのパソコンにおいて必要です。
TCP/IPプロトコルの設定は、NetGenesisのDHCPサーバーを使用する・使用しないにより異なります。 DHCPサーバーは、NetGenesisに接続されている各パソコン等へ自動的にTCP/IPの設定を行う機能です。 （工場出荷値では最大253台のパソコン等へネットワークの設定を行うことができます。）
初めてLANを構築する方や、ネットワークについてあまり詳しくない方は、NetGenesisのDHCPサーバーを使用することを推奨します。
NetGenesisは「DHCPサーバーを使用する」が工場出荷値です。
NetGenesisのLANポートIPアドレス「192.168.0.1/24」も特に問題無いようであれば、そのまま変更しないで下さい。
※「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
NetGenesisのDHCPサーバーを使用する方は IPアドレスを自動取得する を参照してTCP/IP設定を行って下さい。
ただし、以下のような用途のパソコンは特定のIPアドレスに固定した方が良いため、これらのパソコンについては IPアドレスを指定する（個別に設定） を参照して設定を行って下さい。
例1） | WWWサーバーやFTPサーバーを運用するパソコン。
例2） | ネットワークゲームを行うパソコン。
メ モ
| ネットワークをどのように構成すれば良いかわからない場合等、必要に応じて 2-8 ネットワーク構成例 を参考にして下さい。
以降、NetGenesisのDHCPサーバーを使用する（IPアドレス自動取得）・使用しない（IPアドレスを指定）に応じて、以下を参照して下さい。
IPアドレスを自動取得する | ・・・ | DHCPサーバーを使用する（IPアドレス自動取得）
IPアドレスを指定する（個別に設定） | ・・・ | DHCPサーバーを使用しない（IPアドレスを指定）
備　考
■ | IPアドレスを指定するパソコンと、IPアドレスを（NetGenesisのDHCPサーバーから）自動取得するパソコンを混在させることも可能です。
| 2-8 ネットワーク構成例 を参考にして下さい。
注意） | IPアドレスを指定するパソコンと、IPアドレスを（NetGenesisのDHCPサーバーから）自動取得するパソコンを混在させる場合、こちら の注意事項を参照して下さい。
■ | 既存のLANにNetGenesisを追加する場合は、LAN管理者と相談の上、設定を行って下さい。
| NetGenesisのLANポートIPアドレスを工場出荷値（192.168.0.1/24）から変更する場合（NetGenesisのLANポートIPアドレスを別ネットワークへ変更する場合）、必ず「1-2.設定を行う前に確認すること」の 既存のLANにNetGenesisを追加する手順（NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順） を参照して下さい。
※「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
■ | LAN内にNetGenesis以外のDHCPサーバーがある場合、DHCPサーバーのマニュアルを参照して設定を行って下さい。必要な設定は以下の通りです。
（デフォルト）ゲートウェイ | NetGenesisのLANポートIPアドレス
DNSサーバー | NetGenesisのLANポートIPアドレス
| なお、NetGenesis以外のDHCPサーバーを使用する場合、NetGenesisのDHCPサーバーを「使用しない」設定に変更しなければなりません。
| DHCPサーバーの設定については 13-1.DHCPサーバー設定 で説明します。
2.パソコンの設定 へ戻る
IPアドレスを自動取得する
はじめに
NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合、パソコンに「プロバイダから取得した固定（グローバル）IPアドレス」を設定する必要があります。
この場合、パソコンのTCP/IP設定を行う前に「NetGenesisのLANポートIPアドレスの設定変更」と「DHCPサーバーの設定変更」を行う必要があります。
設定を進める手順等については 「1-2.設定を行う前に確認すること」の 既存のLANにNetGenesisを追加する手順（NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順） を参照して下さい。
チェック！
| 設定を行う前に、必ずNetGenesisの電源をONにして下さい。
1. 以下の手順で設定を行って下さい。 Windows Vistaを起動して下さい。
   メ モ
   | Administrator権限のあるユーザーアカウントでログオンして下さい。
［スタート］→［コントロールパネル］の順番にクリックして下さい。 ［コントロールパネル］を開いた後、［ネットワークとインターネット］をクリックして下さい。 ［ネットワークと共有センター］をクリックして下さい。 ［ネットワークと共有センター］が開きますので、「ローカルエリア接続」の横の［状態の表示］をクリックして下さい。 ［ローカルエリア接続の状態］が開きますので、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。 ［ローカルエリア接続のプロパティ］が開きますので、一覧の中の［インターネット プロトコル バージョン4（TCP/IPv4）］を選択して、［プロパティ］ボタンをクリックして下さい。 ［IPアドレスを自動的に取得する］、及び［DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する］を選択して、［OK］ボタンをクリックして下さい。 以上で設定は完了です。 各画面で［OK］ボタンをクリックして下さい。
NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用するとき
「NetGenesisのLANポートIPアドレスの設定変更」と「DHCPサーバーの設定変更」を行う必要があります。
設定手順等については 12-1.LANポートIPアドレスの設定 及び 13-1.DHCPサーバー設定 を参照して下さい。
2-7 ソフトウェアの設定 へ進んで下さい。
このページの先頭 へ戻る
2.パソコンの設定 へ戻る
IPアドレスを指定する（個別に設定）
はじめに
NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合、パソコンに「プロバイダから取得した固定（グローバル）IPアドレス」を設定する必要があります。
この場合、パソコンのTCP/IP設定を行う前に「NetGenesisのLANポートIPアドレスの設定変更」と「DHCPサーバーの設定変更」を行う必要があります。
設定を進める手順等については 「1-2.設定を行う前に確認すること」の 既存のLANにNetGenesisを追加する手順（NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順） を参照して下さい。
パソコンにIPアドレスを指定する（NetGenesisのDHCPサーバーを使用しない）場合、以下のTCP/IP設定を行います。
| IPアドレス 各パソコンやネットワーク機器で、それぞれ重複しないように設定します。 （NetGenesisのLANポートIPアドレスと、同一ネットワーク内のIPアドレスを設定します。）
| サブネットマスク 各パソコンのネットワークアドレスの範囲を設定します。 （ネットワークについて詳しくない場合は、NetGenesisのLANポートと同じ値を設定して下さい。）
| DNSサーバーのIPアドレス NetGenesisのLANポートIPアドレス、またはプロバイダ等のDNSサーバーのIPアドレスを設定します。
| ゲートウェイ NetGenesisのLANポートIPアドレスを設定します。
| IPアドレスを指定するパソコンと、IPアドレスを（NetGenesisのDHCPサーバーから）自動取得するパソコンを混在させる場合、設定内容によってはIPアドレスの衝突が発生する可能性があります。
（指定するIPアドレスと、DHCPサーバーが付与するIPアドレスの範囲が競合しないように設定する必要があります。）
詳しくは こちら の注意事項を参照して下さい。
以下の手順で設定を行って下さい。
チェック！
| ・ | インターネットへ接続する場合、プロバイダ等から提供されたインターネットへ接続するための資料等を用意して下さい。
・ | 以降、各画面は設定例です。 既存のLANやプロバイダからの情報等を元に設定して下さい。
1. Windows Vistaを起動して下さい。
   メ モ
   | Administrator権限のあるユーザーアカウントでログオンして下さい。
8. ［スタート］→［コントロールパネル］の順番にクリックして下さい。 ［コントロールパネル］を開いた後、［ネットワークとインターネット］をクリックして下さい。 ［ネットワークと共有センター］をクリックして下さい。 ［ネットワークと共有センター］が開きますので、「ローカルエリア接続」の横の［状態の表示］をクリックして下さい。 ［ローカルエリア接続の状態］が開きますので、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。 ［ローカルエリア接続のプロパティ］が開きますので、一覧の中の［インターネット プロトコル バージョン4（TCP/IPv4）］を選択して、［プロパティ］ボタンをクリックして下さい。 ［次のIPアドレスを使う］を選択して下さい。
   | NetGenesisのLANポートIPアドレスを工場出荷値（192.168.0.1/24）で使用する場合
   | ※「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
   | ［IPアドレス］には「192.168.0.2〜192.168.0.254」の間のIPアドレスを、他のパソコン等と重複しないように注意して入力して下さい。
   | ［サブネット マスク］には「255.255.255.0」を入力して下さい。
   | ［デフォルト ゲートウェイ］にはNetGenesisのLANポートIPアドレス（192.168.0.1）を入力して下さい。
   | NetGenesisのLANポートIPアドレスを工場出荷値から変更する場合
   | 〔NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する等〕
   | ［IPアドレス］にはプロバイダやLAN管理者等から指定された固定IPアドレスを、他のパソコン等と重複しないように注意して入力して下さい。
   | ［サブネット マスク］にはプロバイダやLAN管理者等から指定された値を入力して下さい。
   | ［デフォルト ゲートウェイ］には変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスを入力して下さい。
   NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を 使用するとき
   ■ | 設定可能なサブネットマスクは以下の通りです。 ・255.255.255.252（/30 IPアドレス数：4個） ・255.255.255.248（/29 IPアドレス数：8個） ・255.255.255.240（/28 IPアドレス数：16個）。
   ■ | NetGenesisのLANポートIPアドレスを工場出荷値（192.168.0.1/24）から変更する場合（NetGenesisのLANポートIPアドレスを別ネットワークへ変更する場合。）、必ず「1-2.設定を行う前に確認すること」の 既存のLANにNetGenesisを追加する手順（NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順） を参照して下さい。
   | ※「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
9. ［次のDNSサーバーのアドレスを使う］を選択して下さい。 ［優先DNSサーバー］にNetGenesisのLANポートIPアドレス、またはプロバイダやLAN管理者等から指定されたDNSサーバーのIPアドレスを入力して下さい。 入力した後、［OK］ボタンをクリックして下さい。
   メ モ
   | NetGenesisのPPPoEマルチセッション機能やProxyDNS機能、EasyDNS機能を使用する場合、NetGenesisのLANポートIPアドレスを設定して下さい。
以上で設定は完了です。 各画面で［OK］ボタンをクリックして下さい。 2-7 ソフトウェアの設定 へ進んで下さい。
このページの先頭 へ戻る
2.パソコンの設定 へ戻る