補足情報：セッション情報保持時間について
セッション情報保持時間が「3分」の場合、以下のように処理されます。
8192セッション（※1）が使われた状態になる。
最後の通信から3分以上（※2）経過したセッションがある？
ある | ない
3分以上経過したセッションを消去し、 新たなセッション情報を保持することが できるため、他の通信が可能。
新たなセッション情報を 保持できないため通信不可。
※1： | IPマスカレードでは最大8192セッションのデータのやりとりが可能です。
※2： | （NetGenesisが）TCPのセッションクローズを認識した場合、セッション情報保持時間の設定に関係なく、そのセッションを消去します。
備　考
| IPマスカレードによって同時にインターネットへ接続できるセッション数
| IPマスカレードでは最大8192セッションのデータのやりとりが可能です。（※1・※2）
| 「セッション」とはTCP/UDP/ICMPによるデータ処理の単位です。
| 例えば、WWWブラウザの1つのウインドウを「1セッション」としてカウントします。
| （1つのウィンドウが本マニュアルの本項目のように、フレームによって2つに分かれている場合は「2セッション」とカウントされます。）
| 通常、1台のパソコンでインターネットへ接続する場合、WWWブラウザやメールソフトウェア等により約10〜20セッション程度使用すると言われています。
※1： | LAN側→シリアル（モデム）側のセッション、シリアル（モデム）側→LAN側のセッションの両方が対象となります。
※2： | WAN/PPPoEポートとシリアル（モデム）ポートを併用する場合、使用する全てのポートの合計で最大8192セッションとなります。
| ［セッション情報保持時間］を変更する際の注意
| ［セッション情報保持時間］の設定値を工場出荷値（3分）よりも長い時間に設定する場合、インターネットとの通信状況によってはデータの送受信が停止することがあります。
| 例えば［セッション情報保持時間］を［20時間］に設定した場合、ある1つの通信が終了してもそのセッションは20時間保持され続けるため、NetGenesisの同時使用可能なセッション数・8192を使い切ってしまうことが考えられるためです。
| ［セッション情報保持時間］を工場出荷値よりも長い時間に設定する場合、インターネットとの通信状況やLAN内のパソコンの台数等を考慮した上で設定するようにして下さい。
チェック！
| NetGenesisが8192セッション（※）を使い切っている場合、SYSLOG上に IP Masquerade session table full と表示されます。（SYSLOGの設定が必要です。）
SYSLOGについては 13-3.SYSLOG設定 を参照して下さい。
※ | PPPoEマルチセッション機能を使用する場合、使用する全てのPPPoE セッションの合計で最大8192セッションとなります。
| IPマスカレードにおける留意事項
| IPマスカレードを使用する場合、初期状態では一部正しく動作しないソフトウェアがあります。
| 例えば、LAN内に以下のような用途で使用するパソコンがある場合、「DMZホスト機能」の設定、または「IPマスカレードテーブル」の設定が必要です。
| 例1）WWWサーバーやFTPサーバーを運用するパソコン。 例2）ネットワークゲームを行うパソコン。 例3）IPSec通信を行うパソコン。
| （LAN内で「WAN側から通信が開始されるソフトウェアを使用する」場合に該当します。）
| 設定方法等については 11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時− を参照して下さい。
閉じる

補足情報：NetGenesisのVPN変換機能について
NetGenesisはVPNの変換機能として「PPTP変換」機能と「IPSecパススルー」機能（※）の2つに対応しており、ルータを介したVPNネットワークを構築することが可能です。
※ | IPSecパススルー機能は、IPマスカレードテーブルに「UDP：500番（IKE）」と「ESP」を設定するか、DMZホスト機能を使用することにより、使用可能になります。
| 詳しくは 11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時− を参照して下さい。
PPTP変換機能を使用する際の注意
■ | 契約しているISPによっては、「PPTP変換を有効にする」にチェックを入れても、WAN側のPPTPサーバーへ接続できない場合があります。
| （ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等。）
| NetGenesisのLAN内のパソコンからPPTP接続を行う場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
■ | LAN内で運用しているPPTPサーバーへ、WAN側から接続可能とするための設定については 11-1-2.VPNプロトコル（IPSecとPPTP）の扱い（11.サーバー公開やネットワークを行う） を参照して下さい。
| （ "PPTP変換を有効にする" にチェックを入れることと、IPマスカレードテーブル設定の両方が必要となります。）
閉じる