シリアルポート（スタティックルーティング設定） NetGenesis SuperOPT-ITS シリアルポートのスタティックルーティング設定について説明します。 スタティックルーティングの設定方法は以下の2通りがあります。
| シリアルポートをデフォルトゲートウェイに設定する
| NetGenesisのLANポートと異なるネットワークアドレス宛のTCP/IPパケットを、全てゲートウェイに指定したシリアルポート宛に送ります。
| シリアルポートにルーティングテーブルを設定する
| 特定のネットワークアドレス宛のTCP/IPパケットを、シリアルポート宛に送ります。
メ モ
| デフォルトゲートウェイとルーティングテーブルを併用することも可能です。 その場合、ルーティングテーブルが優先されます。
RIP機能について
他のルータの中にRIP対応のルータがある場合、NetGenesisのRIP機能（※）を使用することが可能です。
RIP機能の設定については 14-4.RIP設定 を参照して下さい。
※ | WAN側へのRIP広告動作が有効となる動作モードは「ローカルルータ」及び「専用線IP接続」のみです。
| （他の動作モードの場合、動作保証外となります。）
14-1.スタティックルーティング設定 へ戻る
シリアルポートをデフォルトゲートウェイに設定する 「シリアルポートをデフォルトゲートウェイに設定する」設定について説明します。
シリアルポートをデフォルトゲートウェイに設定する際の注意
シリアルポートをデフォルトゲートウェイに設定する場合、シリアルポート以外の「デフォルトゲートウェイに設定する」チェック（以下）を全て外す必要があります。
・ | PPPoEポート1（セッション1）をデフォルトゲートウェイに設定する （工場出荷値チェック有り）
・ | PPPoEポート2（セッション2）をデフォルトゲートウェイに設定する
・ | PPPoEポート3（セッション3）をデフォルトゲートウェイに設定する
・ | PPPoEポート4（セッション4）をデフォルトゲートウェイに設定する
・ | WANポートをデフォルトゲートウェイに設定する （工場出荷値チェック有り）
・ | LAN上のデフォルトゲートウェイを使用する
上記のいずれかにチェックが入っていると、シリアルポートはデフォルトゲートウェイとして動作しませんので注意して下さい。
以下の手順で設定を行って下さい。
メ モ
| 実際に設定する際は、既存のLANやISPからの情報等に合わせて設定して下さい
2. 「シリアルポートのスタティックルーティング設定」の中の、［シリアルポートをデフォルトゲートウェイに設定する］にチェックが入っていることを確認して下さい。 メトリック（ルーティングの優先順位）の設定を行います。
   | LAN内にルータがNetGenesis 1台のみの場合 そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   | LAN内に他のルータがある場合（RIP機能と併用）
   ・ | NetGenesisを最優先にする場合、そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   ・ | 他のルータ等を優先させる場合、環境に応じてメトリック値を選択して下さい。
※RIP機能については 14-4.RIP設定 を参照して下さい。 以上で「シリアルポートをデフォルトゲートウェイに設定する」の設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
シリアルポート（スタティックルーティング設定） へ戻る
シリアルポートにルーティングテーブルを設定する 「シリアルポートにルーティングテーブルを設定する」設定について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。
メ モ
| 登録可能なルーティング情報（テーブル）数は最大16個です。
2. 「シリアルポート ルーティングテーブル 登録リスト」の［メトリック］欄右下の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「シリアルポート ルーティングテーブル リスト追加・編集」画面が表示されます。 宛先のネットワークを［IPアドレス/サブネット］（※）欄に入力して下さい。
   ※ | サブネットが「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で指定された場合、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
3. メトリック（ルーティングの優先順位）の設定を行います。
   | 他のポートと併用しない場合 そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   | 他のポートと併用する場合（RIP機能と併用）
   ・ | シリアルポートを最優先にする場合、そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   ・ | 他のポートを優先させる場合、環境に応じてメトリック値を選択して下さい。
4. ※RIP機能については 14-4.RIP設定 を参照して下さい。 ［追加］ボタンをクリックして下さい。 入力したルーティングテーブル情報が登録リストに追加されます。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   「追加したエントリが最後尾にある＝一番最後に処理される」ということになりますので、必要に応じて追加したエントリを移動して下さい。
| エントリ右横のボタンについて
| 既存のエントリを編集（修正）、移動する際に使用します。
| 操作方法については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
以上で「シリアルポートにルーティングテーブルを設定する」の設定は完了です。 画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
シリアルポート（スタティックルーティング設定） へ戻る