Q. | IPマスカレードテーブルを設定したところ、インターネット接続できなくなった。
A. | IPマスカレードテーブルにUDPポート1024〜65535番（1024番以降全て）を設定していませんか？
| IPマスカレードテーブルに設定したUDPポートは、WAN→LANへのUDP通信用として予約され、LAN→WANのUDP通信では使用できなくなります。
| ◆WAN→LAN：WAN側から通信開始 ◆LAN→WAN：LAN側から通信開始
| NetGenesisはIPマスカレード変換時、LAN→WANへのUDP通信において、送信元ポート1024〜65535番を使用します。
| このため、IPマスカレードテーブルに "UDPポート1024〜65535番" を設定すると、LAN→WANへのUDP通信で使用可能なUDPポートが無くなってしまい、様々な問題が発生します。
| 以下を参照して下さい。
| IPマスカレードテーブルの設定を行う際の注意 （11-1.IPマスカレードテーブル設定）
設定後のQ&A へ戻る