11. | サーバー公開を行う−IPアドレス変換有効時−
サーバー公開やネットワークゲームに対応するための設定について説明します。 NetGenesisには、サーバー公開やネットワークゲーム等のように「インターネット側（WAN側）からIPフレームが発信される」ような状況に対応するための機能として、「静的IPマスカレード（IPマスカレードテーブル）機能」と「DMZホスト機能」の2種類に対応しています。
| 11-1.IPマスカレードテーブル設定
| IPマスカレードテーブルとは、「インターネット側から発信されたIPフレームを、プロトコルやポート番号に応じてLAN内の特定のIPアドレスへ転送する機能」です。
| この機能により、NetGenesisのLAN内のパソコンでWWWサーバーを運用することや、ネットワークゲームを行うこと等が可能となります。
IPマスカレードテーブル設定を行う際の注意
■ | 契約しているISPによっては、IPマスカレードテーブルを設定しても動作しないソフトウェアがあります。
| （ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等）
| NetGenesisのLAN内のパソコンでWWWサーバーを運用したり、ネットワークゲームを行う場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
■ | TCP、UDP、ICMP、GRE、ESP以外のプロトコルを使用するソフトウェアは、IPマスカレードテーブルを設定しても動作しません。
| 11-2.DMZホスト機能の設定
| DMZホスト機能とは「インターネット側（WAN側）から発信された全てのIPフレームを、LAN内の特定のIPアドレスへ転送する機能」です。
| この機能により、NetGenesisのLAN内のパソコンでWWWサーバーを運用することや、ネットワークゲームを行うこと等が可能となります。
DMZホスト機能を使用する際の注意
■ | DMZホスト機能を使用する場合、転送先に設定したパソコン・IPアドレスは、セキュリティが低下しますので注意して下さい。
■ | 契約しているISPによっては、DMZホスト機能を有効にしても動作しないソフトウェアがあります。
| （ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等）
| NetGenesisのLAN内のパソコンでWWWサーバーを運用したり、ネットワークゲームを行う場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
■ | TCP、UDP、ICMP、ESP以外のプロトコルを使用するソフトウェアは、DMZホスト機能を有効にしても動作しません。