補足情報：コールバック動作について（RASクライアント設定時）
コールバックの設定は、RASサーバー側に合わせて設定して下さい。 RASサーバーとRASクライアントの設定が一致しないと、接続できない場合がありますので注意して下さい。 詳しくは、以下の表を参照して下さい。
| RASサーバー側の設定 （Windows 2000/XP、NetGenesis）
コールバックなし | 事前に設定した 電話番号へ コールバック | RASクライアント から電話番号を 指定
NetGenesis RASクライアントの設定 | コールバック 要求しない | コールバック なしで接続 | 接続不可 （回線切断） | コールバック なしで接続
事前に設定した 電話番号へ コールバック | 接続不可 （回線切断） | RASサーバーに 事前に設定した 電話番号へ コールバック接続 | 接続不可 （回線切断）
RASクライアント から電話番号を 指定 | 接続不可 （回線切断） | RASサーバーに 事前に設定した 電話番号へ コールバック接続 | RASクライアントが 指定した電話番号へ コールバック接続
RASクライアント接続を行う場合の注意
NetGenesisをRASクライアントとして動作させた場合、Windows Server 2003 、及びWindows Vistaで構築したRASサーバーに接続することはできません。
（ | Windows Sever 2003 、及びWindows VistaのRASサーバーが「MS-CHAP認証」及び「MS-CHAP v2認証」以外の認証を受け付けないため。）
NetGenesisがRASクライアントとして接続するためには、RASサーバー側が「CHAP認証」もしくは「PAP認証」に対応している必要があります。
閉じる

補足情報：コールバック動作について（RASサーバー設定時）
コールバックの設定は、RASクライアント側と合わせて設定して下さい。 RASサーバーとRASクライアントの設定が一致しないと、接続できない場合がありますので注意して下さい。 詳しくは、以下の表を参照して下さい。
Case1) | RASクライアントがWindows 2000/XP/Vistaのダイヤルアップ接続の場合
| NetGenesis RASサーバーの設定
コールバックを 許可しない | クライアントから 電話番号を指定 | 事前に電話番号 を登録
Windows 2000/XP/Vista RASクライアントの設定・操作 | LCP拡張なし | コールバック なしで接続 | 接続不可 （回線切断） | コールバック なしで接続
LCP拡張あり | コールバック なしで接続 | 事前に登録した 電話番号へ コールバック接続 | ポップアップ画面 での操作による （下記参照）
LCP拡張あり ポップアップ画面で [キャンセル]ボタン | - | - | コールバック なしで接続
LCP拡張あり ポップアップ画面で コールバック先を指定 | - | - | クライアント指定先へ コールバック接続
Case2) | RASクライアントがNetGenesisの場合
| NetGenesis RASサーバーの設定
コールバックを 許可しない | クライアントから 電話番号を指定 | 事前に電話番号 を登録
NetGenesis RASクライアントの設定 | コールバック要求 しない | コールバック なしで接続 | コールバック なしで接続 | 接続不可 （回線切断）
事前に設定した 電話番号へ コールバック | 接続不可 （回線切断） | 接続不可 （回線切断） | 事前に登録した 電話番号へ コールバック接続
クライアントから 電話番号を指定 | 接続不可 （回線切断） | クライアント指定先へ コールバック接続 | 事前に登録した 電話番号へ コールバック接続
閉じる