15-3.VLAN設定
LAN内を仮想的なグループ（VirtualLAN）に分割するための設定について説明します。
本設定を行うことにより、異なるグループとの通信を遮断することが可能になり、プライバシー侵害やウィルス・ワーム等の2次感染を予防することが可能になります。
VLAN 未設定時）
| HUBポート（L1〜L4）の通信は特に制限無し。
| プライバシー侵害やウィルス・ワーム等の2次感染の恐れ有り。
ポートベースVLAN 設定時）
| 異なるグループ間の通信を遮断。
| L1 | L2 | L3 | L4
L1 | − | ○ | × | ×
L2 | ○ | − | × | ×
L3 | × | × | − | ○
L4 | × | × | ○ | −
L1とL2は同じグループなので通信可能。
L3とL4は同じグループなので通信可能。
| プライバシー侵害やウィルス・ワーム等の2次感染を予防することが可能。
※ | HUBポート（L1〜L4）だけでなく、ルータポートも含めてグループ化することが可能です。
| （インターネット接続不許可のグループを作成することも可能です。）
VLAN設定には以下の2種類があります。
15-3-1.ポートベースVLANの設定
| HUBの各ポート（L1〜L4）単位にVLANグループを設定します。
15-3-2.タグベースVLANの設定
| 端末側から送信されるパケット中の "IEEE 802.1Q VLANタグ" によって、VLANグループを設定します。
＊ | 端末側のLANカード（アダプタ）が "IEEE 802.1Q VLANタグ" に対応している必要があります。
− | ポートベースVLANとタグベースVLANの 両方を設定した場合の動作について | −
ポートベースVLANとタグベースVLANの両方を設定した場合、「両方の条件を満たした場合にのみ通信が可能」となります。
例） | ◆VLAN機能を使用する：チェックあり
・ポートベースVLANを設定する：チェックあり
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | ルータ | 有効
ポートベース グループ1 |  | チェック 無し | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り
（ポートベース グループ2〜8：未設定）
・タグベースVLAN（IEEE 802.1Q）を設定する：チェックあり
| VLAN ID | L1 | L2 | L3 | L4 | ルータ | 有効
タグベース グループ1 | 1 | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り
※「IEEE 802.1Q タグ制御設定」は省略します。 （タグベース グループ2〜8：未設定）
→ | 上記のように設定した場合、L1ポートは通信できません。
| （ポートベースVLANのL1が「チェック無し」のため。）
15.HUBポートの設定 へ戻る