15-4.ブロードキャストストーム保護設定
ブロードキャストストームやマルチキャストストームによるネットワーク障害から、ネットワークを保護するための設定について説明します。
| ブロードキャスト | ： | 同一ネットワーク内の全ノード（PCやHUB等の機器）を対象とした一斉同報通信です。
| マルチキャスト | ： | あらかじめ決められた複数のノードを対象とした通信です。
ネットワーク内の機器の障害等によってブロードキャストパケットが大量に送信された場合（ブロードキャストストーム）、ネットワーク全体のパフォーマンスが低下したり通信エラーが発生する等、ネットワーク障害が発生します。
ブロードキャストストーム発生時の例）
このような場合、ブロードキャストストーム保護設定を行うことにより、ブロードキャストストームによるネットワーク障害からネットワークを保護することが可能です。
ブロードキャストストーム保護設定時の例）
上記の例を元に、設定方法について説明します。
1. メニューの「HUBポートの設定」の中の［ブロードキャストストーム保護設定］をクリックして下さい。 「ブロードキャストストーム保護設定」画面が開きます。
2. ［ブロードキャストストーム保護機能を使用する］にチェックを入れて下さい。
3. 保護対象ポート（監視するポート）を指定して下さい。 （複数指定することが可能です。）
   | L1〜L4 | ： | HUBの各ポートです。
   | ルータ | ： | NetGenesis内部のLANポートです。
   |  |  | 各ポートの（NetGenesis内部の）位置関係は以下のようになっています。
   端末− |
   各ポートの位置関係（略図）
   HUBポート （L1〜L4） | ルータポート （LANポート） | <ルータ処理> | WANポート
   | −インターネット
   |  |  | 例えば、NetGenesisのLAN内（HUBポート側）からインターネット接続を行う場合、L1〜L4からルータポート（LANポート）を経由し、内部でルータ処理が行われた後にWANポートへ出力されます。
4. 保護対象レート（しきい値）を指定して下さい。 設定可能な値は「1〜25」（単位：％）です。 保護対象ポートが受信したパケットのうち、ブロードキャストパケットの量が保護対象レートの値を超えた場合、ブロードキャストパケットを他へ転送しません。
   例） | 保護対象レート（しきい値）：25
   | 保護対象ポートから出力されるパケットのうち、ブロードキャストパケットが25％を超えた場合、ブロードキャストパケットを他のポート（保護対象ポート）へ転送しません。
5. マルチキャストストーム保護を行う場合、［マルチキャストストーム保護を無効にする］のチェックを外して下さい。
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| （NetGenesisの再起動中を行うと（NetGenesisの）HUBがリセットされ、一度リンクが切れます。）
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15.HUBポートの設定 へ戻る