MTUの設定 MTU（Maximum Transmission Unit）の設定について説明します。
メ モ
| MTU（Maximum Transmission Unit）とは「1回の送信で送ることができる最大データサイズ」です。
MTUの設定を行う際の注意
MTUの設定を不用意に変更すると特定のホームページが表示できなくなる等、問題が発生する場合があります。
仮に問題等が発生したとしても、当社は一切その責任を負いません。
お客様ご自身の責任において設定を行って下さい。
| MSS CLAMPを使用する
| 工場出荷値は［MSS CLAMPを使用する］にチェックが入っています。
メ モ
| 「MSS CLAMP」とは、NetGenesisを通過するTCPパケットのMSS（Maximum Segment Size）を自動的に（PPPoE接続のために）最適化する機能です。
| 特に変更する必要が無い場合、このまま「チェックあり」の状態でお使い下さい。
| 「MSS CLAMPを使用する」のチェックを外すと、次項の「MTU値」の設定が無効になります。
| MTU値
| 工場出荷値は「1454」（単位：bytes）です。
| 特に変更する必要が無い場合、このまま「1454」の状態でお使い下さい。
| 設定を変更する場合は「68〜1492」の間の数値を半角数字で設定して下さい。
NTT西日本フレッツ・光プレミアムで使用する際の注意
NTT西日本フレッツ・光プレミアムで使用する際は、MTU値を「1438」以下に設定して下さい。
MTU値についての詳細は、NTT西日本へお問い合わせ下さい。
直前に表示したページへ戻る