19.制御・情報表示
「制御/情報表示」について説明します。 「制御/情報表示」には、以下のような項目があります。
| 19-1.PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御
| PPPoEポート、及び、シリアル（モデム）ポートの情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」画面について説明します。
| 19-2.帯域制限情報・制御
| WANポート帯域制限の状態表示や、NetGenesisの再起動を行わずにWANポート 帯域制限設定をリアルタイムに変更する「WANポート帯域制限制御」について説明します。
| 19-3.WANポート情報
| （WANポートの）DHCPクライアントがDHCPサーバーから自動取得したIPアドレス等の情報を確認する「WANポート情報」について説明します。
| 19-4.DMZホスト制御
| DMZホスト機能の「転送先IPアドレス」の設定や、DMZホスト機能の有効・無効の切り替えを行う「DMZホスト制御」について説明します。
| 19-5.UPnPポートマッピング一覧
| UPnP対応機器やUPnP対応ソフトウェアがNetGenesisに登録したポートマッピング情報を、確認・消去する「UPnPポートマッピング一覧」について説明します。
| 19-6.SYSLOG表示
| プロバイダと回線が接続されたか確認したい場合等に役立つ、SYSLOGの表示について説明します。