9.2つの異なるネットワークを接続する
2つの異なるネットワークを接続する（ローカルルータ・LAN間接続）を行うための設定について説明します。
備　考
■ | NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する場合、NetGenesisのDHCPサーバー設定と、LAN内の各パソコンのTCP/IP設定を確認して下さい。
| 設定方法等については、以下を参照して下さい。
・ | NetGenesisのLANポートIPアドレス設定
→ | 12-1 LANポートIPアドレスの設定
| 〔工場出荷値：192.168.0.1/24 から変更する場合に参照。〕
・ | NetGenesisのDHCPサーバー設定
→ | 13-1 DHCPサーバー設定
| 〔LANポートIPアドレスを変更する場合に参照。〕
・ | パソコンのTCP/IP設定
→ | 2.パソコンの設定 を参照して下さい。
| 〔パソコンに固定IPアドレスを設定する等。〕
■ | NetGenesisのWAN側あるいはLAN側に別のルータが存在する場合、必要に応じてスタティックルーティング設定やRIP設定を行って下さい。
| （RIP設定を行う場合、他のルータがRIP機能に対応している必要があります。）
| 以下を参照して下さい。
| 14-4.RIP設定
| 14-1.スタティックルーティング設定
メ モ
| ルータがNetGenesisのみの場合（WAN側・LAN側に他のルータが存在しない場合）、各パソコンのデフォルトゲートウェイを以下のように設定して下さい。
・ | WAN側のパソコンのデフォルトゲートウェイ | ： | NetGenesisのWANポートIPアドレス
・ | LAN側のパソコンのデフォルトゲートウェイ | ： | NetGenesisのLANポートIPアドレス
| 9-1.WANポート 動作モード設定
| WANポートの「動作モード設定」（「ローカルルータ設定」画面を開く手順）について説明します。
| 9-2.ローカルルータ設定
| ローカルルータ接続（LAN間接続）を行うための設定について説明します。（*1）
・ | WAN側IPアドレスの設定 |
*1 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換が無効になります。
・ | DNS情報の設定