13-2.SNTPサーバー設定 NetGenesisをSNTPサーバー・クライアントとして動作させるための設定について説明します。
| SNTP/NTPクライアント
→ | インターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバーを利用して、NetGenesisの時刻情報を調整する機能です。
| SNTPサーバー
→ | LAN内のSNTPクライアント（パソコン等）に、NetGenesisがインターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバーから取得した時刻情報を与える機能です。
以下の内容を参照して下さい。
SNTPサーバー設定の手順
SNTPクライアント（パソコン）の設定
13.LANポートの設定 へ戻る
SNTPサーバー設定の手順 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「LANポートの設定」の中の、［SNTPサーバー設定］をクリックして下さい。 ［SNTPサーバー機能を使用する］にチェックを入れて下さい。 ［NTP/SNTPサーバー］欄に、利用するインターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバーのIPアドレスやドメイン名を半角英数字で入力して下さい。 （最大60文字まで入力可能。） ［問い合わせ間隔］欄に、SNTP/NTPサーバーから時刻情報を取得する間隔を半角数字で入力して下さい。 ※「00:01:00」（1分）以下の時間は設定できません。 設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上でSNTPサーバー設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
SNTP/NTPクライアント・SNTPサーバーの動作について
■ | NetGenesisが時刻情報を取得するタイミング （NetGenesis＝SNTP/NTPクライアント）
| 「SNTPサーバー設定」を行った場合、NetGenesisは以下のタイミングでインターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバーから時刻情報を取得し、NetGenesisに設定します。
・ | NetGenesisがインターネットへ接続を完了してから1分後。
・ | インターネットへ接続中に、問い合わせ間隔時間がきたとき。 例えば、問い合わせ間隔時間を10分に設定した場合、10分ごとにインターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバーから時刻情報を取得します。
■ | パソコンがNetGenesisから時刻情報を取得するために必要なこと （NetGenesis＝SNTPサーバー）
| NetGenesisは、インターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバーから時刻情報を取得した時点で、SNTPサーバーとしても動作（※）するようになります。
※ | LAN内のパソコン（＝SNTPクライアント）はNetGenesisから時刻情報を取得することが可能になります。 パソコン側の設定については SNTPクライアント（パソコン）の設定 を参照して下さい。
| なお、NetGenesisの電源OFF、及び設定の更新・再起動を行うことにより、SNTP/NTPサーバーから取得した時刻情報は失われてしまいます。
13-2.SNTPサーバー設定 へ戻る
SNTPクライアント（パソコン）の設定 NetGenesisのSNTPサーバーを利用する場合の、SNTPクライアントソフトウェアの設定（各パソコン）について説明します。 SNTPクライアントソフトウェアのSNTP/NTPサーバー（インターネット時刻サーバー）設定欄には、NetGenesisのLANポートIPアドレスを設定して下さい。 【 Windows Vistaの例 】 コントロールパネル→日付と時刻の設定→インターネット時刻→設定の変更
【 Windows XPの例 】 コントロールパネル→日付と時刻→インターネット時刻
【 MacOS Xの例 】 システム環境設定→日付と時刻
13-2.SNTPサーバー設定 へ戻る