ハードウェア仕様
分 類 | 項　目 | NetGenesis SuperOPT-ITS | NetGenesis SuperOPT-ITS Plus
Ｗ Ａ Ｎ ポ ｜ ト | ポート数 | 1ポート　10Base-T/100Base-TX：Auto MDI/MDI-X対応 〔固定設定可能〕
規　格 |
IEEE802.3 IEEE802.3u CSMA/CD | 10BASE-T 100BASE-TX
コネクタ形状 | 8ピン モジュラー （RJ-45・メス）
通信速度 | 10/100Mbps 全二重/半二重 自動認識 〔固定設定可能〕
Ｌ Ａ Ｎ ポ ｜ ト | ポート数 | 4ポート　10Base-T/100Base-TX：Auto MDI/MDI-X対応 〔固定設定可能〕
規　格 |
IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.x CSMA/CD | 10BASE-T 100BASE-TX Flow Control
コネクタ形状 | 8ピン モジュラー （RJ-45・メス）
通信速度 | 10/100Mbps 全二重/半二重 自動認識 〔固定設定可能〕
スイッチング方式 | ストア&フォワード
バッファメモリ | 64KB
MACアドレス テーブル数 | 1000エントリー　自動学習
付加機能 |
・ | QoS機能（ポートベース/タグベース） | ・ | 送受信速度制限機能
・ | VLAN機能（ポートベース/タグベース） | ・ | ミラーリング機能
・ | ブロードキャストストーム保護機能
シ リ ア ル ポ ｜ ト | ポート数 | 1ポート |
（ | ハードウェアは実装されていますが、動作しません。）
規　格 | V.42/V.28（RS-232C）
コネクタ形状 | MiniDIN（メス）
通信速度 | 9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4（Kbps）
フロー制御 | ハードウェアフロー制御（RTS/CTS）
モ デ ム ポ ｜ ト ・ 内 蔵 モ デ ム | ポート数 |  | 1ポート
収容回線数 |  | 1回線
適用回線 |  |
電話回線 専用回線（3.4KHz 2線式）
ダイヤル方式 |  |
ダイヤルパルス式（10/20pps） プッシュ式
NCU制御コマンド |  | ATコマンド
回線モニタ |  |
内蔵スピーカー モニタランプ（LED）
動作モード |  | ANS/ORGモード
送信レベル |  | -10dBm 〜 -16dBm ただし、工場出荷時は-16dBm以下
受信レベル |  | -43dBm以上
エラー訂正機能 |  | ITU-T V.42準拠（MNP4、LAPM含む）
データ圧縮機能 |  | ITU-T V.44/V.42bis準拠、MNP5準拠
通信速度（DTE） |  | 11.5Kbps（固定）
フロー制御 |  | ハードウェア・フロー制御（RTS/CTS）
通信規格 |  | ITU-T V.22/V.22bis/V.32/V.32bis/V.34/V.90
通信速度（DCE） |  | 1200/2400/4800/7200/12000/14400/ 16800/19200/21600/24000/26400/ 28000/28800/29333/30667/31200/ 32000/33333/33600/34667/36000/ 37333/38667/40000/41333/42667/ 44000/45333/46667/48000/49333/ 50667/52000/53333/54667/56000 (bps)
電 源 | 外部電源 （ACアダプター） | 入力 ： AC100V 50/60Hz 出力 ： DC9V 2000mA | 入力 ： AC100V 50/60Hz 出力 ： DC9V 1300mA
消費電力 | 約8W以下 | 約8.5W以下
筐 体 | 外形寸法 | 228.0(W) × 148.0(D) × 30.0(H) mm　（金属筐体・本体のみ・突起部除く）
重　量 | 約765g （本体のみ） | 約805g （本体のみ）
環境 条件 | 温　度 | 0〜40℃
湿　度 | 25〜85%
付録 へ戻る