10. | シリアルポート/モデムポートを使用する
NetGenesisのシリアルポート/モデムポートを使用するための設定について説明します。
シリアルポート/モデムポートを使用する際の注意点
■ | NetGenesis SuperOPT-ITS Plusのモデムポートを使用する場合は、あらかじめ 内蔵モデムのご使用にあたって の内容をご確認下さい。
■ | NetGenesis SuperOPT-ITSを使用する場合、別途外付け型（シリアルポート搭載型）で、かつATコマンドで制御可能な、ISDNターミナルアダプタ/アナログモデムが必要です。
■ | NetGenesis SuperOPT-ITSのシリアルポートに、ISDNターミナルアダプタ/アナログモデムを接続する際は、必ずNetGenesis SuperOPT-ITSに付属されている専用シリアルケーブルを使用して下さい。 ISDNターミナルアダプタやアナログモデムに付属されているMacintosh用シリアルケーブルを使用しても正しく動作しませんので注意して下さい。 接続方法については、シリアルポートとの接続 を参照して下さい。
| 10-1.シリアルポート設定 NetGenesis SuperOPT-ITS
| NetGenesis SuperOPT-ITSのシリアルポート設定について説明します。
| 10-2.内蔵モデム設定 NetGenesis SuperOPT-ITS Plus
| NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの内蔵モデム設定について説明します。
| 10-3.ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続
| ISPやRASサーバーへダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続を行うための設定について説明します。
| 10-4.RASサーバーIP接続
| RASサーバー（着信サーバー・リモートアクセスサーバー）IP接続を行うための設定について説明します。
| 10-5.LAN型ダイヤルアップIP接続
| 2つのLAN間で双方向のダイヤルアップIP接続を行うための設定について説明します。
| 10-6.専用線IP接続
| 専用線IP接続を行うための設定について説明します。
| 10-7.シリアル/モデムポート情報・制御
| シリアル/モデムポートのIPアドレスの情報や接続状態表示、制御（手動接続・切断の操作等）を行う「シリアル/モデムポート情報・制御」について説明します。
ご利用の動作モードに従って、以下の流れで設定を行って下さい。
ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続を行う場合
NetGenesis SuperOPT-ITSの場合 | NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの場合
10-1.シリアルポート設定 | 10-2.内蔵モデム設定
↓ | ↓
10-3.ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続
↓
14-1.スタティックルーティング設定
もしくは
14-2.ソースルーティング設定
RASサーバーIP接続を行う場合
NetGenesis SuperOPT-ITSの場合 | NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの場合
10-1.シリアルポート設定 | 10-2.内蔵モデム設定
↓ | ↓
10-4.RASサーバーIP接続
↓
14-1.スタティックルーティング設定
もしくは
14-2.ソースルーティング設定
ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続とRASサーバーIP接続を併用する場合
NetGenesis SuperOPT-ITSの場合 | NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの場合
10-1.シリアルポート設定 | 10-2.内蔵モデム設定
↓ | ↓
10-3.ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続
↓
10-4.RASサーバーIP接続
↓
14-1.スタティックルーティング設定
もしくは
14-2.ソースルーティング設定
LAN型ダイヤルアップIP接続を行う場合
NetGenesis SuperOPT-ITSの場合 | NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの場合
10-1.シリアルポート設定 | 10-2.内蔵モデム設定
↓ | ↓
10-5.LAN型ダイヤルアップIP接続
↓
14-1.スタティックルーティング設定
もしくは
14-2.ソースルーティング設定
専用線IP接続を行う場合
NetGenesis SuperOPT-ITSの場合 | NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの場合
10-1.シリアルポート設定 | 10-2.内蔵モデム設定
↓ | ↓
10-6.専用線IP接続
↓
14-1.スタティックルーティング設定
もしくは
14-2.ソースルーティング設定
もしくは
14-4.RIP設定