Q. | LAN型ダイヤルアップIP接続できない。（発信側）
A. | 「SYSLOG表示」画面の表示内容を確認して下さい。 （手動接続の場合、「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」画面で［接続］ボタンを押してから確認して下さい。） （「SYSLOG表示」については 19-6.SYSLOG表示 を参照して下さい。）
チェック！
| 本ページでは発信側で確認すべき内容を記載しています。 本ページの内容を確認しても改善しない場合は、着信側も確認して下さい。 LAN型ダイヤルアップIP接続できない。（着信側）
| SYSLOG表示例1 ～ シリアルポート（S02）/モデムポート(S01）に関するSYSLOGが何も表示されない ～
| ※時刻は省略します。
NWG OPT V4.xxx Syslog start.
| 「シリアルポートを使用する」または「モデムポートを使用する」のチェックを入れましたか？
| 「シリアルポートを使用する」、「モデムポートを使用する」のチェックボックスについては以下を参照して下さい。
10-1.シリアルポート設定
10-2.内蔵モデム設定
| SYSLOG表示例2 ～ "Connect successfully" と表示された ～
| ※時刻は省略します。
S02: : [CONNECT REQ] Manual connect request received. S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATE0V1 S02:<--: OK S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATDTxxxx-xxxx-xxxx S02:<--: CONNECT 33600/LAPM/V.42bis S02:PPP: Open start. S02:PPP: LCP UP. S02:PPP: CHAP UP. S02:PPP: IPCP UP. My IP=0.0.0.0, Peer IP=0.0.0.0 S02:PPP: PriDNS=0.0.0.0, SecDNS=0.0.0.0 S02: : Connect successfully.(--:--:--)
| LAN型ダイヤルアップIP接続は完了しています。
| ルーティングの設定が正しく行われているか確認して下さい。
| 以下の項目を参照して下さい。
| スタティックルーティング設定（送信先IPアドレスによる通信の振り分け）の場合
| 14-1.スタティックルーティング設定
| ソースルーティング設定（送信元IPアドレスによる通信の振り分け）の場合
| 14-2.ソースルーティング設定
| SYSLOG表示例3 ～ "LCP DOWN" と表示された ～
| ※時刻は省略します。
S02: : [CONNECT REQ] Manual connect request received. S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATE0V1 S02:<--: OK S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATDTxxxx-xxxx-xxxx S02:<--: CONNECT 33600/LAPM/V.42bis S02:PPP: Open start. S02:PPP: LCP DOWN. S02:<--: ~}#ﾀ!}!}&} }=}!}$}%ﾜ}"}&} } } } }#}%ﾂ#}%}%}&､猤ｴ}'}"}(}" 淳 S02:<--: ~}#ﾀ!}!}'} }=}!}$}%ﾜ}"}&} } } } }#}%ﾂ#}%}%}&､猤ｴ}'}"}(}">A~ S02:<--: ~}#ﾀ!}!}(} }=}!}$}%ﾜ}"}&} } } } }#}%ﾂ#}%}%}&､猤ｴ}'}"}(}"ﾐ{~ S02:-->: +++ S02:<--: OK S02:-->: ATH0 S02:<--: OK
| 「認証方法の設定」に誤りがないか確認して下さい。
| 「認証方法の設定」は接続する発信側と着信側で同じ設定にする必要がります。
| 10-5.LAN型ダイヤルアップIP接続 の「認証方法の設定」を確認して下さい。
| SYSLOG表示例4 ～ "CHAP DOWN" と表示された ～
| ※時刻は省略します。
S02: : [CONNECT REQ] Manual connect request received. S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATE0V1 S02:<--: OK S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATDTxxxx-xxxx-xxxx S02:<--: CONNECT 33600/LAPM/V.42bis S02:PPP: Open start. S02:PPP: LCP UP. S02:PPP: CHAP DOWN. S02:PPP: LCP DOWN. S02:<--: +++ S02:-->: +++ S02:<--: OK S02:-->: ATH0 S02:<--: OK
| 「認証情報の設定」に誤りがあります。
| 大文字小文字の違い等、入力ミスがないか確認して下さい。
| 10-5.LAN型ダイヤルアップIP接続 の「認証情報の設定」を確認して下さい。
| SYSLOG表示例5 ～ "NO DIALTONE" と表示された ～
| ※時刻は省略します。
S02: : [CONNECT REQ] Manual connect request received. S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATE0V1 S02:<--: OK S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATDTxxxx-xxxx-xxxx S02:<--: NO DIALTONE
| 電話回線のダイヤルトーンを検出できていません。
| 電話回線が正しく接続されているか確認して下さい。
| SYSLOG表示例6 ～ "BUSY" と表示された ～
| ※時刻は省略します。
S02: : [CONNECT REQ] Manual connect request received. S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATE0V1 S02:<--: OK S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATDTxxxx-xxxx-xxxx S02:<--: BUSY
| アクセスポイントが話し中です。
| アクセスポイントが正しく設定されているか確認して下さい。
| 10-5.LAN型ダイヤルアップIP接続 の「 アクセスポイント（電話番号）の設定」を確認して下さい。
| SYSLOG表示例7 ～ "NO CARRIER" と表示された ～
| ※時刻は省略します。
S02: : [CONNECT REQ] Manual connect request received. S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATE0V1 S02:<--: OK S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATDTxxxx-xxxx-xxxx S02:<--: NO CARRIER
| アクセスポイントが応答していません。
| 以下の内容を確認して下さい。
| アクセスポイントが正しく設定されているか確認して下さい。
| 10-5.LAN型ダイヤルアップIP接続 の「 アクセスポイント（電話番号）の設定」を確認して下さい。
| 「シリアルポート設定」、「内蔵モデム設定」で回線種別の設定（トーン、パルス）が正しく設定されているか確認して下さい。
| 10-1.シリアルポート設定 10-2.内蔵モデム設定
| SYSLOG表示例8 ～ "ERROR" と表示された ～
| ※時刻は省略します。
S02: : [CONNECT REQ] Manual connect request received. S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: ATE0V1 S02:<--: OK S02:-->: AT S02:<--: OK S02:-->: AT$S12 S02:<--: ERROR
| 追加ATコマンドの設定に誤りがあります。
| 追加ATコマンドが正しく設定されているか確認して下さい。
| 10-1.シリアルポート設定 10-2.内蔵モデム設定
| SYSLOG表示例9 ～ "AT" で停止する ～
| ※時刻は省略します。
NWG OPT V4.xxx Syslog start. S02:-->: AT
| ISDNターミナルアダプタ/アナログモデムが応答していません。
| 以下の内容を確認して下さい。
| NetGnesis SuperOPT-ITS の場合、ISDNターミナルアダプタ/アナログモデムとシリアルポートの接続を確認して下さい。 （NetGenesis専用シリアルケーブルを使用しているか、確認して下さい。）
| 1-3.各部の名称と各機器との接続の シリアルポートとの接続 を参照して下さい。
| NetGnesis SuperOPT-ITS の場合、端末（DTE）速度の設定で、ISDNターミナルアダプタ/アナログモデムが対応している速度が選択されているか確認して下さい。
| 10-1.シリアルポート設定 の「端末速度（DTE）の設定」を確認して下さい。
| NetGnesis SuperOPT-ITS Plus の場合、内蔵モデムが故障している可能性があります。
| 弊社 ユーザーサポートセンター までご連絡下さい。
シリアルポート/モデムポート使用時のQ&A へ戻る