Q. | シリアル/モデムポートをデフォルトゲートウェイに設定しても、シリアル/モデムポートから通信できない。
A. | スタティックルーティングの設定で、「PPPoEポート1（セッション1）をデフォルトゲートウェイに設定する」や「WANポートをデフォルトゲートウェイに設定する」にチェックが入っていませんか？
| シリアル/モデムポートをデフォルトゲートウェイに設定する場合、シリアル/モデムポート以外の「デフォルトゲートウェイに設定する」チェック（以下）を全て外す必要があります。
・ | PPPoEポート1（セッション1）をデフォルトゲートウェイに設定する （工場出荷値チェック有り）
・ | PPPoEポート2（セッション2）をデフォルトゲートウェイに設定する
・ | PPPoEポート3（セッション3）をデフォルトゲートウェイに設定する
・ | PPPoEポート4（セッション4）をデフォルトゲートウェイに設定する
・ | WANポートをデフォルトゲートウェイに設定する （工場出荷値チェック有り）
・ | LAN上のデフォルトゲートウェイを使用する
上記のいずれかにチェックが入っていると、シリアル/モデムポートはデフォルトゲートウェイとして動作しませんので注意して下さい。 詳しくは 14-1.スタティックルーティング設定 を参照して下さい。
シリアルポート/モデムポート使用時のQ&A へ戻る