8-2-1.LANポートIPアドレスの変更 プロバイダ（ISP）から取得した固定IPアドレスの中の一つを、NetGenesisのLANポートに設定する方法について説明します。 〔LANポートIPアドレスを工場出荷値から変更します。〕 上記の環境例の場合、LANポートIPアドレスを「工場出荷値：192.168.0.1/24」から「xxx.xxx.xxx.105/29」へ変更しています。 設定画面のメニューの［基本設定］をクリックし、［IPアドレス/サブネット］欄に変更する値を入力して下さい。
※ | サブネットが「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で指定された場合、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
| （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用するとき
■ | 「IPアドレス/サブネット」に設定可能なサブネットは以下の通りです。
・xxx.xxx.xxx.xxx/30 （255.255.255.252 IPアドレス数：4個） ・xxx.xxx.xxx.xxx/29 （255.255.255.248 IPアドレス数：8個） ・xxx.xxx.xxx.xxx/28 （255.255.255.240 IPアドレス数：16個）
■ | ネットワークアドレス（先頭）とブロードキャストアドレス（最後）は、NetGenesisを含む、LAN内の各機器に設定できません。
例） | ISPから取得したIPアドレス/サブネットが「xxx.xxx.xxx.104/29」（8個）の場合
| xxx.xxx.xxx.104：ネットワークアドレス（先頭）・・・設定不可。
xxx.xxx.xxx.105 xxx.xxx.xxx.106 xxx.xxx.xxx.107 xxx.xxx.xxx.108 xxx.xxx.xxx.109 | ： | 左のIPアドレスが、NetGenesisを含む、LAN内の各機器に設定可能。
| xxx.xxx.xxx.110：プロバイダ側ゲートウェイ・・・設定不可。 xxx.xxx.xxx.111：ブロードキャストアドレス（最後）・・・設定不可。
| 誤った値を入力して、設定更新を行った場合（NetGenesisと通信できない状態になった場合）、本体背面の「RESET」ボタンを使用して設定を工場出荷値に戻した後、再度設定を行って下さい。
| 「RESET」ボタンについては以下を参照して下さい。
| Q&A集 全ての設定を工場出荷値に戻したい
■ | NetGenesisの設定の更新〜再起動完了後、パソコンのIPアドレスをNetGenesisのLANポートIPアドレスと同一ネットワーク内のIPアドレスに設定して下さい。
| 上記の環境例の場合、以下のように設定します。
・IPアドレス | ：xxx.xxx.xxx.106〜xxx.xxx.xxx.109の中の一つ。 （各機器間で衝突しないよう注意して下さい。）
・サブネット | ：255.255.255.248
・ゲートウェイ | ：xxx.xxx.xxx.105 （変更後のNetGenesisのLANポートIPアドレス）
・DNS | ：変更後のNetGenesisのLANポートIPアドレスや、 プロバイダから指定されたDNSサーバーのIPアドレス等
| パソコンのTCP/IP設定については 2.パソコンの設定 を参照して下さい。
入力した値に間違いが無いことを確認した後、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
LANポートIPアドレスの変更と 設定の更新〜NetGenesisの再起動
NetGenesisのLANポートIPアドレスを別ネットワークへ変更して設定を更新・再起動した場合、設定更新直後にNetGenesisの設定画面へログオンできなくなります。（パソコンとNetGenesisが別ネットワークとなるため。）
詳しくは 設定の更新 〜 NetGenesisの再起動 の操作と画面遷移 〔3-4.設定の終了（更新・再起動）〕を参照して下さい。
以上でNetGenesisのLANポートIPアドレスの変更は完了です。 8-2-2.DHCPサーバー設定の変更 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う へ戻る