19-1.PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御 PPPoE接続時、ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続時の情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」について説明します。 設定画面のメニューの「制御・情報表示」の中の、［PPPoE/シリアルポート情報・制御］（NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの場合［PPPoE/モデムポート情報・制御］）をクリックして下さい。
「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」画面が表示されます。
ポートにより表示内容が異なります。
| PPPoEポート情報・制御
| シリアル（モデム）ポート情報・制御
19.制御・情報表示 へ戻る

PPPoEポート情報・制御 以降、「PPPoEポート情報・制御」の表示内容を上から順番に説明します。
下記 画面例での主な設定
PPPoE 動作モード | 接続先 | ニックネーム （接続名称） | 回線接続方法
PPPoE セッション１ IPアドレス自動取得 | ISP | Internet | 常時接続
PPPoE セッション２ IPアドレス自動取得 | フレッツ スクウェア | Flets Square | 自動接続
| 最新の情報に更新 （ボタン）
| 表示内容を更新する場合にクリックします。
| （リアルタイムでは表示されません。）
PPPoE ポート１〜4（セッション１〜4・S03〜S06） | （各セッションのタイトルバー）
| 各ポートの 回線接続方法の設定 （※1）によって、表示内容が異なります。
※1： | 「回線接続方法の設定」の情報は、「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」画面（本画面）の「接続モード（回線接続方法）」欄に表示されます。
| 回線接続方法の設定：常時接続
| 何も表示されません。
| 回線接続方法の設定：自動接続 または 手動接続
| ［接続］または［切断］ボタンが表示されます。
| その時の回線状態（※2）によって、ボタン表示が変わります。
※2： | 「回線状態」は、「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」画面（本画面）の「状態」欄に表示されます。
| ・回線切断状態：［接続］ボタンが表示されます。 ・回線接続状態：［切断］ボタンが表示されます。
メ モ
| 回線切断から5秒以内に再度［手動接続］を行った場合、手動接続は行われません。
| 表示されているボタンをクリックすることにより、回線の接続、または切断が可能です。
手動接続に失敗する場合
手動接続に失敗する場合は、19-6.SYSLOG表示 を参照して下さい。
自動接続時に表示されるエラーメッセージ
各ポートの回線接続方法の設定 で「自動接続」を選択し、かつ「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」画面（本画面）を開いたまま放置した場合、［接続］［切断］ボタンを押すと以下のようなエラーメッセージが表示されることがあります。
| ［接続］ボタンをクリックした場合に表示されるエラーメッセージ
| LAN内の別のパソコンの操作等によって自動接続が行われた等、すでに回線が接続された状態の場合、以下のエラーメッセージが表示されます。
| ［切断］ボタンをクリックした場合に表示されるエラーメッセージ
| 各ポートの 無通信自動切断の設定 を行い、かつ「送信無通信時間」「受信無通信時間」が満了となり、自動的に回線が切断された場合、以下のエラーメッセージが表示されます。
［接続］［切断］ボタンをクリックする前に、［最新の情報に更新］ボタンをクリックすることをお勧めします。
| ニックネーム（接続名称）
| 各ポートの ニックネーム（接続名称） に設定した内容が表示されます。
| 接続モード（回線接続方法）
| （前記の通り）各ポートの 回線接続方法の設定 によって、表示内容が異なります。
| 状態
| その時の回線状態を表します。
| 「接続状態」、「切断状態」、「待機中」の3つの中の1つが表示されます。
・接続状態 | ： | 回線が接続されていることを表します。
・切断状態 | ： | 回線が切断されていることを表します。（※3）
・待機中 | ： | PPPoEによる認証処理中、あるいは再接続待ち状態（前項目の「「接続モード」が「常時接続」の時のみ）であることを表します。（※3）
※3： | 「常時接続」設定時に「切断状態」や「待機中」と表示されている場合、「回線障害等、何らかの原因によって回線が切断されている（あるいは接続ができない状態になっている）」と考えられます。
| この場合は 19-6.SYSLOG表示 を参照して下さい。
| 接続時間
| 回線が接続されてから経過した時間を表します。
| 「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」画面（本画面）の（前項目の）「状態」欄が「切断状態」の場合、表示されません。
| ［最新の情報に更新］ボタンをクリックすることにより、更新されます。
| 取得した自IPアドレス
| 取得した相手IPアドレス
| 「取得した自IPアドレス」は接続先サーバーから（自動）取得したIPアドレスを、「取得した相手IPアドレス」は接続先サーバーのIPアドレスを表します。
◆ | PPPoE セッション1使用時で、かつPPPoE動作モードが IPアドレス固定（1〜16個） または アンナンバード（unnumbered） の場合、「取得したIPアドレス」「取得した相手IPアドレス」ともに「0.0.0.0」になります。
| 取得したプライマリDNS
| 取得したセカンダリDNS
| 接続時に接続先サーバーから取得した「プライマリDNS」「セカンダリDNS」を表します。
◆ | 各ポートの DNS情報の設定 の「WAN側から取得したDNS情報を優先する」にチェックが入っている場合、NetGenesisのProxyDNS機能が（回線接続時に）DNS名前解決を行う際、「取得したプライマリDNS」「取得したセカンダリDNS」の情報を使用します。
| （回線接続時は、「DNS情報の設定」の「プライマリ〜フォースDNS」欄の情報を使用しません。）
19-1.PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御 へ戻る