15-1-2.タグベース優先度の設定
端末側から送信されるパケット中の "IEEE 802.1p QoSタグ" によって、通信の優先度（高・低）の判別を行うための設定について説明します。
本設定を行うことにより、外部公開用サーバーの通信を優先させることや、特定のパソコンの通信を優先させること等が可能となります。
チェック！
| 端末側のLANカード（アダプタ）が "IEEE 802.1p QoSタグ" に対応している必要があります。
LANカード（アダプタ）側の "IEEE 802.1p QoSタグ" の設定方法等については、LANカード（アダプタ）のマニュアル等を参照して下さい。
タグベース優先度を設定した例）
＊ | QoS設定は「LAN→インターネット方向の通信（送信）」に対して効果があります。
| また、ADSL等「上りの通信速度が遅い回線」では、十分な効果が得られない場合があります。
| 「インターネット→LAN方向の通信（受信）」に速度制限を設けたい場合、15-2.速度制限設定 を行って下さい。
| （QoS設定と速度制限設定を併用することにより、細かな設定が可能となります。）
− | タグベース優先度の設定と 「ルータ」ポートの優先度について | −
タグベース優先度の設定では、「ルータ」ポートに優先度を設定（変更）することができません。
タグベース優先度のみを設定した場合（ポートベース優先度・未設定）、「ルータ」ポートは常に「優先度・低」になります。
| 各ポートの位置関係と優先度
◆ | 各ポートの（NetGenesis内部の）位置関係は以下のようになっています。
端末− |
各ポートの位置関係（略図）
HUBポート （L1〜L4） | ルータポート （LANポート） | <ルータ処理> | WANポート
| −インターネット
◆ | 実際の優先度は「パケットの流れる方向」によって決まり方が異なります。
| "最初にパケットを受け取る（他のポートへ出力する）ポートの優先度" に決まります。
《インターネット→LAN方向（受信） | ＝ | 「ルータ」ポートの優先度》
《LAN→インターネット方向（送信） | ＝ | 「L1〜L4」ポートの優先度》
| 「ルータ」ポートが「優先度・低」の場合の注意
| 以下のような状況が発生する可能性がありますので、注意して下さい。
L1ポートに接続したパソコン1が（インターネットから）ダウンロードを行っているときに、L2ポートに接続したパソコン2から優先度・高のQoSタグ付きパケットが送信された場合、ダウンロードが遅くなる可能性がある。
| 「ルータ」ポートを「優先度・高」にしたい場合、タグベース優先度の設定に加え 15-1-1.ポートベース優先度の設定 も行って下さい。
上記の「外部公開用サーバー（L1ポート）の通信を優先させる例」を元に、設定方法について説明します。
1. メニューの「HUBポートの設定」の中の［QoS設定］をクリックして下さい。 「QoS設定」画面が開きます。
2. ［QoS機能を使用する］にチェックを入れて下さい。
3. ［帯域保証］で［▼］をクリックし、優先度 "高：低" の通信比率を選択して下さい。
   | 常に優先 | ： | "優先度・高" の通信と "優先度・低" の通信が同時に発生した場合、"優先度・高" の通信が常に優先して処理されます。
   |  |  | "優先度・低" の通信は、"優先度・高" の通信が行われていると処理されません。
   | 2：1 （5：1/10：1） | ： | "優先度・高" の通信と "優先度・低" の通信が同時に発生した場合、"優先度・低" の通信が1回処理されるのに対し、"優先度・高"の通信は2回処理されます。
   （優先度は4以降で設定します。）
4. ［優先度有効ポート］を指定して下さい。 チェックを入れたポートは、次項の「タグベース（IEEE 802.1p）優先度」によって "優先度・高" と "優先度・低" の判別処理が行われます。 チェックを入れない場合、そのポートには優先度が適用されません。 他の優先度付きポートからパケットが出力されてきても、優先度の処理は行いません。（※1）
   | L1〜L4 | ： | HUBの各ポートです。
   | ルータ | ： | NetGenesis内部のLANポートです。（※2）
   |  |  | 各ポートの（NetGenesis内部の）位置関係は以下のようになっています。
   端末− |
   各ポートの位置関係（略図）
   HUBポート （L1〜L4） | ルータポート （LANポート） | <ルータ処理> | WANポート
   | −インターネット
   |  |  | 例えば、NetGenesisのLAN内（HUBポート側）からインターネット接続を行う場合、L1〜L4からルータポート（LANポート）を経由し、内部でルータ処理が行われた後にWANポートへ出力されます。
   ※1： | QoS設定と速度制限設定の両方を行い、かつ［優先度有効ポート］ にチェックを入れないポートについては、速度制限設定の "優先度・低" に設定した速度が上限となります。
   | ［優先度有効ポート］と速度制限設定の補足情報 を参照して下さい。
   ※2： | 「タグベース優先度」では、「ルータ」ポートに優先度を設定（変更）することができません。
   | （「タグベース優先度」のみを設定する場合、「ルータ」にチェックを入れても、常に "優先度・低" になります。）
   | 「ルータ」ポートを "優先度・高" にしたい場合、タグベース優先度の設定に加え 15-1-1.ポートベース優先度の設定 も行って下さい。
5. ［タグベース（IEEE 802.1p）優先度を設定する］にチェックを入れ、QoSタグによる優先度判別を有効にするポート（※）にチェックを入れて下さい。
   ※ | チェックを入れたポートに接続された端末から「QoSタグが無いパケット」が送信された場合、以下のようになります。
   | ・ポートベース優先度：設定あり →ポートベース優先度の設定に従います。
   | ・ポートベース優先度：設定なし →"優先度・低" になります。
6. QoSタグの［基準優先レベル］を入力して下さい。 ここで入力した値と、端末側から送信されたパケット中のQoSタグを比較し、優先度が決まります。
   QoSタグの値 比較 | 優先度
   端末側から送信された QoSタグの値（優先レベル） | ≧ | NetGenesisのタグベース優先度に 設定した基準優先レベル
   | 高
   端末側から送信された QoSタグの値（優先レベル） | ＜ | NetGenesisのタグベース優先度に 設定した基準優先レベル
   | 低
   例） | 「基準優先レベル」が "4" の場合（上記画面例のように設定した場合）、優先度は以下のようになります。
   ・ | L1に接続された端末から送信されたパケット中のQoSタグの値（優先レベル）が "0〜3" の場合 →"優先度・低" になります。
   ・ | L1に接続された端末から送信されたパケット中のQoSタグの値（優先レベル）が "4〜7" の場合 →"優先度・高" になります。
   ◆ | 各ポート毎に速度を設定したい方は 15-2.速度制限設定 を参照して下さい。
− | ポートベース優先度とタグベース優先度の 両方を設定した場合の優先度について | −
ポートベース優先度とタグベース優先度の両方を設定した場合、以下のように優先度が決まります。
| 端末側から送信されたパケットに "IEEE 802.1p QoSタグ" がある場合
| NetGenesis側の［基準優先レベル］とパケット中のQoSタグの値（優先レベル）によって優先度が決まります。
| 詳細は こちら を参照して下さい。
| 端末側から送信されたパケットに "IEEE 802.1p QoSタグ" がない場合
| NetGenesisのポートベース優先度に設定したL1〜L4ポートの優先度になります。
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| （NetGenesisの再起動中を行うと（NetGenesisの）HUBがリセットされ、一度リンクが切れます。）
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15-1.QoS設定 へ戻る 15.HUBポートの設定 へ戻る