4. 10-1.シリアルポート設定 NetGenesis SuperOPT-ITSのシリアルポート設定について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［シリアルポート 動作モード設定］をクリックして下さい。 「シリアルポート 動作モード設定」画面が開きます。 「シリアルポートを使用する」にチェックを入れて下さい。 「回線種別」を選択して下さい。 「モデム/ISDNターミナルアダプタの設定」を行って下さい。
   | 端末速度（DTE）
   | シリアルポートのDTE速度を選択して下さい。
   | 使用するISDNターミナルアダプタ/アナログモデムが対応している速度を選択して下さい。
   | 追加ATコマンド（最大120文字まで入力可能です。）
   | ISDNターミナルアダプタを使用する場合は、追加ATコマンドは必須です。 ISDNターミナルアダプタのマニュアル等を参照して、「PPP 64K/MP128K」等の通信モードを指定するATコマンドを入力して下さい。
   | ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続を行う場合、ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続の設定内にも追加ATコマンド設定欄が存在します。 追加ATコマンドは、「シリアルポート設定の追加ATコマンド（本設定）」→「ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続の設定内の追加ATコマンド」の順番で送出されます。
   追加ATコマンドについて
   弊社で動作確認済みのISDNターミナルアダプタ/アナログモデムは以下の通りです。
   メーカー名 | 機種名 | 追加ATコマンド
   ALEXON | TD480 |
   PPP64K | : | ATE0Q0V1X1\Q3G1=2
   MP128K | : | ATE0Q0V1X1\Q3G1=0
   NEC | AtermIT21L |
   PPP64K | : | AT$N1=1
   MP128K | : | AT$N11=1
   NTT | INSメイト V30 Slim |
   PPP64K | : | AT$N11=0
   MP128K | : | AT$N11=1
   OMRON | ME5614D2 | 追加ATコマンド無し
   マイクロリサーチ | MR560E5 | 追加ATコマンド無し
   【 注意 】
   左の弊社以外のメーカーの機種については、弊社が独自に動作確認を行ったものです。 各メーカーがNetGenesisでの動作を保証するものではありませんのでご了承下さい。
   参考）PBXの0発信について
   アナログモデムを接続し、かつ、PBXの0発信の回線に接続してダイヤルアップを行う場合、以下のような設定が必要となります。
   ・ | 「アクセスポイント」欄の先頭に、「0,」（ゼロ カンマ）を追加する。（例．0,xx-xxxx-xxxx）
   ・ | 「追加ATコマンド」欄に、「ダイヤルトーンを検出しない」ようにする設定コマンドを追加する。（例．ATX3）
   【 注意 】
   上記はあくまで一例であり、実際の動作を保証するものではありません。 PBXの0発信の回線へ接続する場合は、あらかじめ、使用するアナログモデムやPBX側の仕様を確認して下さい。
[シリアルポート設定 適用]ボタンをクリックして下さい。 以上で シリアルポート設定 は完了です。
| 「ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続」を行う場合
| 10-3.ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続 へ進んで下さい。
| 「RASサーバーIP接続」を行う場合
| 10-4.RASサーバーIP接続IP接続 へ進んで下さい。
| 「ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続 と RASサーバーIP接続を併用」する場合
| 10-3.ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続 へ進んで下さい。
| 「LAN型ダイヤルアップIP接続」を行う場合
| 10-5.LAN型ダイヤルアップIP接続 へ進んで下さい。
| 「専用線 IP接続」を行う場合
| 10-6.専用線IP接続 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
10.シリアルポート/モデムポートを使用する へ戻る