13-4.ファイアウォール設定 ファイアウォール（IPフィルタ）の設定について説明します。
はじめに
| ファイアウォール（IPフィルタ）の設定を行うには、TCP/IPプロトコルの知識が必要です。
| 誤った設定を行うと、NetGenesisが正常に動作しなくなる原因となりますので、注意して下さい。
| 弊社インターネットホームページの「サポート＆ダウンロード」にて、ファイアウォール設定例を公開しています。
| http://www.mrl.co.jp/support.htm
＊ | 上記のURLへアクセスするためには、インターネット接続の設定が完了している必要があります。
| 登録可能なIPフィルタ情報数は最大64個です。
| 工場出荷値の情報（4個）を残したままIPフィルタ情報を追加登録する場合、60個まで登録可能です。
以下の内容を参照して下さい。
仕様と工場出荷値
設定手順
13.LANポートの設定 へ戻る
仕様と工場出荷値 ファイアウォール（IPフィルタ）の仕様と工場出荷値について説明します。
| NetGenesisのファイアウォール（IPフィルタ）仕様
| NetGenesisのファイアウォール（IPフィルタ）仕様は以下の通りです。
| レイヤー3フィルタリング制御
| IPフレーム、及びICMPフレームをフィルタリング制御の対象とします。 その他のレイヤー3プロトコル（IPX等）は全て遮断します。
| レイヤー4フィルタリング制御
| TCP、UDP、GRE、ESP、AH、EtherIPをフィルタリング制御の対象とします。 （その他のレイヤー4プロトコルについては、プロトコル番号を指定することにより、フィルタリング制御が可能。）
| また、TCP/UDPについては以下のフィルタリング制御を行うことが可能です。
・TCP制御 | ： | ポート番号とフラグの監視をします。
・UDP制御 | ： | ポート番号の監視をします。
| NetGenesisの工場出荷値
| NetGenesis の工場出荷値では、以下の制御を行います。
| NetBIOS on TCP/IPを遮断（TCPプロトコル及びUDPプロトコル）
| Microsoft-DSを遮断（TCPプロトコル及びUDPプロトコル）
| ICMPプロトコル（PING等）によるシリアル/モデムポートの自動接続不可（ICMPプロトコル）
| TCPの接続（SYN）フラグがOFF（-SYN）の場合、シリアル/モデムポートの自動接続不可（TCPプロトコル）
| DNS QType SOAのシリアル/モデムポート側への通信を遮断（UDPプロトコル）
| DNS QType SRVのシリアル/モデムポート側への通信を遮断（UDPプロトコル）
| ※同一LAN内での利用は可能です。
| IPフィルタの動作
| 登録リストは優先順位の高い順番になっています。
| NetGenesisを通るIPフレームは登録リストの登録順に従ってフィルタリングされます。
動作例） |
・ | 設定されていないIPフレームは透過（PASS）する。
・ | NetGenesisのLAN側からWAN側へのIPフレームをIPフィルタの対象とする。
| （登録したIPフィルタ情報に合致した場合は遮断・CUTする。）
| DMZホスト機能・有効時、及びIPマスカレードテーブルを設定しても、ファイアウォール（IPフィルタ）の設定で遮断（WAN側→LAN側）するように設定したプロトコル・ポート番号は、ファイアウォール（IPフィルタ）の設定に基づき遮断されます。
| 詳しくは 11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時− （IPマスカレードテーブル設定とDMZホスト機能の設定） を参照して下さい。
13-4.ファイアウォール設定 へ戻る
設定手順 ファイアウォール設定の手順（IPフィルタ情報の登録）について説明します。 設定画面のメニューの「LANポートの設定」の中の、［ファイアウォール設定］をクリックして下さい。
IPフレームの透過と遮断について
工場出荷値では［設定されていないIPフレームは透過（PASS）する］が選択されています。
通常はそのまま変更せず、既存のIPフィルタ情報に設定を追加することを推奨します。
［設定されていないIPフレームは遮断（CUT）する］へ変更する場合、設定したい内容を明確化し、LAN管理者等と相談の上、慎重に設定して下さい。
［設定されていないIPフレームは遮断（CUT）する］に設定する場合、設定を誤るとNetGenesisの設定画面へログオンできなくなることがあります。
例） | ・パソコンのTCP/IP設定が「自動取得」になっている。
| ・NetGenesisのDHCPサーバーを使用する。
→ | NetGenesisのDHCPサーバーへの接続を許可するためのIPフィルタ情報を登録し忘れると、パソコンがNetGenesisからIPアドレスを取得できなくなるため、NetGenesisが見つからなくなります。
| （参考 NetGenesisのDHCPサーバーへの接続を許可するためのIPフィルタ情報）
この場合、以下の2通りの対処法があります。
| 対処法 その1） | NetGenesis背面のRESETボタンを使用する
| NetGenesis背面のRESETボタンを使用することにより、NetGenesisの全ての設定を工場出荷値に戻すことが可能です。（この場合、NetGenesisの再設定が必要です。）
| RESETボタンについては以下を参照して下さい。
Q&A集 全ての設定を工場出荷値に戻したい
※ | RESETボタンを使用した後、パソコンを再起動して下さい。
| 対処法 その2） | パソコンのIPアドレスを「自動取得」から「IPアドレスを固定」に変更する
| パソコンのIPアドレスをNetGenesisのLANポートIPアドレスと同一ネットワークのIPアドレスに設定することにより、NetGenesisが見つかるようになります。
| それぞれ、使用するオペレーティングシステムに応じて以下を参照して下さい。
2-1.Windows Vista のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-2.Windows XP のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-3.Windows 2000 のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-4.Windows 98/Me のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-5.Mac OS X のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-6.Mac OS 9.x のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
本設定画面は設定項目が多いため、WWWブラウザを全画面表示にすると、作業を行いやすくなります。
2. 登録リスト 最後のエントリの下の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「ファイアウォール リスト追加・編集」画面が表示されます。 ［Action］の行の設定を行います。
   | Action
   | フィルタリング動作を指定します。 ［▼］をクリックし、候補の中から選択して下さい。
   PASS（透過） | 各設定に従い、指定したIPフレームを透過します。
   CUT（遮断） | 各設定に従い、指定したIPフレームを遮断します。
   NC_CUT（未接続時・遮断） | WANポートの動作モード設定でPPPoE接続、もしくは ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続使用時に、回線未接続時のみ遮断します。 回線接続時は透過します。
   | IN と OUT
   | IN はNetGenesisの入力ポートを、OUTはNetGenesisの出力ポートを設定し、NetGenesisを経由する対象IPフレームを指定します。
   | IN とOUTは両方を必ず設定して下さい。 ［▼］をクリックし、候補の中から選択して下さい。
   any | WANポート、ＬANポート、PPPoEポート1〜4、シリアルポート・モデムポート、及びNetGenesisのアプリケーション、全ポートが対象となります。
   wan | WANポートです。（※1）
   lan | LANポートです。（※2）
   PPPoE1 | PPPoEポート1（セッション1）です。
   PPPoE 2 | PPPoEポート2（セッション2）です。
   PPPoE3 | PPPoEポート3（セッション3）です。
   PPPoE4 | PPPoEポート4（セッション4）です。
   serial | NetGenesis SuperOPT-ITSのシリアルポートです。
   modem | NetGenesis SuperOPT-ITS Plusのモデムポートです。
   own_app | NetGenesisのアプリケーション（ProxyDNS、SNTPサーバー・クライアント等）です。（※3）
   ※1： | WANポートで以下の動作モードを選択した場合に該当します。
   ・ | DHCPクライアント IPアドレス自動取得 ［IPマスカレード変換有効］
   ・ | IPアドレス固定（1〜16個） ［IPマスカレード変換有効］
   ・ | IPアドレス固定 アンナンバード（unnumbered） ［IPアドレス変換無効］
   ・ | ローカルルータ ［IPアドレス変換無効］
   ※2： | INとOUTの両方を［lan］に設定してもHUB間のフィルタリングはできません。
   ※3： | NetGenesisのLANポートIPアドレスを対象とする場合、対象ポートを「own_app」にします。
   | 【 参考例 】
   設定例 | 対象となるIPフレーム
   例1 | ［IN］=［wan］ | WANポートからLANポートへのIPフレームを対象とする。
   ［OUT］=［lan］
   例2 | ［IN］＝［lan］ | LANポートからNetGenesisのアプリケーションへのIPフレームを対象とする。
   ［OUT］＝［own_app］
   例3 | ［IN］＝［own_app］ | NetGenesisのアプリケーションからWANポートへのIPフレームを対象とする。
   ［OUT］＝［wan］
   例4 | ［IN］＝［PPPoE1］ | PPPoEポート1（セッション1）からLANポートへのIPフレームを対象とする。
   ［OUT］＝［lan］
3. ［IP/Mask］の行の設定を行います。
   ※ | 本設定は必須ではありません。必要に応じて設定を行って下さい。
   | IP/Mask Src.
   | 送信元（Source）のIPアドレスやネットワークアドレスを指定します。
   | 入力欄に「IPアドレス/サブネットマスクのビット数」を入力して下さい。 サブネットマスクのビット数を入力しない場合は、ユニキャストIPアドレス（/32）となります。
   | IP/Mask Dst.
   | 送信先（Destination）のIPアドレスやネットワークアドレスを指定します。
   | IP/MaskのSrc.と同じ要領で入力して下さい。
   ＊ | サブネットマスクのビット数については、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
   | 【 IP/MaskのSrc.とDst.の設定について 】
   Case1）［Src.］と［Dst.］の両方を設定した場合
   → | ［Src.］で指定したアドレスから発信され、［Dst.］で指定した送信先に送られるIPフレームを対象とします。
   Case2）［Src.］のみを設定した場合
   → | ［Src.］で指定したアドレスから発信された、全てのIPフレームを対象とします。
   Case3）［Dst.］のみを設定した場合
   → | ［Dst.］で指定した送信先に送られる、全てのIPフレームを対象とします。
   Case4）［Src.］と［Dst.］の両方とも設定しない場合
   → | 送信元、送信先のアドレスによる特定はなく、全てのIPフレームを対象とします。
   | IP/MaskのANDとOR
   | Src.とDst.の両方を設定した場合に選択して下さい。
   AND | ［Src.］と［Dst.］の両方の条件が合致した場合のみを対象とします。
   OR | ［Src.］と［Dst.］のどちらか片方の条件が合致した場合を対象とします。
   | 【 参考例 】
   対象とするアドレス | IP/Maskの設定
   例1 | 以下のネットワークを対象とする ・ネットワークアドレス：192.168.0.0 ・サブネット：/24（255.255.255.0） | 192.168.0.0/24
   例2 | 以下のネットワークを対象とする ・ネットワークアドレス：192.168.0.128 ・サブネット：/25（255.255.255.128） | 192.168.0.128/25
   例3 | IPアドレス：192.168.0.88 を対象とする | 192.168.0.88
   例4 | 以下のIPアドレス範囲をを対象とする ・IPアドレス：192.168.0.80〜95 | 192.168.0.80/28
   ＊ | 上記以外のサブネット値については、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
4. ［Port No］の行の設定を行います。
   ※ | 本設定は必須ではありません。必要に応じて設定を行って下さい。
   | Port No. Src.
   | 送信元（Source）からのプロトコルやサービスのポート番号を指定します。 入力欄にポート番号を入力して下さい。
   | Port No. Dst.
   | 送信先（Destination）へのプロトコルやサービスのポート番号を指定します。 入力欄にポート番号を入力して下さい。
   ※ | ［Src.］及び［Dst.］入力欄は、ポート番号とポート番号の間に「/」を入れることで、範囲を指定することができます。
   | 例 ： 「20/23」 ＝ 20（ftp-data）から 23（telnet）まで。
   | 【 Port No.のSrc.とDst.の設定について 】
   Case1）［Src.］と［Dst.］の両方を設定した場合
   → | ［Src.］で指定したポート番号から発信され、［Dst.］で指定したポート番号へ送られるIPフレームを対象とします。
   Case2）［Src.］のみを設定した場合
   → | ［Src.］で指定したポート番号から発信された、全てのIPフレームを対象とします。
   Case3）［Dst.］のみを設定した場合
   → | ［Dst.］で指定したポート番号に送られる、全てのIPフレームを対象とします。
   Case4）［Src.］と［Dst.］の両方とも設定しない場合
   → | 送信元、送信先のポート番号による特定はなく、全てのIPフレームを対象とします。
   | Port NoのANDとOR
   | Src.とDst.の両方を設定した場合に選択して下さい。
   AND | ［Src.］と［Dst.］の両方の条件が合致した場合のみを対象とします。
   OR | ［Src.］と［Dst.］のどちらか片方の条件が合致した場合を対象とします。
   | DNS QTYPE
   | ［Port No.］で「domain」もしくは「53」を指定し、［Protocol］で「UDP」を指定した場合のみ、DNSのQTYPEを指定することが可能です
   ウェルノウンポート一覧とDNS QTYPE一覧について
   ・ウェルノウンポートについてはプロトコル名またはサービス名での入力も可能です。
   ・DNS QTYPEについてはタイプ名、または番号での入力も可能です。
   （NetGenesisの設定画面と別のウィンドウが開きます。「ウェルノウンポート一覧」画面、「DNS QTYPE キーワード一覧」画面ともにコピーが可能です。）
5. ［Protocol］の行の設定を行います。
   | Protocol
   | 対象とするプロトコルを設定します。 ［▼］をクリックし、候補の中から選択して下さい。
   ANY | ICMP、TCP、UDP、GRE、ESP、AH、EtherIPプロトコルを対象とします。
   ※ | ICMPプロトコルは「Port No」の設定に関わりなく、常に処理の対象となりますので注意して下さい。（「IP Mask」の設定は反映されます。）
   ICMP | ICMPプロトコルを対象とします。
   TCP | TCPプロトコルを対象とします。
   UDP | UDPプロトコルを対象とします。
   GRE | GREプロトコルを対象とします。
   ESP | ESPプロトコルを対象とします。
   AH | AHプロトコルを対象とします。
   EtherIP | EtherIPプロトコルを対象とします。
   ユーザー指定 | 任意のプロトコル番号を対象とします。 「ユーザー指定プロトコル番号」欄に、対象とするプロトコル番号を入力して下さい。
   参考情報 ： | プロトコル番号一覧
   | Flags
   | TCPプロトコルを対象とする場合は、フラグの指定も可能です。
   | 指定可能なフラグは以下の6種類です。
   URG | アージェント（緊急データ）フラグです。
   ACK | アック（応答）フラグです。
   PSH | プッシュ（押出し）フラグです。
   RST | リセット（強制終了）フラグです。
   SYN | シンク（接続）フラグです。
   FIN | ファイナル（終了）フラグです。
   | 各フラグ名のボタンをクリックすると、以下の順番に表示が変わります。 表示に対しての設定動作は以下の通りです。
   (XXX) | そのフラグを対象としません。（無視）
   +XXX | そのフラグがON（ビットが1）の場合を対象とします。
   -XXX | そのフラグがOFF（ビットが0）の場合を対象とします。
   ※ | XXXには各フラグ名が入ります。 +XXXと-XXXを組み合わせた場合、全ての条件と合致した場合（AND）のみを対象とします。
6. 全ての設定が完了しましたら、［追加］ボタンをクリックして下さい。 ［追加］ボタンをクリックすると、既存のエントリの最後尾に「編集を行ったIPフィルタ情報」が追加されます。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   「追加したエントリが最後尾にある＝一番最後に処理される」ということになりますので、必要に応じて追加したエントリを移動して下さい。
以上でホスト情報（1エントリ）の登録は完了です。
| エントリ右横のボタンについて
| 既存のエントリを編集（修正）、移動する際に使用します。
| 操作方法については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
13-4.ファイアウォール設定 へ戻る