Q. | LAN内のDNSサーバーが通信できない。 〜 PPPoEクライアント接続、ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続使用時 〜
A. | PPPoEクライアントの各設定画面 の「DNS情報の設定」欄、もしくはダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続の詳細設定画面の「DNS情報の設定」欄に、LAN内のDNSサーバーのIPアドレスを設定していませんか？
| PPPoEクライアントの各設定画面の「DNS情報の設定」欄、及びダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続の詳細設定画面の「DNS情報の設定」欄に入力したIPアドレスは、NetGenesisのWAN側（インターネット側）へルーティングされます。
| LAN内のDNSサーバーをNetGenesisに設定する場合（NetGenesisのProxyDNS機能によるDNS解決に、LAN側のDNSサーバーを使用する場合）、「DNS設定」画面に設定して下さい。
（ | PPPoEクライアントの各設定画面の「DNS情報の設定」欄、及びダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続の詳細設定画面の「DNS情報の設定」欄に設定した、LAN内のDNSサーバーのIPアドレスは削除して下さい。） |
| DNS設定については、以下を参照して下さい。
| 16-3.DNS設定
設定後のQ&A へ戻る