動作モードの組み合わせと実動作
| 組み合わせ例1）
| ［高優先順位パケットは帯域制限の対象外とする］ = チェック無し ［低優先順位パケットは帯域制限の対象外とする］ = チェック無し
→ | 優先順位に関係無く、全てのパケットを帯域制限内で送信する。
【上り速度100Mbpsの回線で帯域制限速度を50Mbpsに設定した例】
| 全てのパケットに対して帯域制限及びシェーピングが有効になります。
| 組み合わせ例2）
| ［高優先順位パケットは帯域制限の対象外とする］ = チェック有り ［低優先順位パケットは帯域制限の対象外とする］ = チェック無し
→ | 高優先パケットは帯域制限外で送信する。 低優先と中優先パケットは帯域制限内で送信する。
【上り速度100Mbpsの回線で帯域制限速度を20Mbpsに設定した例】
| 中優先パケットと低優先パケットに対して帯域制限及びシェーピングが有効になります。 高優先パケットに対して帯域制限及びシェーピングが有効になりませんので、回線状況等によってはパケットロスや遅延が発生します。
| 組み合わせ例3）
| ［高優先順位パケットは帯域制限の対象外とする］ = チェック無し ［低優先順位パケットは帯域制限の対象外とする］ = チェック有り
→ | 高優先パケットと中優先パケットは帯域制限内で送信する。 低優先パケットのみ帯域制限外で送信する。
【上り速度100Mbpsの回線で帯域制限速度を20Mbpsに設定した例】
| 高優先パケットと中優先パケットに対して帯域制限及びシェーピングが有効になります。
| 組み合わせ例4）
| ［高優先順位パケットは帯域制限の対象外とする］ = チェック有り ［低優先順位パケットは帯域制限の対象外とする］ = チェック有り
→ | 高優先パケットと低優先パケットは帯域制限外で送信する。 中優先のみ帯域制限内で送信する。
【上り速度100Mbpsの回線で帯域制限速度を20Mbpsに設定した例】
| 中優先パケットに対してのみ帯域制限及びシェーピングが有効になります。 高優先パケットに対して帯域制限及びシェーピングが有効になりませんので、回線状況等によってはパケットロスや遅延が発生します。

株式会社マイクロリサーチ