15-6.ポート設定
HUBポートとWANポートのハードウェア設定（PHY制御）について説明します。
メニューの「HUBポートの設定」の中の［ポート設定］をクリックして下さい。 「ポート設定」画面が開きます。
HUBポートの各ポート（L1〜L4）とWANポートのリンクとMDI/MDI-X（クロス・ストレート）を、それぞれ個別に設定することが可能です。
工場出荷値はリンク、MDI/MDI-Xともに全て「自動認識」（Auto）になっています。
設定を変更する場合は、［▼］をクリックしてリンクやMDI/MDI-Xを選択して下さい。
−設定を変更する際の注意−
「自動認識」から変更する場合、接続する機器と設定を合わせて下さい。
リンク設定の例）
・HUBポート L1 リンク設定 | ：100M 全二重
・L1に接続した端末（PC等のLANアダプタ）のリンク設定 | ：100M 全二重
⇒ | 問題なし。
・HUBポート L1 リンク設定 | ：100M 全二重
・L1に接続した端末（PC等のLANアダプタ）のリンク設定 | ：100M 半二重
⇒ | 問題あり。
| 〔接続する機器と設定が合っていない〕
| パケットロスやデータ再送等が発生する可能性があります。 （速度低下の原因となります。）
・WANポート リンク設定 | ：100M 全二重
・L回線終端装置（ONU） リンク設定 | ：Auto（自動認識）
⇒ | 問題 発生の可能性あり。
| 回線終端装置（ONU）が「100M 半二重」でリンクする可能性があります。
| 「100M 半二重」でリンクした場合、パケットロスやデータ再送等が発生する可能性があります。 （速度低下の原因となります。）
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| （NetGenesisの再起動中を行うと（NetGenesisの）HUBがリセットされ、一度リンクが切れます。）
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15.HUBポートの設定 へ戻る