SYSLOG送出フォーマット NetGenesisが送出するSYSLOGメッセージ（情報）の送出フォーマットについて説明します。
SYSLOGが開始されると、SYSLOG表示ソフトウェアで以下のメッセージ（※）が表示されます。
NWG V4.xxx Syslog start.
※ | 上記のメッセージはNetGenesisの設定更新・再起動後や、NetGenesisの電源を入れ直した場合に表示されます。
| また、先頭の "NWG" の部分はNetGenesisの機種名によって異なります。
NetGenesisが送出するSYSLOGメッセージは、1つのメッセージが「：」記号によって3カラム以上に分割されています。
1カラム目 | 2カラム目 | 3カラム目
12-4.SYSLOGの設定 へ戻る
1カラム目 1カラム目に出力される文字列は、以下のいずれかです。
SYS | システムに関連したメッセージであることを示します。
WAN | WANポートに関連したメッセージであることを示します。
S01 | モデムポートに関連したメッセージであることを示します。
S02 | シリアルポートに関連したメッセージであることを示します。
S03 | PPPoE ポート1・セッション1に関するメッセージであることを示します。
S04 | PPPoE ポート2・セッション2に関するメッセージであることを示します。
S05 | PPPoE ポート3・セッション3に関するメッセージであることを示します。
S06 | PPPoE ポート4・セッション4に関するメッセージであることを示します。
SYSLOG送出フォーマットの先頭へ戻る
2カラム目 2カラム目に出力される文字列は、以下のいずれかです。
DHC | 3カラム目はDHCPクライアント関連のメッセージであることを示します。
DMZ | 3カラム目はDMZ関連のメッセージであることを示します。
DNS | 3カラム目はDNS関連のメッセージであることを示します。
MSQ | 3カラム目はIPマスカレード関連のメッセージであることを示します
NAT | 3カラム目はNAT関連のメッセージであることを示します。
NTP | 3カラム目はSNTP関連のメッセージであることを示します。
POE | 3カラム目はPPPoE関係のメッセージであることを示します。
PPP | 3カラム目はPPP関係（PPPoEセッションステージ含む）のメッセージであることを示します。
TIM | NetGenesisのカウンタ（時計）が調整されたことを示します。 調整された時間が3カラム目に示されます。
(空欄) | 3カラム目は上記以外のメッセージであることを示します。
SYSLOG送出フォーマットの先頭へ戻る
3カラム目 3カラム目以降に出力される文字列は1カラム目、2カラム目の内容により変化します。
| SYS：TIM：で出力されるメッセージ
| SYS：DNS：で出力されるメッセージ
| SYS：NTP：で出力されるメッセージ
| WAN：DHC：で出力されるメッセージ
| WAN：　　　：で出力されるメッセージ
| WAN または S01〜06：DMZ：で出力されるメッセージ
| WAN または S01〜06：MSQ：で出力されるメッセージ
| WAN または S03：NAT：で出力されるメッセージ
| S01〜06：　　　：で出力されるメッセージ
| S03〜06：POE：で出力されるメッセージ
| S01〜06：PPP：で出力されるメッセージ
SYSLOG送出フォーマットの先頭へ戻る
SYS：TIM：で出力されるメッセージ
NetGenesisのカウンタ（時計）に関連するメッセージです。
● | Adjust time.(xx:xx:xx)
| NetGenesisのカウンタ（時計）が調整されたことを示します。 このメッセージは「NetGenesisの設定」画面で、［時刻設定］が行われたときに表示されます。
| また、xx:xx:xx （時：分：秒） は調整後の時間を示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
SYS：DNS：で出力されるメッセージ
NetGenesisの「ProxyDNS機能」に関連するメッセージです。
● | Auto DNS Connect start from www.www.www.www (S0x)
| WANポートの動作モードが「PPPoEクライアント」 または 「ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続」が有効で、かつ、「回線接続方法の設定」が「自動接続」の場合にのみ表示されます。
| NetGenesisのAutoDNS機能による、回線接続シーケンスが始まったことを示します。
| www.www.www.www = 名前解決（DNSリクエスト）送信元のIPアドレス x = 1：モデムポート x = 2：シリアルポート x = 3：PPPoE ポート1・セッション1 x = 4：PPPoE ポート2・セッション2 x = 5：PPPoE ポート3・セッション3 x = 6：PPPoE ポート4・セッション4
| なお、本メッセージは「PPPoEクライアント設定」 または 「ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続の設定」画面の、「プライマリDNS」〜「フォースDNS」が全て空欄で、かつ、「AutoDNS機能を使用する」にチェックが入っている場合に表示されます。
例） | SYS:DNS: Auto DNS Connect start from 192.168.0.11 (S03)
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） ・名前解決 送信元のIPアドレス：192.168.0.11
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Could not resolved, Incorrect response. (Server failure)
| 指定したDNSサーバーで名前解決に失敗したことを示します。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | Could not resolved, Incorrect response. (Time out)
| 指定したDNSサーバーから応答がないことを示します。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | Could not resolved, Incorrect response. (Name error)
| NetGenesisが要求した問い合わせ対象の名前が、指定したDNSサーバーに存在しないことを示します。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | Could not resolved, Incorrect response. (Not Implemented)
| 指定したDNSサーバーが、再帰要求問い合わせをサポートしていないことを示します。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | Could not resolved, Incorrect response. (Refused)
| 指定したDNSサーバーが、名前解決要求を拒絶したことを示します。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | Could not resolved, Incorrect response. (Bad Domain name)
| 指定したDNSサーバーが問い合わせに対して、「指定されたドメイン名が存在しない」という応答を返してきたことを示します。
| NetGenesisの設定の中で、ホスト名を指定すべきところに、不完全なホスト名を指定した場合等に表示されます。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
SYS：NTP：で出力されるメッセージ
NetGenesisの「SNTPクライアント機能」に関連するメッセージです。
● | Adjust time.(hh:mm:ss) (corrected ±a.bbb sec)
| NetGenesisがSNTP/NTPサーバーから時刻情報を取得できたことを示します。
| SNTP/NTPサーバーから取得した時刻情報を hh:mm:ss （時：分：秒） で示します。
| ±a.bbb で補正した時刻の誤差を示します。（※）
± | = | 補正した時刻の誤差の符号 （+ or -） を示します。
a | = | 補正した時刻の誤差の整数値 （1sec単位の値） を示します。
bbb | = | 補正した時刻の誤差の少数値 （1msec単位の値） を示します。
※ | NetGenesis起動後（時刻補正が1度も行われていない状態の場合）、NetGenesisの時刻情報は「システム起動時間＋1900年1月1日0:00:00」となります。
| 初回の時刻補正の際は、この時刻情報に対して補正を行います。
| 従って、初回に補正した時刻の誤差は 108年以上の値となります。（2008年6月 現在）
例1） | SYS:NTP: Adjust time.(16:45:58） (corrected +3405948358.760 sec)
→ | NetGenesis起動後、初めて時刻補正を行った。
例2） | SYS:NTP: Adjust time.(17:00:00) (corrected +0.418 sec)
→ | 補正した時刻の誤差が +0.418秒だった。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Could not synchronized, server not ready.
| SNTP/NTPサーバーの準備がまだ完了していないため、NetGenesisが時刻情報を取得できない状態にあることを示します。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | Wrong reply from server.(Client send time is 0)
| 相手SNTP/NTPサーバーから渡された、クライアントのリクエスト信時刻（T1） が 0 だったことを示します。
| （T1が0 ：サーバからのリプライが不正値）
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | Wrong reply from server.(Server receive time is 0)
| 相手SNTP/NTPサーバーから渡された、サーバーのリクエスト受信時刻（T2） が 0 だったことを示します。
| （T2が0 ：サーバからのリプライが不正値）
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | Wrong reply from server.(Server send time is 0)
| 相手SNTP/NTPサーバーから渡された、サーバーのリプライ受信時刻（T3） が 0 だったことを示します。
| （T3が0 ：サーバからのリプライが不正値）
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | Wrong reply from server.(Wrong server management time)
| 相手SNTP/NTPサーバーから渡された、サーバーのリクエスト受信時刻（T2） が、サーバーのリプライ送信時刻（T3）より小さかったことを示します。
| （T3-T2がマイナス ：サーバからのリプライが不正値）
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | Wrong reply from server.(Wrong client send time)
| 相手SNTP/NTPサーバーから渡された、クライアントのリクエスト送信時刻（T1） が、NetGenesisのリプライ受信時刻（T4）より小さかったことを示します。
| （T4-T1がマイナス ：サーバからのリプライが不正値）
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | Over the round trip limit.(a.bbb sec)
| 片道の平均遅延時間が2秒を超えていたことを示します。
| （RoundTrip ※ /2 < 2sec ：RoundTripの半分の値が2秒を超えた）
a | = | RoundTrip（往復の遅延時間） /2 の値の整数値 （1sec単位の値） →片道の平均遅延時間 （1秒の桁）
bbb | = | RoundTrip（往復の遅延時間） /2 の値の少数値 （1msec単位の値） →片道の平均遅延時間 （1ミリ秒の桁）
※ | RoundTripは、T1・T2・T3・T4の値を基に計算します。 （リクエスト送信からリプライ受信までにかかった、実際の所要時間ではありません。）
例1） | SYS:NTP: Over the round trip limit.(3.555 sec)
→ | 片道の平均遅延時間が 3.555秒だった。
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | Request timed out
| リクエスト発行後、SNTP/NTPサーバーから1秒以内に応答が返ってこなかったことを示します。
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
WAN：DHC：で出力されるメッセージ
NetGenesisの「DHCPクライアント機能」に関連するメッセージです。
● | Renew the subnet mask (xxx.xxx.xxx.xxx).
| NetGenesisがWAN側DHCPサーバーからサブネットマスクを取得できたことを示します。
| DHCPサーバーから取得したサブネットマスクを xxx.xxx.xxx.xxx で示します。
例） | WAN:DHC: Renew the subnet mask (255.255.252.0).
→ | DHCPサーバーから取得したサブネットマスク：255.255.252.0
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Renew the Router address (xxx.xxx.xxx.xxx).
| NetGenesisがWAN側DHCPサーバーからゲートウェイアドレスを取得できたことを示します。
| DHCPサーバーから取得したゲートウェイアドレスを xxx.xxx.xxx.xxx で示します。
例） | WAN:DHC: Renew the Router address (192.168.123.1).
→ | DHCPサーバーから取得したゲートウェイアドレス：192.168.123.1
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Renew the DNS server address (xxx.xxx.xxx.xxx).
| NetGenesisがWAN側DHCPサーバーからDNSサーバーアドレスを取得できたことを示します。
| DHCPサーバーから取得したDNSサーバーアドレスを xxx.xxx.xxx.xxx で示します。（※）
※ | ISP等に複数のDNSサーバーが用意されている場合、以下のように、このメッセージが複数行（最大4行）表示されます。
| （以下はプライマリDNSサーバー、セカンダリDNSサーバーの2つのDNSサーバーを取得した例です。）
Renew the DNS server address (192.168.77.77). Renew the DNS server address (192.168.88.88).
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Renew the Domain Name ： xx.....xx
| NetGenesisがWAN側DHCPサーバーからドメイン名を取得できたことを示します。
| DHCPサーバーから取得したドメイン名を xx.....xx で示します。
例） | WAN:DHC: Renew the Domain Name ： mrl.co.jp
→ | DHCPサーバーから取得したドメイン名：mrl.co.jp
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Renew the IP address (xxx.xxx.xxx.xxx). Renew the lease time (yy:yy:yy).
| NetGenesisがWAN側DHCPサーバーからIPアドレスを取得できたことを示します。
| DHCPサーバーから取得したIPアドレスを xxx.xxx.xxx.xxx で示し、そのIPアドレスのリース時間を yy:yy:yy （時：分：秒）で示します。
例） | WAN:DHC: Renew the IP address (192.168.88.2). Renew the lease time (24:00:00).
→ | ・DHCPサーバーから取得したIPアドレス：192.168.88.2 ・リース期限：24時間
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | IP address (xxx.xxx.xxx.xxx) successfully released.
| NetGenesisがWAN側DHCPサーバーから取得したIPアドレスのリース延長を、何らかの理由でできなかったことを示します。
| 解放されたIPアドレスを xxx.xxx.xxx.xxx で示します。
例） | WAN:DHC: IP address (192.168.88.2) successfully released.
→ | 解放されたIPアドレス：192.168.88.2
| メッセージは「LOG_NOTICE」で出力されます。
● | Non DHCPOFFER message from server.
| NetGenesisがWAN側DHCPサーバーから "DHCPOFFER" を受信できなかったことを示します。
| （DHCPサーバーからIPアドレスを取得できなかったことを示します。）
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで出力されます。
● | IP address (xxx.xxx.xxx.xxx) manual release successfully.(DHCPRELEASE message for server)
| 「WANポート情報」画面で、［IP解放］ボタンをクリックしたことによって、（WANポートの）IPアドレスが解放されたことを示します。
| 解放されたIPアドレスを xxx.xxx.xxx.xxx で示します。
例） | WAN:DHC: IP address (192.168.88.2) manual release successfully.(DHCPRELEASE message for server)
→ | 解放されたIPアドレス：192.168.88.2
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで出力されます。
● | IP address (0.0.0.0) manual renew unsuccessfully.(DHCPOFFER message non reply)
| 「WANポート情報」画面で、［IP取得］ボタンをクリックした際、WAN側DHCPサーバーから "DHCPOFFER" を受信できなかったため、IPアドレスの取得に失敗したことを示します。
| （IPアドレスは 0.0.0.0 と表示されます。）
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで出力されます。
● | IP address (0.0.0.0) manual renew unsuccessfully.(DHCPNAK message from server)
| 「WANポート情報」画面で、［IP取得］ボタンをクリックした際、WAN側DHCPサーバーから "DHCPNAK" を受信したため、IPアドレスの取得に失敗したことを示します。。
| （IPアドレスは 0.0.0.0 と表示されます。）
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで出力されます。
● | IP address (0.0.0.0) manual renew unsuccessfully.(non reply from server)
| 「WANポート情報」画面で、［IP取得］ボタンをクリックした際、WAN側DHCPサーバーから応答が返ってこなかったため、IPアドレスの取得に失敗したことを示します。
| （IPアドレスは 0.0.0.0 と表示されます。）
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで出力されます。
● | IP address (0.0.0.0) manual renew unsuccessfully.(ARP check fail)
| 「WANポート情報」画面で、［IP取得］ボタンをクリックした際、WAN側DHCPサーバーから取得したIPアドレスのARP問い合わせを行った結果、そのIPアドレスが既に他の機器で使用済みと判明したため、IPアドレスの取得に失敗したことを示します。
| （取得したIPアドレスが使用不可なため、IPアドレスは 0.0.0.0 と表示されます。）
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで出力されます。
3カラム目へ戻る
WAN：　　　：で出力されるメッセージ
NetGenesisのWANポートに関連するメッセージです。 動作モードが「IPマスカレード変換有効」の場合にのみ表示されます。
● | IP Masquerade session table full.
| NetGenesisはIPマスカレード（IPアドレス変換）機能において、最大8192セッション（※）をサポートします。
| このセッションを管理するテーブル数が、最大値（8192）に達したことを示します。
※ | 以下の動作モードでのみ表示されます。
| ■ DHCPクライアント・IPアドレス自動取得 ■ IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個） →「WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス」が対象となります。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
WAN または S01〜06：DMZ：で出力されるメッセージ
NetGenesisの「DMZホスト機能」に関連するメッセージです。 動作モードが「IPマスカレード変換有効」で、かつ、「DMZホスト機能を使用する」設定の場合（DMZホスト制御を行った時等）に表示されます。
備考）1カラム目の表示について
■ | WAN | ： | WANポートを示します。（※）
■ | S01 | ： | モデムポートを示します。
■ | S02 | ： | シリアルポートを示します。
■ | S03 | ： | PPPoEポート1（セッション1）を示します。（※）
■ | S04 | ： | PPPoEポート2（セッション2）を示します。
■ | S05 | ： | PPPoEポート3（セッション3）を示します。
■ | S06 | ： | PPPoEポート4（セッション4）を示します。
※ | "NAT/IPマスカレード変換有効" の動作モードで、かつ、変換IPアドレスが複数の場合、「WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス」が本メッセージの対象となります。
● | ON（Host IP : xxx.xxx.xxx.xxx, Remain time : yy:yy:yy）
| DMZホスト機能が有効になったことを示します。
| このメッセージは「DMZホスト制御」画面で「有効」ボタンが押されたことを示します。
| xxx.xxx.xxx.xxx は転送先（DMZ HOST）IPアドレスを示し、yy:yy:yy （時：分：秒）は制限時間（残り時間）を示します。
| （yy:yy:yy が --:--:-- の場合は無制限。）
例） | S03:DMZ: RENEW(Host IP : 192.168.0.3, Remain time : --:--:--)
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） ・転送先（DMZ HOST）IPアドレス：192.168.0.3 ・制限時間（残り時間）：無制限
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | RENEW（Host IP : xxx.xxx.xxx.xxx, Remain time : yy:yy:yy）
| DMZホスト機能の制限時間延長が行われたことを示します。
| このメッセージは「DMZホスト制御」画面で「延長」ボタンが押されたことを示します。
| xxx.xxx.xxx.xxx は転送先（DMZ HOST）IPアドレスを示し、yy:yy:yy （時：分：秒）は制限時間（残り時間）を示します。
例） | S03:DMZ: RENEW(Host IP : 192.168.0.3, Remain time : 00:10:58)
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） ・転送先（DMZ HOST）IPアドレス：192.168.0.3 ・制限時間（残り時間）：10分58秒
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | OFF（User request）
| DMZホスト機能が無効になったことを示します。
| このメッセージは「DMZホスト制御」画面で「無効」ボタンが押されたことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | OFF（Time expired）
| 制限時間満了によって、DMZホスト機能が無効になったことを示します。
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | aaaa(bbb.bbb.bbb.bbb:ccccc -> ddd.ddd.ddd.ddd(eee.eee.eee.eee):fffff)
| DMZホスト機能によって、WAN側から通信が開始されたIPフレームが、LAN側転送先（DMZ HOST）IPアドレスへルーティングされたことを示します。（※）
| aaaa はプロトコル（TCP、UDP、ICMP）を示します。
| bbb.bbb.bbb.bbb は送信元のIPアドレスを、ccccc は送信元のポート番号を示します。
| ddd.ddd.ddd.dddは宛先のIPアドレスを、eee.eee.eee.eee は転送先（DMZ HOST）IPアドレスを、fffff は宛先ポート番号を示します。
| （プロトコルがICMPの場合、ポート番号は非表示。）
例） | S03:DMZ: TCP(192.168.124.1:1192 -> 192.168.100.2（192.168.0.3）:80)
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） ・送信元IPアドレス：192.168.124.1 ・送信元ポート番号：1192 ・宛先IPアドレス：192.168.100.2 ・転送先（DMZ HOST）IPアドレス：192.168.0.3 ・宛先ポート番号：80
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
※ | 上記メッセージは通信開始IPフレーム受信時のみ表示します。
3カラム目へ戻る
WAN または S02〜06：MSQ：で出力されるメッセージ
NetGenessの「IPマスカレード変換機能」に関連するメッセージです。 動作モードが「IPマスカレード変換有効」の場合にのみ表示されます。
備考）1カラム目の表示について
■ | WAN | ： | WANポートを示します。（※）
■ | S01 | ： | モデムポートを示します。
■ | S02 | ： | シリアルポートを示します。
■ | S03 | ： | PPPoEポート1（セッション1）を示します。（※）
■ | S04 | ： | PPPoEポート2（セッション2）を示します。
■ | S05 | ： | PPPoEポート3（セッション3）を示します。
■ | S06 | ： | PPPoEポート4（セッション4）を示します。
※ | "NAT/IPマスカレード変換有効" の動作モードで、かつ、変換IPアドレスが複数の場合、「WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス」が本メッセージの対象となります。
● | Discard packet. aaaa(bbb.bbb.bbb.bbb,ccccc, -> ddd.ddd.ddd.ddd,eeeee)
| WAN側から通信が開始されたIPフレームが、IPマスカレード（IPアドレス変換）機能によって破棄されたことを示します。
| DMZホスト機能が有効の場合、WAN側から通信が開始されたIPフレームが転送先（DMZ HOST）IPアドレスへ転送されるため、本メッセージは表示されません。
| aaaa はプロトコル（TCP、UDP、ICMP）を示します。
| bbb.bbb.bbb.bbb は送信元のIPアドレスを、ccccc は送信元のポート番号を示します。
| ddd.ddd.ddd.ddd は宛先のIPアドレスを、eeeee は宛先ポート番号を示します。
| （プロトコルがICMPの場合、ポート番号は非表示。）
例） | S03:MSQ: Discard packet. TCP(192.168.124.1:1192 -> 192.168.100.2:6000)
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） ・送信元IPアドレス：192.168.124.1 ・送信元ポート番号：1192 ・宛先IPアドレス：192.168.100.2 ・宛先ポート番号：6000
| メッセージは「LOG_WARING」のメッセージタイプで送出されます。
● | Global port can't assign.
| IPマスカレード（ポート変換）機能で使用するためのグローバルポートに空きがないことを示します。
以下の動作モード（IPマスカレード変換有効）でのみ表示されます。
■ DHCPクライアント IPアドレス自動取得 ■ IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）（※）
※ | 「WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス」が対象となります。
| メッセージは「LOG_WARING」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
WAN または S03：NAT：で出力されるメッセージ
NetGenessの「NAT変換機能」に関連するメッセージです。 動作モードが「NAT/IPマスカレード変換有効」（複数IPアドレス変換）の場合にのみ表示されます。 本メッセージは「PPPoEポート1（セッション1） IPアドレス固定（1〜16個）設定」画面、あるいは、「IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）設定」画面中の「IP変換対応表」欄で "NAT変換（1対1）" と表示されたWAN側固定IPアドレスに関連する通信が対象となります。
備考）1カラム目の表示について
■ | WAN | ： | WANポートを示します。
■ | S03 | ： | PPPoEポート1（セッション1）を示します。
● | Session table full.
| NAT変換における、FTPプロトコル及び Windows Messengerプロトコルの同時処理最大セッション数（512）に達した場合に表示されます。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
S01〜06：　　　：で出力されるメッセージ
NetGenesisのモデムポート/シリアルシリアルポート/PPPoEポートの回線接続/切断等に関連するメッセージです。
備考）1カラム目の表示について
■ | S01 | ： | モデムポートを示します。
■ | S02 | ： | シリアルポートを示します。
■ | S03 | ： | PPPoEポート1（セッション1）を示します。
■ | S04 | ： | PPPoEポート2（セッション2）を示します。
■ | S05 | ： | PPPoEポート3（セッション3）を示します。
■ | S06 | ： | PPPoEポート4（セッション4）を示します。
● | ［CONNECT REQ］ ICMP(TYPE=xxx) frame received, yyy.yyy.yyy.yyy -> zzz.zzz.zzz.zzz
| ICMPフレーム受信による、回線接続シーケンスが始まったことを示します。
| xxx はICMPのタイプを、yyy.yyy.yyy.yyy は送信元のIPアドレスを、zzz.zzz.zzz.zzz は宛先のIPアドレスを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | ［CONNECT REQ］ TCP frame received, www.www.www.www(xxx) -> yyy.yyy.yyy.yyy(zzz).
| TCPフレーム受信による、回線接続シーケンスが始まったことを示します。
| www.www.www.www は送信元のIPアドレス、xxx は送信元のポート番号、yyy.yyy.yyy.yyy は宛先のIPアドレス、zzz は宛先のポート番号を示します。
例） | S03: : ［CONNECT REQ］ TCP frame received, 192.168.0.2(4488) -> 192.168.123.242(80).
→ | ・送信元IPアドレス：192.168.0.2 ・送信元ポート番号：4488 ・宛先IPアドレス：192.168.123.242 ・宛先ポート番号：80
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | ［CONNECT REQ］ UDP frame received, www.www.www.www(xxx) -> yyy.yyy.yyy.yyy(zzz).
| UDPフレーム受信による、回線接続シーケンスが始まったことを示します。
| www.www.www.www は送信元のIPアドレス、xxx は送信元のポート番号、yyy.yyy.yyy.yyy は宛先のIPアドレス、zzz は宛先のポート番号を示します。
例） | S03: : ［CONNECT REQ］ UDP frame received, 192.168.0.2(50000) -> 192.168.123.242(2048).
→ | ・送信元IPアドレス：192.168.0.2 ・送信元ポート番号：50000 ・宛先IPアドレス：192.168.123.242 ・宛先ポート番号：2048
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | ［CONNECT REQ］ Other protocol(xxx) frame received, yyy.yyy.yyy.yyy -> zzz.zzz.zzz.zzz
| IPヘッダ中のプロトコルフィールドで、ICMP、TCP、UDP以外のパケット受信による回線接続シーケンスが始まったことを示します。
| xxx はプロトコル番号を、yyy.yyy.yyy.yyy は送信元のIPアドレスを、zzz.zzz.zzz.zzz は宛先のIPアドレスを示します。
例） | S03: : ［CONNECT REQ］ Other protocol(97) frame received, 192.168.0.250 -> 192.168.123.242
→ | ・プロトコル番号：97（EtherIP） ・送信元IPアドレス：192.168.0.250 ・宛先IPアドレス：192.168.123.242
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | ［CONNECT REQ］ Manual connect request received.
| 「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」画面で、［接続］ボタンが押されたことによって回線接続シーケンスが始まったことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | ［DISCONNECT REQ］ Non activity timer expired.
| 無通信タイマー（送信無通信時間・受信無通信時間 / 無通信自動切断の設定）が、満了したことによって回線切断シーケンスが始まったことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | ［DISCONNECT REQ］ Manual disconnect request received.
| 「PPPoE/シリアル（モデム）ポート情報・制御」画面で、［切断］ボタンが押されたことによって回線接続シーケンスが始まったことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | ［DISCONNECT REQ］ Disconnect time period ended.
| 無切断時間の終了に達したことによって、回線切断シーケンスが始まったことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Connect successfully.(xx:xx:xx)
| 回線が接続されたことを示します。
| xx:xx:xx （時：分：秒）は、回線が接続されたときの時間を示します。
| xx:xx:xx （時：分：秒）の表示が 「--:--:--」の場合、NetGenesisの時計が設定されていないことを示します。
例） | S03: : Connect successfully. (01:23:45)
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） ・回線接続時刻：1時23分45秒
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Disconnect successfully, duration xx:xx:xx.(yy:yy:yy)
| 回線が相手から切断されたとき、回線接続に失敗したとき、または回線切断シーケンスが完了したときに出力され、yy:yy:yy （時：分：秒）がそのときの時間を示します。
| yy:yy:yy （時：分：秒）の表示が「--:--:--」の場合、NetGenesisの時計が設定されていないことを示します。
| また、xx:xx:xx （時：分：秒）は、回線が接続されてから切断された時までの経過時間を示します。
例） | S03: : Disconnect successfully, duration 48:00:00(12:08:08)
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） ・切断された時までの経過時間：48時間 ・回線切断時刻：12時8分8秒
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | IP Masquerade session table full.
| NetGenesisはIPマスカレード（IPアドレス変換）機能において、最大8192セッション（※1・※2）をサポートします。
| このセッションを管理するテーブル数が、最大値（8192）に達したことを示します。
※1： | モデムポート、シリアルポート、PPPoEポート1〜4（セッション1〜4）の合計で最大8192セッションとなります。
※2： | 以下の動作モード（IPマスカレード変換有効）で表示されます。
| ■ モデムポート ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続 ■ シリアルポート ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続 ■ PPPoEポート1（セッション1） IPアドレス自動取得 ■ PPPoEポート1（セッション1） IPアドレス固定（1〜16個）（※3） ■ PPPoEポート2（セッション2） IPアドレス自動取得 ■ PPPoEポート3（セッション3） IPアドレス自動取得 ■ PPPoEポート4（セッション4） IPアドレス自動取得
※3： | 「WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス」が対象となります
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | RAS Server configuration, My IP=xxx.xxx.xxx.xxx Peer IP=yyy.yyy.yyy.yyy
| RASサーバーIP接続の設定において、［サーバーIPアドレス］、及び［クライアントIPアドレス］に設定したIPアドレスが、他のネットワーク機器と重複していないこと、もしくは「IPアドレス割り当てにDHCPを使う」に設定してDHCP用IPプールからIPアドレスが取得できたことを示します。
| xxx.xxx.xxx.xxxは［サーバーIPアドレス］を、yyy.yyy.yyy.yyyは［クライアントIPアドレス］を示します。
| メッセージ「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | RAS Client configuration, My IP=xxx.xxx.xxx.xxx
| ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続の設定において、［RASクライアントIPアドレス］を［RASクライアントから指定］に設定した場合、そのIPアドレスが他のネットワーク機器と重複していないことを示します。
| xxx.xxx.xxx.xxxは「RASクライアントIPアドレス」を示します。
| メッセージ「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | RAS Server has been disabled, IP Address failure.
| RASサーバーIP接続の設定において、［サーバーIPアドレス］または［クライアントIPアドレス］に設定したIPアドレスが他のネットワーク機器と重複していることを、もしくは［IPアドレス割り当てにDHCPを使う］に設定した場合で、DHCP用IPプールからIPアドレスが取得できなかったことを示します。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | RAS Client has been disabled, IP Address failure.
| ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続の設定において、［RASクライアントIPアドレス］を［RASクライアントから指定］に設定した場合、指定したIPアドレスが他のネットワーク機器と重複していることを示します。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | RAS Client and Server has been disabled, IP Address failure
| ［RAS Server has been disabled, IP Address failure.］と［RAS Client has been disabled, IP Address failure.］の2つの問題が同時に発生した場合、このメッセージが送出されます。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
● | Connect successfully, User x. (yy:yy:yy)
| RASクライアントユーザーがRASサーバーに接続したことを示します。
| xは接続したユーザーのRASサーバーの登録番号（設定登録されている順番）を示し、yy:yy:yy（時：分：秒）が、回線が接続された時間を示します。
| yy:yy:yy （時：分：秒）の表示が「--:--:--」の場合、NetGenesisの時計が設定されていないことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
S03〜06：POE：で出力されるメッセージ
NetGenesisのPPPoEクライアント機能に関連するメッセージです。
備考）1カラム目の表示について
■ | S03 | ： | PPPoEポート1（セッション1）を示します。
■ | S04 | ： | PPPoEポート2（セッション2）を示します。
■ | S05 | ： | PPPoEポート3（セッション3）を示します。
■ | S06 | ： | PPPoEポート4（セッション4）を示します。
正常系メッセージ | 異常系メッセージ
正常系メッセージ
● | Open start.
| 接続シーケンスが開始したことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Close start.
| 切断シーケンスが開始したことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Discovery stage start.
| ディスカバリーステージが開始したことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Discovery stage opened.
| ディスカバリーステージがオープンしたことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Session stage start.
| セッションステージが開始したことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Session stage opened.
| セッションステージがオープンしたことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Session stage closed.
| セッションステージがクローズしたことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
異常系メッセージ
● | Closed(Received PADT packet).
| PADTパケットを受信したことにより、ディスカバリーステージがクローズしたことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Closed(PADI timeout).
| PADIがタイムアウトしたことにより、ディスカバリーステージがクローズしたことを示します。
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | Closed(PADR timeout).
| PADRがタイムアウトしたことにより、ディスカバリーステージがクローズしたことを示します。
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | Closed(Closed session stage).
| セッションステージがクローズしたことにより、ディスカバリーステージがクローズしたことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | No matched Access Concentrator name.
| アクセスコンセントレーター（サーバー）名が一致しないことを示します。
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | No matched Service name.
| サービス名が一致しないことを示します。
| メッセージは「LOG_NOTICE」のメッセージタイプで送出されます。
● | Received Service-Name-Error in PADO packet.
| 受信したPADOパケット中に「Service-Name-Error」タグが含まれていることを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Received AC-System-Error in PADO packet.
| 受信したPADOパケット中に「AC-System-Error」タグが含まれていることを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Received Generic-Error in PADO packet.
| 受信したPADOパケット中に「Generic-Error」タグが含まれていることを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Received Service-Name-Error in PADS packet.
| 受信したPADSパケット中に「Service-Name-Error」タグが含まれていることを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Received AC-System-Error in PADS packet.
| 受信したPADSパケット中に「AC-System-Error」タグが含まれていることを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Received Generic-Error in PADS packet.
| 受信したPADSパケット中に「Generic-Error」タグが含まれていることを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
S01〜06：PPP：で出力されるメッセージ
PPP接続等に関連するメッセージです。
備考）1カラム目の表示について
■ | S01 | ： | モデムポートを示します。
■ | S02 | ： | シリアルポートを示します。
■ | S03 | ： | PPPoEポート1（セッション1）を示します。
■ | S04 | ： | PPPoEポート2（セッション2）を示します。
■ | S05 | ： | PPPoEポート3（セッション3）を示します。
■ | S06 | ： | PPPoEポート4（セッション4）を示します
● | Open start.
| PPPの接続ネゴシエーションを開始したことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Close start.
| PPPの切断ネゴシエーションを開始したことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | LCP UP.
| PPPのLCPフェーズがアップしたことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | LCP DOWN.
| PPPのLCPフェーズがダウンしたことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | PAP UP.
| PPPのPAP認証フェーズがアップしたことを示します。 （ユーザー認証成功。）
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | PAP DOWN.
| PPPのPAP認証フェーズがダウンしたことを示します。 （ユーザー認証失敗、ユーザー名やパスワードに誤りがあると思われる。）
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | CHAP UP.
| PPPのCHAP認証フェーズがアップしたことを示します。 （ユーザー認証成功。）
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | CHAP DOWN.
| PPPのCHAP認証フェーズがダウンしたことを示します。 （ユーザー認証失敗、ユーザー名やパスワードに誤りがあると思われる。）
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | IPCP UP. My IP=xxx.xxx.xxx.xxx Peer IP=yyy.yyy.yyy.yyy
| PPPのIPCPフェーズがアップしたことを示します。
| xxx.xxx.xxx.xxx はそのときに決定したNetGenesisのモデム/シリアル/PPPoEポート側のIPアドレスを示し、yyy.yyy.yyy.yyy は相手側のIPアドレスを示します。
例1） | S03:PPP: IPCP UP. My IP=192.168.88.188 Peer IP=192.168.89.254
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） IPアドレス自動取得 ・NetGenesis PPPoEポート側IPアドレス：192.168.88.188 ・相手側（PPPoEサーバー）IPアドレス：192.168.89.254
例2） | S03:PPP: IPCP UP. My IP=0.0.0.0 Peer IP=0.0.0.0
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） アンナンバード
備考 | ： | アンナンバードやIPアドレス固定設定の場合、"My IP" "Peer IP" ともに "0.0.0.0" となります。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | PriDNS=xxx.xxx.xxx.xxx, SecDNS=yyy.yyy.yyy.yyy
| PPP接続時にサーバー側からDNSサーバーのIPアドレスを（NetGenesisのモデム/シリアル/PPPoEポート側が）取得したことを示します。
| xxx.xxx.xxx.xxx は取得したプライマリDNSのIPアドレスを、yyy.yyy.yyy.yyy は取得したセカンダリDNSのIPアドレスを示します。
例） | S03:PPP: PriDNS=192.168.254.254, SecDNS=192.168.253.253
→ | ・PPPoEポート1（セッション1） IPアドレス自動取得 ・取得したプライマリDNS：192.168.254.254 ・取得したセカンダリDNS：192.168.253.253
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | IPCP DOWN.
| PPPのIPCPフェーズがダウンしたことを示します。
| メッセージは「LOG_INFO」のメッセージタイプで送出されます。
● | Expired keepalive.
| WANポートの動作モードが「PPPoEクライアント」の場合、及びシリアル/モデムポートの動作モードが「専用線IP接続」の場合にのみ表示されます。
| NetGenesisが発行した"PPP Echo Request" に対して、通信相手の応答が無かったことを示します。
＊ | このメッセージが送出された後、回線再接続シーケンスが開始されます。
| メッセージは「LOG_WARNING」のメッセージタイプで送出されます。
3カラム目へ戻る
SYSLOG送出フォーマットの先頭へ戻る