15.HUBポートの設定
「HUBポートの設定」について説明します。 「HUBポートの設定」には、以下の設定項目があります。
| 15-1.QoS設定
| 任意の通信を優先させるための設定です。
| 設定には以下の2種類があります。
| 15-1-1.ポートベース優先度の設定
| 各ポート（L1〜L4、ルータ）毎に、通信の優先度（高・低）を設定します。
| 15-1-2.タグベース優先度の設定
| 端末側から送信されるパケット中の "IEEE 802.1p QoSタグ" によって、通信の優先度（高・低）の判別を行います。
＊ | 端末側のLANカード（アダプタ）が "IEEE 802.1p QoSタグ" に対応している必要があります。
| 15-2.速度制限設定
| 各LANポートの送受信速度に制限を設けるための設定です。
| 15-3.VLAN設定
| LANポートを複数のグループへ分割するための設定です。
| 設定には以下の2種類があります。
| 15-3-1.ポートベースVLANの設定
| 各ポート（L1〜L4、ルータ）毎に、VLANグループを設定します。
| 15-3-2.タグベースVLANの設定
| 端末側から送信されるパケット中の "IEEE 802.1Q VLANタグ" によって、VLANグループを設定します。
＊ | 端末側のLANカード（アダプタ）が "IEEE 802.1Q VLANタグ" に対応している必要があります。
| 15-4.ブロードキャストストーム保護設定
| ブロードキャストストームやマルチキャストストームによるネットワーク障害（通信エラーやパフォーマンス低下）から、ネットワークを保護するための設定です。
| 15-5.ミラーリング設定
| 任意のポートをミラーリング（データコピー）するための設定です。
| この設定により、任意のポートの通信をモニタリングすることが可能となります。
| 15-6.ポート設定
| HUBポートとWANポートのハードウェア設定（PHY制御）です。
| 各ポートのリンクやMDI/MDI-Xを固定することが可能となります。