7-1.WANポート 動作モード設定 WANポートの「動作モード設定」について説明します。 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート 動作モード・帯域制限設定］をクリックして下さい。 「DHCPクライアント」の中の［IPアドレス自動取得］を選択して、［詳細設定］ボタンをクリックして下さい。
メ モ
| NetGenesisの工場出荷値は、「DHCPクライアント」の中の［IPアドレス自動取得］が選択された状態になっています。います。
メ モ
| 「WANポート帯域制限の設定」については 17.帯域制御（シェーピング/優先制御） を参照して下さい。
メ モ
| 「WANポート未使用（無効）」を選択すると、WANポートは動作しなくなります。
7-2.DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
7.プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する へ戻る