12-2. | UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能の設定
Windows Live Messenger等のUPnP対応ソフトウェアや、NTTのIP電話用VoIPアダプタ等、UPnP対応機器を使用するために必要なUPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能の設定について説明します。
UPnP機能は、WANポート、PPPoEポート１（セッション１）でのみ動作します。
PPPoEセッション２〜４、シリアルポートでは動作しませんので注意して下さい。
UPnPポートマッピング情報について
■ | NetGenesisに登録されたUPnPポートマッピング情報は、「UPnPポートマッピング一覧」で確認することができます。
| 詳しくは 19-5.UPnPポートマッピング一覧 を参照して下さい。
■ | UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアによって登録されたUPnPポートマッピング情報は、以下の場合に消去されます。
・ | UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアが指定した有効期限（Lease Duration）を経過
・ | UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアから消去（DeletePortMapping）
・ | NetGenesisのUPnPポートマッピング一覧から手動「消去」
・ | NetGenesisの電源OFF/ONや再起動
チェック！
| UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアの動作によっては、ソフトウェア/ハードウェア終了時にUPnPポートマッピング情報が消去されない場合があります。
その場合は、UPnPポートマッピング一覧で手動「消去」して下さい。 （予めUPnP対応ソフトウェア/ハードウェアの動作を確認することを推奨します。）
| UPnP対応OS（オペレーティングシステム）
| UPnPを使用するためには、UPnP対応OS（オペレーティングシステム）が必要です。
| Windows Vista（OS・ソフトウェア設定と動作確認）
| Windows XP（OS・ソフトウェア設定と動作確認）
| Windows Me（OS・ソフトウェア設定と動作確認）
2. 設定画面のメニューの［基本設定］をクリックして下さい。 「UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能を使用する」にチェックを入れて下さい。
   ※ | 工場出荷値は「UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能を使用する」にチェックが入っています。
（UPnP機能を使用しない場合はチェックを外して下さい。）
チェック！
| NTT IP電話用VoIPアダプタを使用する方は、必ず「UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能を使用する」にチェックを入れて下さい。
その他、NTT IP電話用VoIPアダプタを使用するために必要な初期設定等については、VoIPアダプタに同梱されている資料等を参照して下さい。
設定が完了しましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
12.基本設定 へ戻る