Q. | PPPoEセッション２〜４が自動接続しない。
A. | 「SYSLOG表示」画面の表示内容を確認して下さい。
（「SYSLOG表示」については 19-6.SYSLOG表示 を参照して下さい。）
| SYSLOG表示例 〜 "［CONNECT REQ］" が表示されない 〜
| ※時刻は省略します。
NWG 　 V4.xxx Syslog start.
| この場合、以下の項目を確認して下さい。
| パソコンのTCP/IP設定を確認して下さい。
| （デフォルトゲートウェイのIPアドレス（ルータアドレス）を「NetGenesisのLANポートIPアドレス」に設定する必要があります。）
| 2.パソコンの設定
| PPPoEクライアント設定の「DNS情報の設定」を確認して下さい。
| PPPoEクライアント設定の「DNS情報の設定」の「AutoDNS機能を使用する」にチェックを入れる、または、DNSサーバーIPアドレスを入力しないと自動接続は行われません。
| 以下の項目の中の「DNS情報の設定」を参照して下さい。
| 5-2.PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） IPアドレス自動取得設定
| ［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックしましたか？
| ［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックしてから、設定の更新/再起動をして再度確認して下さい。
| ［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンについては以下を参照して下さい。
画面内のチェックボックスと各ボタンの意味
（4-2.PPPoEポート 動作モード設定）
WANポート、PPPoEポート使用時のQ&A へ戻る