15-2.速度制限設定
各ポートの送受信速度に制限を設けるための設定（レートリミット）について説明します。
（QoS設定と併用することにより、さらに細かな設定が可能となります。）
環境例）
＊ | 上記環境例の「速度制限設定」画面については こちら を参照して下さい。
| （「QoS設定」の "ポートベース優先度"を併用しています。）
WANポートの帯域制限機能と併用する場合の注意
WANポートの帯域制限機能とHUBポートの速度制限機能を併用する場合、HUBポートの送信（HUB←端末）速度の設定値に注意して下さい。
WANポート帯域制限の処理は、上記の「ルータ処理」の部分で行われます。
端末側から送信されたパケットは、最初にHUBポートで受信・処理されますので、 "HUBポートの送信速度の設定値 ＜ WANポートの帯域制限設定値" の場合、HUBポートの送信速度の設定値が上限速度となります。
WANポートの帯域制限設定については 17-1.WANポート 帯域制限設定 を参照して下さい。
【 設定画面と設定項目 】
メニューの「HUBポートの設定」の中の［速度制限設定］をクリックして下さい。 「速度制限設定」画面が開きます。
以降、各設定項目毎に説明します。
| ［速度制限機能を使用する］
| 速度制限機能を使用する場合、チェックを入れて下さい。
| 速度制限設定を行う対象ポート
| （受信速度の設定 ・ 送信速度の設定）
| L1〜L4 | ： | HUBの各ポートです。
| ルータ | ： | NetGenesis内部のLANポートです。
|  |  | 各ポートの（NetGenesis内部の）位置関係は以下のようになっています。
端末− |
各ポートの位置関係（略図）
HUBポート （L1〜L4） | ルータポート （LANポート） | <ルータ処理> | WANポート
| −インターネット
|  |  | 例えば、NetGenesisのLAN内（HUBポート側）からインターネット接続を行う場合、L1〜L4からルータポート（LANポート）を経由し、内部でルータ処理が行われた後にWANポートへ出力されます。
| ［優先度有効］
| （受信速度の設定 ・ 送信速度の設定）
| 15-1.QoS設定 で設定した優先度を使用する際にチェックを入れて下さい。
| 《 受信速度の［優先度有効］にチェックを入れた場合 》
| 各ポートの優先度は、QoS設定 の「ルータ」ポートの優先度になります。
| （QoS設定 の「L1〜L4」ポートの優先度は適用されません。）
| 《 送信速度の［優先度有効］にチェックを入れた場合 》
| 各ポートの優先度は、QoS設定 で選択した各ポートの優先度になります。
メ モ
| ［優先度有効］にチェックを入れない場合、"優先度・低" に設定した速度になります。
［優先度有効］についての補足情報 を参照して下さい。
| ［速度有効］と速度入力欄
| （受信速度の設定 ・ 送信速度の設定）
| ［速度有効］にチェックを入れることにより、右横の速度入力欄に入力した上限速度が有効になります。
＊ | ［速度有効］のチェックを入れ忘れると「上限速度が無い状態」になります。 （速度はその時の通信状況によって異なります。）
チェック！
| 「ルータ」ポートの速度を100Mbps（最大速度）に設定しておくことを推奨します。
メ モ
| "優先度・高" と "優先度・低" の両方の［速度有効］にチェックを入れた場合、［優先度有効］のチェックによって、"優先度・高" と "優先度・低" のどちらの上限速度を使用するか決まります。
［優先度有効］についての補足情報 を参照して下さい。
| ［ポーズ送信］
| （送信速度の設定 ・ L1〜L4ポート）
| ［ポーズ送信］にチェックを入れると、（全二重通信時に）送信端末側にポーズ（PAUSE）コマンドを送信するようになります。
| ポーズ（PAUSE）コマンドによって送信端末側からHUB側へのデータ送信を一時的に停止させることにより、送信速度を制限し、かつパケットロスやデータ再送等を防ぎます。
メ モ
| 送信端末側のLANカード（アダプタ）が IEEE802.3x フロー制御に対応し、かつLANカード（アダプタ）のドライバ側で IEEE802.3x フロー制御が有効に設定されている必要があります。
参考：QoS設定・速度制限設定例
− | QoS設定のと速度制限設定について （"帯域保証" と "速度設定"） | −
QoS設定と速度制限設定の両方を行った場合、遅い方が優先されます。
＊ | 以下の例の速度はあくまで「目安」（参考）程度としてお考え下さい。
例） | 約60Mbps程度の速度が出る環境において、QoS設定と速度制限設定を行う。
| −QoS設定− QoS機能を使用する：チェックあり 帯域保証：2:1 優先度有効ポート：L1〜L4、ルータ全てチェックあり ポートベース優先度を設定する：チェックあり 優先度・高：L1、ルータ 優先度・低：L2〜L4
→ | 上記のQoS設定を行い、L1とL2から同時にインターネットへパケットを送信した場合、L1（優先度・高）は約30〜40Mbps、L2（優先度・低）は約10〜20Mbps程度となります。
| −速度制限設定− 速度制限機能を使用する：チェックあり
| 《受信速度の設定》
L1 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：20Mbps
L2 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
L3 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
L3 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
ルータ | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：20Mbps
| 《送信速度の設定》
L1 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 ポーズ送信：チェックあり 速度有効：チェックあり 速度：20Mbps
L2 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・低 ポーズ送信：チェックあり 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
L3 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・低 ポーズ送信：チェックあり 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
L3 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・低 ポーズ送信：チェックあり 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
ルータ | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：20Mbps
→ | QoS設定に加え、上記のように速度制限設定を行った場合、L1の上限速度は約20Mbps、L2〜L4の上限速度は約5Mbpsとなります。
| 〔速度制限設定が優先＝遅い方が優先〕
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| （NetGenesisの再起動中を行うと（NetGenesisの）HUBがリセットされ、一度リンクが切れます。）
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15.HUBポートの設定 へ戻る