Q. | WAN（PPPoE）ポート側から設定を行うには？
A. | 「その他の設定」の中の「セキュリティ設定」から、「設定ポート」を設定して下さい。
| 詳しくは 16-1.セキュリティ設定 を参照して下さい。
| また、WANポートの動作モード設定、及びシリアル/モデムポートの動作モード設定で以下を選択した場合（NetGenesisの通信がIPマスカレード変換対象の場合）は、さらに「IPマスカレードテーブルの設定」が必要になります。
（１） | DHCPクライアント IPアドレス自動取得　［IPマスカレード変換有効］
（２） | PPPoE ポート１〜４（セッション１〜４） IPアドレス自動取得　［IPマスカレード変換有効］
（３） | PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）　［NAT/IPマスカレード変換有効］（※）
（４） | IPアドレス IPアドレス固定（1〜16個）　［NAT/IPマスカレード変換有効］（※）
（５） | ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続　［IPマスカレード変換有効］
※ | NetGenesisのLANポートIPアドレスがIPマスカレード変換対象になっている場合。
| 詳しくは 11-1-1.設定例（IPマスカレードテーブル） を参照して下さい。
設定時のQ&A へ戻る