18-2.設定を工場出荷値に戻す NetGenesisの設定を工場出荷値に戻す手順について説明します。 設定画面のメニューの「設定バックアップ・初期化」をクリックし、工場出荷値に戻すポート（WAN/PPPoEポート・LANポート・HUBポート・シリアルポート ・モデムポート）のリンクをクリックして下さい。 ［xxxポートを工場出荷値に戻す］ボタン（xxx＝ポート名）をクリックすると、そのポートの設定が工場出荷値に戻ります。
設定をNetGenesisに反映させる（書き込む）場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
備　考
■ | NetGenesis背面のRESETボタン（※）を使用することでも、設定を工場出荷値に戻すことが可能です。
| （RESETボタンを使用した場合、全ての設定が工場出荷値に戻ります。）
※ | RESETボタンを使用した場合、「セキュリティ設定」の値も工場出荷値へ戻ります。
| ◆セキュリティ設定 工場出荷値
管理者ID | ： | admin | ユーザーID | ： | （空欄）
管理者パスワード | ： | （空欄） | ユーザーパスワード | ： | （空欄）
| 詳しくは Q&A集 全ての設定を工場出荷値に戻したい を参照して下さい。
■ | 「フレッツ（PPPoE）簡単設定」を行うと、全ての設定を工場出荷値に戻し、かつPPPoE接続するために最低限必要な設定（PPPoE セッション１ 接続情報の設定・DNS情報の設定）をはじめからやり直すことが可能です。
| 「フレッツ（PPPoE）簡単設定」を行うと、「フレッツ（PPPoE）簡単設定」で設定した内容以外、全ての設定が工場出荷値に戻ります。
（NetGenesisのLANポートIPアドレスが「192.168.0.1/24」に戻る等。）
IPアドレスの重複等、問題が発生する恐れがありますので注意して下さい。
（「フレッツ（PPPoE）簡単設定」を行う際は、NetGenesisにパソコンを1台だけ接続すると良いでしょう。）
| 詳しくは 4-1.フレッツ（PPPoE）簡単設定 を参照して下さい。
■ | 「HUBポートの設定を工場出荷値に戻す」を行った場合、NetGenesisの再起動時にHUBがリセットされるため、一度リンクが切れます。
18.設定バックアップ・初期化 へ戻る