QoS設定・速度制限設定例
QoS設定+速度制限設定例1 | QoS設定+速度制限設定例2
速度制限設定例（QoS設定・無効） |
| QoS設定+速度制限設定例1）
| QoS設定
・ | 以下、「ポートベース優先度」の設定を行った例です。
| 速度制限設定
（1） | "優先度有効" にチェックを入れることにより、QoS設定の［ポートベース優先度］で設定した優先度を使用します。
（2） | 「受信速度の設定」の各ポートの優先度は、QoS設定の［ポートベース優先度］の「ルータ」ポートで "優先度・高" が選択されているため、"優先度・高" に設定した速度になります。
| （L1受信速度：上限50Mbps、L2〜L3受信速度：上限10Mbps、L4受信速度：5Mbps、ルータ受信速度：上限100Mbps）
（3） | 「送信速度の設定」のL1とルータは、QoS設定の［ポートベース優先度］で "優先度・高" が選択されているため、"優先度・高" に設定した速度になります。
| L2〜L4は、QoS設定の［ポートベース優先度］で "優先度・低" が選択されているため、"優先度・低" に設定した速度になります。
| （L1送信速度：上限50Mbps、L2〜L3送信速度：上限10Mbps、L4送信速度：5Mbps、ルータ送信速度：上限100Mbps）
※ | "ポーズ送信" のチェックは、端末（パソコン）側の LANカード（アダプタ）がIEEE802.3xフロー制御に対応している場合に効果があります。
閉じる
先頭へ戻る
| QoS設定+速度制限設定例2）
| QoS設定
・ | 以下、「ポートベース優先度」の設定を行った例です。
| 速度制限設定
（1） | "優先度有効" にチェックを入れることにより、QoS設定の［ポートベース優先度］で設定した優先度を使用します。
（2） | 「受信速度の設定」の各ポートの優先度は、QoS設定の［ポートベース優先度］の「ルータ」ポートで "優先度・高" が選択されているため、"優先度・高" に設定した速度になります。
| （L1受信速度：上限30Mbps、L2〜L3受信速度：上限10Mbps、L4受信速度：5Mbps、ルータ受信速度：上限100Mbps）
（3） | 「送信速度の設定」のL1とルータは、QoS設定の［ポートベース優先度］で "優先度・高" が選択されているため、"優先度・高" に設定した速度になります。
| L2〜L4は、QoS設定の［ポートベース優先度］で "優先度・低" が選択されているため、"優先度・低" に設定した速度になります。
| （L1送信速度：上限70Mbps、L2〜L3送信速度：上限10Mbps、L4送信速度：5Mbps、ルータ送信速度：上限100Mbps）
※ | "ポーズ送信" のチェックは、端末（パソコン）側の LANカード（アダプタ）がIEEE802.3xフロー制御に対応している場合に効果があります。
閉じる
先頭へ戻る
| 速度制限設定例（QoS設定・無効）
| 速度制限設定
（1） | "優先度有効" にチェックを入れないため、"優先度・低" に設定した速度（（2）L2〜L4受信速度：上限10Mbps、L2〜L4送信速度：上限5Mbps）になります。
※ | "ポーズ送信" のチェックは、端末（パソコン）側の LANカード（アダプタ）が IEEE802.3x フロー制御に対応している場合に効果があります。
閉じる
先頭へ戻る