Q. | 一部のホームページが表示されない、メール送信が出来ない等、一部の通信が出来ない。 〜 PPPoEクライアント（フレッツ・ADSL、Bフレッツ等）使用時 〜
A. | 「PPPoEクライアント設定」画面の中の、「MTUの設定」（MTU値）を変更していませんか？
A. | 「PPPoEクライアント設定」画面の中の、「MSS CLAMPを使用する」のチェックを外していませんか？
| 「MTUの設定」（MTU値）を変更したり、「MSS CLAMPを使用する」のチェックが外れている場合、このような現象が発生します。 この場合は、「MTUの設定」、「MSS CLAMPを使用する」ともに工場出荷値にして下さい。 詳しくは MTUの設定 を参照して下さい。
※ | MTUの設定は「WANポートの設定」→「PPPoEポート 動作モード設定」→「セッション１〜４ 詳細設定」内にあります。
NTT西日本フレッツ・光プレミアムで使用する際の注意
NTT西日本フレッツ・光プレミアムで使用する場合、MTU値を「1454」（工場出荷値）のまま使用すると一部のホームページが表示できない現象が発生します。その場合は、MTU値を「1438」以下に設定して下さい。
MTU値についての詳細は、NTT西日本へお問い合わせ下さい。
設定後のQ&A へ戻る