16-3.DNS設定 DNS設定について説明します。 以下に該当する場合、本設定が必要となります。
・ | PPPoEクライアント機能を使用し、かつProxyDNS機能にLAN側で運用するDNSサーバーを使用する場合
・ | ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続機能を使用し、かつProxyDNS機能にLAN側で運用するDNSサーバーを使用する場合
・ | RASサーバーIP接続機能を使用し、かつProxyDNS機能を使用する場合
・ | LAN型ダイヤルアップIP接続機能を使用し、かつProxyDNS機能を使用する場合
・ | 専用線IP接続機能を使用し、かつProxyDNS機能を使用する場合
チェック！
| 動作モードが「DHCPクライアント」「IPアドレス固定」の場合、各設定画面の「DNS情報の設定」と本設定が共用となるため、設定不要です。
−PPPoE セッション1 アンナンバード（unnumbered）設定時の例−
2. 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「その他の設定」の中の、［DNS設定］をクリックして下さい。 「DNS設定」画面が開きます。 NetGenesisのLAN側DNSサーバーのIPアドレスを入力して下さい。
   メ モ
   | プライマリDNS〜フォースDNSの全てを設定する必要はありません。
設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上でDNS設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
16.その他の設定 へ戻る