15-1-1.ポートベース優先度の設定
NetGenesisの各ポート（L1〜L4、ルータ）毎に、通信の優先度（高・低）を割り当てるための設定について説明します。
本設定を行うことにより、外部公開用サーバーの通信を優先させることや、特定のパソコンの通信を優先させること、IP電話の通信帯域を確保すること等が可能となります。
ポートベース優先度を設定した例）
＊ | QoS設定は「LAN→インターネット方向の通信（送信）」に対して効果があります。
| また、ADSL等「上りの通信速度が遅い回線」では、十分な効果が得られない場合があります。
| 「インターネット→LAN方向の通信（受信）」に速度制限を設けたい場合、15-2.速度制限設定 を行って下さい。
| （QoS設定と速度制限設定を併用することにより、細かな設定が可能となります。）
上記の「外部公開用サーバー（L1ポート）の通信を優先させる例」を元に、設定方法について説明します。
1. メニューの「HUBポートの設定」の中の［QoS設定］をクリックして下さい。 「QoS設定」画面が開きます。
2. ［QoS機能を使用する］にチェックを入れて下さい。
3. ［帯域保証］で［▼］をクリックし、優先度 "高：低" の通信比率を選択して下さい。
   | 常に優先 | ： | "優先度・高" のポートと "優先度・低" のポートの通信が同時に発生した場合、"優先度・高" のポートの通信が常に優先して処理されます。
   |  |  | "優先度・低" のポートの通信は、"優先度・高" のポートの通信が行われていると処理されません。
   | 2：1 （5：1/10：1） | ： | "優先度・高" のポートと "優先度・低" のポートの通信が同時に発生した場合、"優先度・低" のポートの通信が1回処理されるのに対し、"優先度・高"のポートの通信は2回処理されます。
   （優先度は4以降で設定します。）
4. ［優先度有効ポート］を指定して下さい。 チェックを入れたポートは、次項の「ポートベース優先度」によって "優先度・高" と "優先度・低" のどちらで処理されるか決まります。 チェックを入れない場合、そのポートには優先度が適用されません。 他の優先度付きポートからパケットが出力されてきても、優先度の処理は行いません。（※）
   | L1〜L4 | ： | HUBの各ポートです。
   | ルータ | ： | NetGenesis内部のLANポートです。
   |  |  | 各ポートの（NetGenesis内部の）位置関係は以下のようになっています。
   端末− |
   各ポートの位置関係（略図）
   HUBポート （L1〜L4） | ルータポート （LANポート） | <ルータ処理> | WANポート
   | −インターネット
   |  |  | 例えば、NetGenesisのLAN内（HUBポート側）からインターネット接続を行う場合、L1〜L4からルータポート（LANポート）を経由し、内部でルータ処理が行われた後にWANポートへ出力されます。
   ※ | QoS設定と速度制限設定の両方を行い、かつ［優先度有効ポート］ にチェックを入れないポートについては、速度制限設定の "優先度・低" に設定した速度が上限となります。
   ［優先度有効ポート］と速度制限設定の補足情報 を参照して下さい。
5. ［ポートベース優先度を設定する］にチェックを入れ、各ポートの優先度を選択して下さい。
   ＊ | 実際の優先度は「パケットの流れる方向」によって決まり方が異なります。
   | "最初にパケットを受け取る（他のポートへ出力する）ポートの優先度" に決まります。
   | 《 インターネット→LAN方向（受信） 》
   | 「ルータ」ポートの優先度になります。
   | （「L1〜L4ポートの優先度は適用されません。）
   ＊ | インターネットから受信したパケットは、「ルータ」ポートが（「ルータ」ポートの優先度を付加し、優先度の処理を行って）「L1〜L4」ポートへ出力します。
   | 《 LAN→インターネット方向（送信） 》
   | 「L1〜L4」ポート（HUBポート）の優先度になります。
   ＊ | LAN側（パソコン等の端末）から送信されたパケットは、「L1〜L4」の中の1つのポートが（そのポートの優先度を付加し、優先度の処理を行って）「ルータ」ポートへ出力します。
   メ モ
   | 速度制限設定（※）を行う場合、「受信速度の設定」の各ポートの優先度は上記の「ルータ」ポートの優先度になります。
   ［優先度有効］についての補足情報 を参照して下さい。
   ※ | 各ポート毎に速度を設定したい方は 15-2.速度制限設定 を参照して下さい。
− | QoS設定のと速度制限設定について （"帯域保証" と "速度設定"） | −
QoS設定と速度制限設定の両方を行った場合、遅い方が優先されます。
＊ | 以下の例の速度はあくまで「目安」（参考）程度としてお考え下さい。
例） | 約60Mbps程度の速度が出る環境において、QoS設定と速度制限設定を行う。
| −QoS設定− QoS機能を使用する：チェックあり 帯域保証：2:1 優先度有効ポート：L1〜L4、ルータ全てチェックあり ポートベース優先度を設定する：チェックあり 優先度・高：L1、ルータ 優先度・低：L2〜L4
→ | 上記のQoS設定を行い、L1とL2から同時にインターネットへパケットを送信した場合、L1（優先度・高）は約30〜40Mbps、L2（優先度・低）は約10〜20Mbps程度となります。
| −速度制限設定− 速度制限機能を使用する：チェックあり
| 《受信速度の設定》
L1 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：20Mbps
L2 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
L3 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
L4 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
ルータ | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：20Mbps
| 《送信速度の設定》
L1 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 ポーズ送信：チェックあり 速度有効：チェックあり 速度：20Mbps
L2 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・低 ポーズ送信：チェックあり 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
L3 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・低 ポーズ送信：チェックあり 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
L4 | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・低 ポーズ送信：チェックあり 速度有効：チェックあり 速度：5Mbps
ルータ | ： | 優先度有効：チェックあり 優先度・高 速度有効：チェックあり 速度：20Mbps
→ | QoS設定に加え、上記のように速度制限設定を行った場合、L1の上限速度は約20Mbps、L2〜L4の上限速度は約5Mbpsとなります。
| 〔速度制限設定が優先＝遅い方が優先〕
− | ポートベース優先度とタグベース優先度の 両方を設定した場合の優先度について | −
ポートベース優先度とタグベース優先度の両方を設定した場合、以下のように優先度が決まります。
| 端末側から送信されたパケット中に "IEEE 802.1p QoSタグ" がある場合
| パケット中のQoSタグの値（優先レベル）によって優先度が決まります。
QoSタグの値 比較 | 優先度
端末側から送信された QoSタグの値（優先レベル） | ≧ | NetGenesisのタグベース優先度に 設定した基準優先レベル
| 高
端末側から送信された QoSタグの値（優先レベル） | ＜ | NetGenesisのタグベース優先度に 設定した基準優先レベル
| 低
| 端末側から送信されたパケット中に "IEEE 802.1p QoSタグ" がない場合
| NetGenesisのポートベース優先度に設定したL1〜L4ポートの優先度になります。
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| （NetGenesisの再起動中を行うと（NetGenesisの）HUBがリセットされ、一度リンクが切れます。）
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15-1.QoS設定 へ戻る 15.HUBポートの設定 へ戻る