==============================================================================
  MR-GM5L バージョンアップ
  (ファームウェア Ver2.01.04N1_04 リリースノート)

                                                                    2026年3月
                                                      株式会社マイクロリサーチ
==============================================================================

  この度は MR-GM5L をご使用頂き、誠にありがとうございます。

  本ファイルは、MR-GM5L のバージョンアップについての説明書です。

  ご利用頂く前に必ずお読み下さい。


------------------------------------------------------------------------------
■ 目次
------------------------------------------------------------------------------

  - 動作環境

  - 各ファイルの説明

  - バージョンアップを行う前の注意

  - バージョンアップ手順

  - バージョンアップの失敗

  - DHCPサーバー設定画面の変更について

  - 変更履歴

  - 最後に


------------------------------------------------------------------------------
■ 動作環境
------------------------------------------------------------------------------

  ・WWWブラウザ ：Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox等

  ・ネットワーク：MR-GM5L を使用可能なLAN環境

  ・対象製品    ：MR-GM5L（型番：MR-GM5L-S1）


------------------------------------------------------------------------------
■ 各ファイルの説明
------------------------------------------------------------------------------
  
  ・Readme.txt     ：この説明ファイルです。

  ・gm5l-v20104N1_04.bin ：Ver2.01.04N1_04 バージョンアップ用ファイルです。

    ※OSの表示設定によっては、各ファイルの ".txt" や ".bin" は
      表示されません。


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップを行う前の注意
------------------------------------------------------------------------------

  ◇バージョンアップ実行中に誤ってMR-GM5Lやパソコンの電源をOFFにすると、
    バージョンアップに失敗しMR-GM5Lが動作しなくなる可能性があります。

  ◇バージョンアップを実行するパソコンでは、他のアプリケーションソフトや
    スクリーンセーバーを終了し、バージョンアップ中には動作しないように
    して下さい。

  ◇バージョンアップを実行するパソコンのタスクトレイなどにアンチウィルスソフト
    ウェアが常駐している場合、または、ファイアウォール関係のソフトウェアが
    稼働している場合、それらのセキュリティソフトウェアは一時的に終了させて
    下さい。

  ◇バージョンアップを実行した後からは Ver2.01.04N1_04 より前のファームウェア
   バージョンにダウングレードすることはできません。

------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップ手順
------------------------------------------------------------------------------

  1. WWWブラウザを起動して下さい。

  2. WWWブラウザのアドレス入力欄に、MR-GM5LのLANポートIPアドレス(※)を入力
     して下さい。

        ※LANポートIPアドレス 工場出荷値：192.168.0.1

  3. ユーザー認証画面が表示されます。
     管理者IDとパスワード(※)を入力して「OK」ボタンをクリックして下さい。

        ※管理者IDの工場出荷値は以下の通りです。
           ・ユーザー名：admin(半角小文字)
           ・パスワード：passwd(半角小文字)

  4. 設定メニュー(左フレーム)の「マネージメント」メニュー内の
    「ファームウェア更新」をクリックして下さい。

  5.「ファームウェア更新」画面が表示されます。

    「参照」ボタンをクリックして、以下のファイルを選択(指定)して下さい。
     (「gm5l-v20104N1_04」フォルダの中にあります。)

        「gm5l-v20104N1_04.bin」を選択して下さい。

        ※ OSの表示設定によっては、".bin" は表示されません。

  6.「ファイルを選択」欄に、選択(指定)したファイル名が表示されている
     ことを確認して下さい。

  7.「ファームウェア更新開始」ボタンをクリックして下さい。

  8.「本当にファームウェア更新してもよろしいですか？」と表示されますので
    「OK」をクリックして下さい。

  9.「ファームウェア更新中です。しばらくお待ち下さい。」と表示されますので
     そのまま電源を切らずにお待ち下さい。

      ************************************************************************
      *                                                                      *
      * ！！注意！！                                                         *
      *  バージョンアップ中はMR-GM5Lの電源を落としたり、LANケーブルを外す等  *
      *  不用意な操作を絶対に行わないで下さい。                              *
      *  バージョンアップに失敗し、MR-GM5Lが動作しなくなる可能性があります。 *
      *                                                                      *
      ************************************************************************

 10. MR-GM5Lが自動的に再起動して「デバイスステータス」に戻りましたら、
    「ファームウェアバージョン」欄に「v2.01.04N1_04」と表示されていることを
     確認して下さい。

      ************************************************************************
      *                                                                      *
      *  再起動カウントダウン後に「ページを表示できません」等エラーになる    *
　　　*  ことがあります。                                                    *
      *  エラー表示になった場合、一度ブラウザを終了し、3分程度待ってから     *
      *  再度設定画面にログインして下さい。                                  *
      *                                                                      *
      ************************************************************************

      ************************************************************************
      *                                                                      *
      *  パソコンのIPアドレスをMR-GM5Lから自動取得している場合、 IPアドレス  *
      *  の再取得操作が必要となる場合があります。                            *
      *  バージョンアップ後に設定画面にログインできない場合、IPアドレスの    *
      *  再取得、もしくはパソコンの再起動を行って下さい。                    *
      *                                                                      *
      ************************************************************************

 以上でバージョンアップ作業は完了です。


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップの失敗
------------------------------------------------------------------------------

  MR-GM5Lのバージョンアップは、使用機器や使用環境などの違い、取り扱いミス、
  やむを得ない理由等(突然の停電やパソコンのハングアップ等)によりエラーが発生
  したり、場合によっては失敗してしまうことも考えられます。

  バージョンアップに失敗してしまった場合、ファームウェアの補修作業が必要と
  なります。

  その場合は「ファームウェア補修依頼」と書いたメモと一緒に、MR-GM5L本体を
  当社へお送り下さい。

  ＜＜送付先＞＞
      (株)マイクロリサーチ  MR-GM5Lファームウェア補修 係
      〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川Nビル2F
      TEL 03-3458-9021

      ※ファームウェア補修を行うと、設定が工場出荷状態に戻りますので
        あらかじめご了承下さい。

  なお、作業期間中の代替品貸出サービスは行っておりませんのであらかじめ
  ご了承下さい。

  当バージョンアップの失敗による MR-GM5Lの補修は、これに限り代金無料と
  致します。

  ただし、弊社へ発送して頂く送料（片道分）をご負担下さい。
  返送分は弊社が負担いたします。

  ＜＜同梱して頂くメモに以下の内容をお書き添え下さい。＞＞

    ・修復を希望するファームウェアのバージョン

    ・製品返送先ご住所、お名前、お電話番号(日中のご連絡先)


------------------------------------------------------------------------------
■ DHCP設定画面の変更について
------------------------------------------------------------------------------

  ファームウェアv2.01.04から「DHCP設定」を「LAN設定」画面内に移動しました。

   v2.00.09まで：「付加機能」→「DHCP設定」
   v2.01.04以降：「ネットワーク設定」→「LAN設定」画面内


------------------------------------------------------------------------------
■ 変更履歴
------------------------------------------------------------------------------

  ◆ ver2.01.04N1_02 → Ver2.01.04N1_04
  
  　　◇自動ファームウェア更新機能で更新ファームウェアのバージョン比較が
  　　　正常に行われないケースがある問題を修正しました。
  
  ◆ Ver2.01.04 → Ver2.01.04N1_02

      ◇脆弱性対策(JVNVU#98103854）を行いました。
      
      ◇WAN回線監視機能でHTTP通信ヘッダーパラメータに内蔵モバイルに関しての
      　RSRP、RSRQ等を追加しました。
      
      ◇再起動設定、自動再起動に対象週指定を追加 しました。
      
      ◇WAN設定、内蔵モバイルに認証方式を追加しました。
  
  ◆ Ver2.00.09 → Ver2.01.04

      ◇LTE接続の安定性を向上しました。

      ◇回線冗長化使用時に正常に動作しないケースがある問題を修正しました。

      ◇DHCP設定を「付加機能」から「ネットワーク設定」→「LAN設定」画面内へ
        移動しました。

      ◇システム起動処理の見直しをおこない、起動時間を短縮しました。

      ◇回線冗長化・ホットスタンバイ設定時に、プライマリー通信確認の間隔を
        設定可能にしました。

      ◇「デバイス ステータス画面」に周辺基地局情報を追加しました。
        (内蔵モバイル接続時のみ表示）

      ◇「デバイス ステータス画面」に「回線切替」ボタンを追加しました。
        (回線冗長化設定時のみ表示）


  ◆ Ver2.00.06 → Ver2.00.09 ※出荷版のみ

      ◇LTE接続の安定性を向上しました。

      ◇網側からの予期せぬ切断時等でのリカバリ（再接続）処理を強化しました。

      ◇VPN接続が正常に行われなくなるケースがある問題を修正しました。

      ◇軽微な不具合を修正しました。


  ◆ Ver2.00.01 → Ver2.00.06 ※出荷版のみ

      ◇LTE接続の安定性を向上しました。

      ◇網側からの予期せぬ切断時等でのリカバリ（再接続）処理を強化しました。

      ◇アクセス制御設定が正しく動作しないケースがある問題を修正しました。

      ◇ダイナミックDNS機能が正しく動作しないケースがある問題を修正しました。

      ◇VPN接続が正常に行われないケースがある問題を修正しました。

      ◇「内蔵モバイル設定」画面に「デバイス再起動リトライ」を追加しました。

      ◇軽微な不具合を修正しました。


------------------------------------------------------------------------------
■ 最後に
------------------------------------------------------------------------------

  最新情報につきましては、以下を参照して下さい。

  ・株式会社マイクロリサーチ インターネットホームページ
    URL：https://www.mrl.co.jp

  本ファイルに記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標もしくは
  登録商標です。


==============================================================================
                                                            End of Readme.txt 
==============================================================================
