接続情報（アカウント）の設定 〔必須〕 PPPoE接続（セッション２）を行うために必要な「ユーザー名」、「パスワード」の設定について説明します。
＊ | 以降、フレッツ・スクウェアへ接続する例を元に説明します。
| ユーザー名〔必須〕
| フレッツ・スクウェアへ接続するためのユーザー名を半角英数字で入力して下さい。
| 「xxxxx＠xxxxx」等、"＠" を含めて全て入力して下さい。
パスワード パスワード再入力 | 〔必須〕
| フレッツ・スクウェアへ接続するためのパスワードを半角英数字で入力して下さい。
− | Bフレッツ・フレッツADSL フレッツ・スクウェア ユーザー名とパスワード | −
| NTT東日本 | NTT西日本
ユーザー名 | guest@flets | flets@flets
パスワード パスワード再入力 | guest | flets
※ | 上記は2011年10月現在の情報です。
| 将来、変更される場合もありますので、以下のURLから最新情報を入手して下さい。
・ | NTT東日本 FLET'S .com （フレッツ・スクウェア接続方法）
| http://flets.com/square/con_abbr.html
・ | NTT西日本 フレッツ・スクウェア アクセスガイド
| http://www.flets-square.info/new/connection/another.html
上記のURLは予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承下さい。
| ユーザー名とパスワードを入力する際、半角大文字と小文字を間違えないように注意して下さい。
大文字と小文字を間違えるとフレッツ・スクウェアへ接続できません。
備　考
■ | ［パスワード］及び［パスワード再入力］欄の表示について
| 一度本画面を閉じた後に再度開くと、［パスワード］及び［パスワード再入力］欄は、実際に入力したパスワードの文字数に関係なく「・」や「*」等の伏せ文字が表示されます。 表示される伏せ文字の数は、OSやWWWブラウザに依存します。
| オプション設定（接続先サーバー名、サービス名）
| フレッツ・スクウェアへ接続する場合、本設定は不要です。 そのまま空欄にして下さい。
＊ | フレッツ・スクウェア以外へ接続する場合、接続先から提供された資料に「接続先サーバー名」「サービス名」を入力するよう指示があった場合にのみ、本設定欄に入力して下さい。）
−入力可能な文字数−
接続先サーバー名 | 64文字
サービス名 | 64文字
※半角文字に換算。
| 接続先から特に指定が無い場合は必ず空欄にして下さい。
不適切な情報を設定すると、接続できない原因となりますので注意して下さい。
（ユーザー名とパスワードが合っていても接続に失敗することがあります。）
直前に表示したページへ戻る